[bookmark: _GoBack]采购需求
（仅供参考，具体以招标文件为准。）
[bookmark: _Hlk23621890]本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1.结算金额=经审计的结算金额±Σ违约金。
1.1服务费不因实施范围变化、施工工期的延长、施工总价调整、人工费涨跌、物价波动、国家或地方政府法律法规变动、国家或地方政府相关部门发布的任何调价文件而调整。
1.2违约金及其他费用按违约责任约定执行，并在支付过程中予以扣除（若有）。
1.3中标价不超过项目最高限价。
合同履行期间，不因其他原因对中标总价作出调整。
2.服务费支付方式：
（1）签订合同后60个工作日内支付签约合同金额的5%，各片区场内效果评估工作全部完成后60个工作日内，支付至签约合同金额的50%；各片区场外效果评估工作全部完成且效果评估报告通过生态环境主管部门组织的专家评审后60个工作日内，支付至签约合同金额的70%；工程项目移出安徽省建设用地土壤污染风险管控和修复名录后，完成竣工结算并出具审计报告后60个工作日内，支付至结算总价的97%。
（2）质保金：暂扣结算总价的3%作为项目质保金，缺陷责任期内无项目质量问题及投诉（恶意投诉除外），支付3%质保金，不计利息。
如本项目有国家审计（或财政评审），承包人有配合国家审计（或财政评审）的义务，并按审计报告或审计决定执行。
注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。发包人支付前，承包人须提供相应金额的合法有效增值税发票和在项目所在地预缴税发票凭证，否则支付时间顺延。

	2
	服务地点
	合肥市瑶海区大兴镇

	3
	服务期限
	效果评估服务期与本项目治理工期同步。从合同签订之日起至污染土壤处置完成、通过生态环境主管部门验收且取得批复文件并移出安徽省建设用地土壤污染风险管控和修复名录。
在修复施工单位完成优先修复地铁6号线部分污染土壤开挖处置，基坑达到效果评估条件后，10个日历天内完成效果评估并形成效果评估报告。
缺陷责任期：24个月（自移出安徽省建设用地土壤污染风险管控和修复名录后两年内无项目质量问题及投诉（恶意投诉除外））。

	4
	本项目采购标的所属行业
	其他未列明行业

	5
	项目负责人（1人）资质
	同时满足以下要求：
1.须为投标人本单位职工，投标文件中提供2021年1月1日（含）以来任意连续三个月的社保证明材料，证明材料要求详见投标人须知前附表37.3。
2.具有环境类或土壤类高级职称证书，投标文件中提供证书扫描件。

	6
	主要技术人员
	除项目负责人1名外：
要求其他项目组人员4人。
以上人员须为投标单位职工，本项目所有人员岗位不得互相兼任。
以上其他主要技术人员为中标后为本项目配备人员的最低要求，进场后，根据项目实际需要及招标人要求，在此基础上对管理人员进行增加。
以上要求投标人在投标文件中提供承诺即可。如投标人承诺与实际不符，招标人有权不予签订或解除合同，并报公共资源监督管理部门处理。

	7
	履职承诺
	该项目所配备的项目负责人须做出履职承诺（自行承诺签订合同时拟派的人员必须与投标文件中的人员一致。不能按承诺履约的，按合同相关条款支付违约金并依据《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》（环土壤〔2021〕53号）将个人执业信用情况上报生态环境主管部门；给采购人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。）
项目负责人未被禁标的承诺（自行承诺拟派项目负责人未被安徽省相关行政主管部门暂停在皖承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决，给采购人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任），承诺格式自拟。否则由评标委员会作否决投标处理。
注：承诺详见招标文件第六章投标文件格式。该承诺须项目负责人签字并加盖投标人公章后扫描上传。


[bookmark: _Hlk16461016]二、项目概况
1．项目地点：合肥市瑶海区大兴镇 
2．项目规模：原马钢(合肥）钢铁有限公司（以下简称“马钢”）位于安徽省合肥市瑶海区大兴镇，占地面积约3377亩，始建于1958年，至2015年全面停产，生产历史近60年。公司以生产建筑用材为主，具有年产200万吨钢的实际生产能力，拥有从烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等系列配套冶炼生产工序。2014年，合肥市土地储备中心对该地块完成收储，并与2016年实施关停。2020年8月，生态环境部南京环境科学研究所根据合肥市土地储备中心提出的对马钢（合肥）地块进行合理分区划块风险管控和修复治理要求，分别对地块内的四个片区（西北片区、中部片区、东南及铁路专用线片区、地铁六号线站点片区）进行土壤污染风险评估报告与修复技术方案编制工作。
本标段涉及3个片区：
（一）MHD01片区：为马钢（合肥）地块地铁6号线站点片区污染土壤修复工程，原马钢（合肥）地块地铁六号线站点片区地块的用地规划类型为第二类用地。片区内污染的区块有6个，需修复的土壤面积为2495.26平方米，修复土方量为2897.08立方米。
（二）MHD02片区：为马钢（合肥）地块东南及铁路专用线片区地块的面积约1057亩。地块规划设计第一类用地中的学校用地，第二类用地中的商住混合用地、商业用地、商业混合用地、景观河道、绿地、市政道路等。污染的区块有88个，需修复的土壤面积为74170.12平方米，修复土方量为165229.18立方米。
（三）MHD03片区：马钢（合肥）地块西北片区地块的面积约933.66亩。片区内污染的区块有89个，需修复的土壤面积为81298.68平方米，修复土方量为204636.42立方米。需保留的历史遗留建（构）筑物风险管控：涉及地块竖向阻隔墙总周长约2108.6米，设计深度5米，总侧面积约为10043.0平方米。
本标段具体详见修复技术方案简版。
本项目拟采购效果评估服务，对合肥市马合钢地块地铁6号线站点片区、东南及铁路专用线片区、西北片区土壤修复过程进行效果评估。
3.招标内容及基本要求
3.1招标内容：
包括但不限于以下内容：
3.1.1按照国家法律法规、地方性导则规范、环境主管部门的要求，结合修复技术方案中效果评估方案框架、施工方案编写详细的效果评估工作方案，应包括针对处置工程竣工的验收、基坑清挖效果评估等；
3.1.2现场勘查，组织开展项目竣工及基坑效果评估等关于现场采样、检测分析、效果评估、报告编制等工作；
3.1.3实验室检测分析及质量控制：样品需由具有相应检测资质的专业机构进行检测，按照规定的检测方法，分析检测送检样品中的目标污染物，通过提高质量控制手段保证样品分析的准确性和精确性。
3.1.4将检测结果与修复目标值进行对比分析，若不满足修复目标，提出整改意见及措施。
3.1.5按要求及时对修复或风险管控后的污染土壤、石块、地表水、底泥、地下水和基坑等进行效果评估，形成有效的阶段性成果资料，达到回填标准，为场地周转提供支持。
3.1.6在施工过程中应按照国家法律法规、地方性导则规范、环境主管部门要求开展过程环境质量控制工作；
3.1.7配合业主参加生态环境主管部门组织的专家评审，完善报告编制报请业主及省厅，配合准备专家评审会相关材料，向业主及专家评审委员会汇报效果评估工作内容及结果；
3.2基本要求：
3.2.1根据《原马钢（合肥）地块地铁6号线站点片区污染土壤修复技术方案》（简版）、《原马钢（合肥）地块东南及铁路专用线片区污染土壤修复技术方案》（简版）、《原马钢（合肥）地块西北片区污染土壤修复技术方案》（简版）修复目标值的要求、相关规定及业主要求，对原马钢（合肥）地块地铁6号线片区、东南及铁路专用线片区、西北片区污染土壤修复项目进行修复与风险管控效果评估，编制项目效果评估报告，直至通过生态环境主管部门组织的评审完成备案，且移出安徽省建设用地土壤污染风险管控和修复名录；
3.2.2本修复工作需严格按照生态环境主管部门的要求开展，进入效果评估阶段后，必须按照国家法律法规及相关场地修复效果评估技术导则和规范进行评估，要求所有验收点所有处置目标污染物全部达标；如存在不达标的点位则需要要求施工承包人补充处置，补充处置后仍需按照上述评估要求进行评估直至达标，并且相关评估工作认为该场地处置工程评估工作内容，投标单位应对上述要求做充分的预估。
3.2.3主要技术规范、标准包括但不限于以下(如已有更新版本，按现行最新版本执行)：
1《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（ GB36600-2018）
2《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）
3《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）
4《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）
5《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）
6《建设用地土壤修复技术导则》（HJ 25.4-2019）
7《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5-2018）
8《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）
9《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） 
10《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） 
11《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）
12《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 
13《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 
14《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）
15《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015
16《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
17《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 
18《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
19《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）  
20《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013） 
21《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）
22《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298－2019） 
23《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000） 
24《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ 1019-2019) 
25《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020） 
3.2.4拟派项目负责人在项目实施阶段不得更换；
3.2.5工作开展期间，无条件接受发包人的监督与指导，服从发包人工作安排，并对发包人负责；
3.2.6投标人应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关执业规范及发包人的要求，对报告的真实性、完整性、和可靠性负责，负有保密义务。对提供不实或内容虚假的评估结果，发包人可采取必要措施终止合作，情节严重的，依法追究供应商和相关责任人的行政及法律责任，并通过媒体公布相关信息。
三、服务期限：详见采购需求前附表 
四、报价要求
1.报价范围：投标人的投标报价应是本招标文件中所述的招标范围内的全部工作内容及达到质量要求的投标报价。
2.报价原则：投标人根据现场踏勘，结合修复技术方案简版、自身及市场情况进行报价，投标报价为完成本包范围内一切工作所产生的费用。包括但不限于在服务期内完成合格服务所需的人工、餐费、耗材、通讯、服装、办公设备、巡检器材、采样检测、各种税费、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本项目为总价合同，合同总额包括了可能发生的所有风险和额外费用。
3.投标人应充分预计实施过程中可能存在的所有不确定风险，相关费用由投标人纳入投标报价综合考虑。
4.本项目采用总价报价，投标报价不得超过最高投标限价，否则将按否决投标处理。
五、其它要求
1．本项目为政府重点项目，在施工过程中需随时接受有关方面的检查监督，中标人必须按采购人要求随时做好接待组织和配合工作。
2．所有投标人均应严格遵守保密承诺，未经采购人允许，不得将有关本项目的任何情况透露给任何第三方或用于本项目以外的用途。
3．投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时提供明确详细的场地土壤效果评估方案。
4.投标人中标后须按招标文件中提出的全部综合管理要求履约，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。


