第二章  采购需求
说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.采购内容所属行业：1、2、3、4分标为其他未列明行业；依据【工信部联企业〔2011〕300号 关于印发中小企业划型标准规定的通知】
采购预算：详见公开招标公告

1分标：
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	服务需求、技术需求

	1
	广西典型行业企业用地及周边农用地土壤污染状况基础信息调查及采样分析测试技术服务（1分标）
	1
	项
	对百色市、北海市、崇左市、贵港市、桂林市25个典型行业企业用地及周边农用地土壤污染状况开展调查。具体服务需求、技术需求详见附件《1、2、3分标的详细采购需求》


一、商务条款:

1.交付时间：自合同签订之日起，2023年6月30日前提交成果报告并通过验收。

2.交付地点：采购人指定地点。

3.合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25个自然日内（最迟不能超过25个自然日）

4.付款方式：合同签订后10个工作日内，采购人向中标人支付60%合同款；中标人提交全部布点采样方案后，采购人于10个工作日内支付30%合同款；中标人按照采购需求提交项目工作成果并经采购人确认后，采购人于10个工作日内支付剩余10%合同款；中标人于每次收到合同款10个工作日内开具等额发票给采购人；中标人未在规定时间内完成任务，或经抽查发现服务质量不符合要求的，按照合同约定扣减相应费用。
二、验收标准：按照招标文件及投标文件响应的技术要求的各项指标进行验收，并符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2分标：
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	服务需求、技术需求

	1
	广西典型行业企业用地及周边农用地土壤污染状况基础信息调查及采样分析测试技术服务（2分标）
	1
	项
	对柳州市、河池市、贺州市、来宾市20个典型行业企业用地及周边农用地开展土壤污染状况调查。具体服务需求、技术需求详见附件《1、2、3分标的详细采购需求》


一、商务条款:

1.交付时间：自合同签订之日起，2023年6月30日前提交成果报告并通过验收。

2.交付地点：采购人指定地点。

3.合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25个自然日内（最迟不能超过25个自然日）

4.付款方式：合同签订后10个工作日内，采购人向中标人支付60%合同款；中标人提交全部布点采样方案后，采购人于10个工作日内支付30%合同款；中标人按照采购需求提交项目工作成果并经采购人确认后，采购人于10个工作日内支付剩余10%合同款；中标人于每次收到合同款10个工作日内开具等额发票给采购人；中标人未在规定时间内完成任务，或经抽查发现服务质量不符合要求的，按照合同约定扣减相应费用。
二、验收标准：按照招标文件及投标文件响应的技术要求的各项指标进行验收，并符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

3分标：
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	服务需求、技术需求

	1
	广西典型行业企业用地及周边农用地土壤污染状况基础信息调查及采样分析测试技术服务（3分标）
	1
	项
	对南宁市、玉林市、钦州市15个典型行业企业用地及周边农用地开展土壤污染状况调查。具体服务需求、技术需求详见附件《1、2、3分标的详细采购需求》


一、商务条款:

1.交付时间：自合同签订之日起，2023年6月30日前提交成果报告并通过验收。

2.交付地点：采购人指定地点。

3.合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25个自然日内（最迟不能超过25个自然日）

4.付款方式：合同签订后10个工作日内，采购人向中标人支付60%合同款；中标人提交全部布点采样方案后，采购人于10个工作日内支付30%合同款；中标人按照采购需求提交项目工作成果并经采购人确认后，采购人于10个工作日内支付剩余10%合同款；中标人于每次收到合同款10个工作日内开具等额发票给采购人；中标人未在规定时间内完成任务，或经抽查发现服务质量不符合要求的，按照合同约定扣减相应费用。
二、验收标准：按照招标文件及投标文件响应的技术要求的各项指标进行验收，并符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

4分标：
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	服务需求、技术需求

	1
	广西典型行业企业用地及周边农用地土壤污染状况调查全流程质量保证与质量控制技术服务（4分标）
	1
	项
	服务需求、技术需求详见附件《4分标的详细采购需求》


一、商务条款:

1.交付时间：自合同签订之日起，2023年6月30日前提交成果报告并通过验收。

2.交付地点：采购人指定地点。

3.合同签订时间: 自中标通知书发出之日起 25个自然日内（最迟不能超过25个自然日）

4.付款方式：合同签订后10个工作日内，采购人向中标人支付60%合同款；中标人提交质量控制方案并经采购人确认后，采购人于10个工作日内支付30%合同款；中标人按照采购需求提交项目工作成果并经采购人确认后，采购人于10个工作日内支付剩余10%合同款；中标人于每次收到合同款10个工作日内开具等额发票给采购人；中标人未在规定时间内完成任务，或经抽查发现服务质量不符合要求的，按照合同约定扣减相应费用。
二、验收标准：按照招标文件及投标文件响应的技术要求的各项指标进行验收，并符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

附件《1、2、3分标的详细采购需求》

一、项目背景

本项目要求基于“二污普”等多源企业数据，结合本地行业分布特征，综合考虑行业污染特征、企业生产年限、生产规模、特征污染物、周边敏感受体等因素，聚焦广西地方典型行业（铝产业、水泥制造、汽车零部件及配件制造、肥料生产制造等）特征，开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查。系统了解企业生产经营对企业用地及周边土壤的影响，为完善管控策略提供支撑。

二、项目内容

(一)调查对象核实

重点针对可能对土壤生态环境影响较大的典型行业开展调查。在生态环境部的统筹下，采购人利用二污普等多源数据确定本次调查优先关注的典型行业，在优先关注的行业小类中，利用企业生产年限、生产规模、污染物排放等因素，兼顾区域分布及周边环境情况，筛选确定拟调查企业。供应商对拟分配的调查对象开展核实确认，对不符合筛选原则或不具备采样条件的地块申请调换。若存在因地块数量不足或采样条件限制等情况需调换的地块，采购人可根据情况进行调整调查区域。

▲(二)基础信息调查与核实

针对典型行业企业地块，参照《重点行业企业用地调查信息采集技术规定(试行)》(环办土壤〔2017〕67号)，收集企业地块基本情况、污染源、迁移途径、敏感受体、已有调查监测结果等基础信息，填报调查表，核实调查表信息准确性。根据《重点行业企业用地调查信息采集技术规定(试行)》和《重点行业企业用地调查信息采集工作手册(试行)》要求，对确定的调查对象开展现场踏勘、资料分析和人员访谈等工作。

▲(三)布点采样方案编制

对于选定开展调查的典型行业企业地块原则上均需纳入采样调查，均编制布点采样方案，开展采样工作。

调查点位包括调查企业地块土壤和地下水点位(含地块边界外)，以及企业周边影响区范围内的农用地表层和深层土壤点位。具体按照《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定(试行)》(环办土壤〔2017〕67号)和《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》(环办土壤函〔2017〕1021号)编制布点采样方案，经专家评审后实施。

▲(四)现场钻探与采样

依据《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》（环办土壤〔2017〕67号）和《农用地土壤样品采集流转制备和保存技术规定》（环办土壤〔2017〕59号），利用手持终端开展企业地块土壤和地下水样品（含地块边界外）、企业周边农用地土壤样品的采集、流转与保存，并填写采样记录单。

根据地块污染情况，推荐使用光离子化检测仪(PID) 对土壤VOCs进行快速检测，使用X射线荧光光谱仪(XRF) 对土壤重金属进行快速检测。重点关注前期信息采集阶段发现的可能存在异常的指标。

▲(五)分析与测试

企业地块内部的土壤样品检测项目应包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）（以下简称GB 36600-2018）中的45项基本项目，以及企业地块特征污染物（依据基础信息调查结果确定）和pH；地下水样品（含地块边界外样品）检测项目应包括砷、六价铬、氯代烃、苯系物、石油烃等迁移性较强的污染物和pH，以及上述土壤样品检测项目包含的企业地块其他特征污染物。

企业周边农用地表层土壤样品检测项目应包括《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）（以下简称GB 15618-2018）中的8项基本项目、pH，以及企业地块特征污染物（依据基础信息调查结果确定，重点关注和检测易通过大气沉降、灌溉水等途径迁移和累积的多环芳烃、石油烃、持久性有机污染物等半挥发性有机污染物，视污染情况增加卤代烃、苯系物等挥发性有机物）。深层土壤样品检测项目应包括GB 15618-2018中的8项基本项目和pH。

原则上应采用GB 36600-2018、GB 15618-2018、GB/T 14848-2017等标准推荐的分析测试方法，或《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》（环办土壤函〔2017〕1625号）规定的方法。企业地块和周边农用地土壤样品检测项目相同时，应选用相同的分析测试方法。

国家发布最新调查技术规定或有关要求后参照执行。

▲（六）成果集成与质量保证

中标供应商应需派驻1-2名技术人员到采购人所在单位开展成果集成和档案整理工作，参照国家最新发布的调查技术规定或有关要求执行。

中标供应商需根据国家质控技术规范做好内部质量保证与质量控制工作。并根据国家和省的要求，编制承担任务的质量保证与质量控制方案，实施本单位质量管理工作，对调查工作质量和出具的数据质量负责，接受国家级、省级质控单位和招标人的质量检查，在任务或合同完成时向省级质控单位提交工作质量自评估报告。中标供应商如需将部分任务外委时，应严格考察受委托单位承担能力及资格，并承担对受委托单位的质控检查工作，对受委托单位的工作质量负责，基础信息收集与填报和布点方案编制与评审需由中标单位开展，不得分包。

中标供应商若委托采样单位和检测实验室，原则上需参加过全国重点行业企业用地土壤污染状况调查工作，检测实验室应具有CMA计量认证资质，委托的采样单位和检测实验室数量原则上各为1家、不得超过2家。

任务承担单位层面，在单位内部建立小组自审、单位内审的内部质控工作机制，成立内部质控工作专班，压实内部质控责任。

参照企业用地调查和农用地详查的质控方式和技术要求开展本次调查质量控制，具体要求参照《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)》(环办土壤函〔2017〕1896号)、《重点行业企业用地调查信息采集质量控制工作手册(试行)》(环办土壤函〔2018〕1168号)、《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点采样方案审核工作手册(试行)》(环办土壤函〔2018〕1168号) 、《重点行业企业用地土壤污染状况调查样品采集保存和流转质量控制工作手册(试行)》(环办土壤函〔2019〕845号)、《农用地土壤污 染状况详查质量保证与质量控制技术规定》(环办土壤函〔2017〕1332号)、《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》(环办土壤函〔2017〕1021号)、《农用地土壤污染状况详查点位核实工作手册》(环办土壤函〔2017〕1022号)、《农用地土壤样品采集流转制备和保存技术规定》(环办土壤〔2017〕59号。

▲(七)数据上报、档案及土壤样品管理、移交与资料保密

中标供应商需按要求完成数据上报(使用信息管理系统)，需根据国家关于企业用地调查或典型行业用地调查档案管理、土壤样品和样品库管理的相关技术规范做好档案和样品管理工作，按要求将档案和样品移交至招标人，并严格遵守国家有关本项目保密的相关规定。

▲(八)协助采购人开展其他调查相关任务。

三、项目成果及质量要求(投标文件中提交响应或承诺文件，格式自拟)

本项目预计产出以下成果:

(1)《典型行业企业用地及周边耕地土壤污染状况调查工作方案》、“各地块布点采样方案”正式稿，电子档1份，纸质档2份。
(2)《典型行业企业用地及周边耕地土壤污染状况调查工作总结报告》正式稿，电子档1份，纸质档2份。
(3)典型行业企业用地及周边耕地土壤污染状况调查一企一档资料及相关档案资料，电子档1份，纸质档视国家有关要求另行约定。

(4)典型行业企业用地及周边耕地土壤污染状况调查检测报告正式稿，电子档1份，纸质档1份。

(5)项目开展过程中，国家生态环境部或广西壮族自治区生态环境厅(下称“自治区生态环境厅")要求提供本项目的其他服务成果。

五、投标人管理架构.

项目负责人：投标人须派出1名项目负责人，参与过土壤调查类相关项目。主要负责本项目从领取中标通知书开始至合同成果验收完毕的相关工作。

技术人员：投标人须安排具备相应工作能力的技术人员参与本项目，满足项目需求，保证项目进度，技术人员至少具备中级技术职称，本科学历，具有土壤调查或监测类项目经验。(注:技术人员指拟投入本项目除项目负责人以外的其他服务团队成员。)

附件《4分标的详细采购需求》
一、项目概况

在国家级质量控制实验室和自治区生态环境管理部门的统一要求下，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》《全国土壤污染状况详查总体方案》《典型行业企业及周边土壤污染状况调查工作方案》等要求，参照企业用地调查和农用地详查的质控方式和技术要求开展质量控制工作，需委托专业技术机构对基础信息采集、布点方案编制、现场采样、流转、分析测试、数据上报与审核入库等各阶段全过程进行外部质量控制，有效规范调查各项活动，保障调查数据科学准确和真实可信。

二、主要服务和技术要求

1、本服务遵循的技术文件要求

（1）《中华人民共和国土壤污染防治法》（自2019年1月1日起施行）；

（2）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（3）《典型行业企业及周边土壤污染状况调查工作方案》（环办土壤函〔2021〕246号）。

（4）《重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）》（环办土壤〔2017〕67号）；

（5）《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》（环办土壤〔2017〕67号）；

（6）《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》（环办土壤函〔2017〕1021号）；

（7）《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》（环办土壤〔2017〕67号）；

（8）《全国土壤污染状况详查实验室管理办法》（（环办土壤〔2018〕16号））

（9）《农用地土壤样品采集流转制备和保存技术规定》（环办土壤〔2017〕59号）；

（10）《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》（环办土壤函〔2017〕1625号）；

（11）《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》（环办土壤函〔2017〕1625号）；

（12）《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》（环办土壤函〔2017〕1896号）

（13）《重点行业企业用地调查信息采集质量控制工作手册（试行）》（环办土壤函〔2018〕1168号）；

（14）《农用地土壤污染状况详查质量保证与质量控制技术规定》（环办土壤函〔2017〕1332号）；

（15）《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点采样方案审核工作手册（试行）》（环办土壤函〔2018〕1168号）。

2、主要服务和技术要求

2.1工作主要内容

2.1.1 各环节质控要求
(1)调查对象或调查区域确定环节

对典型行业企业用地及周边农用地土壤污染状况调查，生态环境部加强调查行业类别和调查地块数量的统筹，指导各地按照统一的技术要求，结合实际筛选确定调查行业和企业，核实地方筛选的调查对象是否符合要求，保证调查对象的代表性。

生态环境部统筹提供确定原则和要求，组织专家指导各地按照统一的技术要求，结合实际筛选确定调查区域，并进行必要性和代表性审查。

(2)基础信息调查和点位布设环节

通过专家审核和现场核实等方式，对基础信息填报和布点方案进行合并检查。内部质控的审核和现场核实比例均为100%；省级外部质控的审核比例为100%，现场核实比例不低于10%。

(3)样品采集环节

通过资料检查、现场检查等方式进行检查。内部质控的资料检查和现场检查比例均为100%；省级外部质控的资料检查比例为100%，现场检查比例不低于10%。

(4)分析测试环节

通过实验室能力考核、方法验证、密码平行样品(实验室内部平行和实验室间平行)、统一监控样、飞行检查等方式， 对检测实验室样品分析测试过程进行质量控制。土壤和地下水样品的密码平行样各不少于样品总数的5%，每个调查地块或区域各至少采集1份平行样。密码平行样由现场采样人员采集后与其他样品一并送至检测实验室和比对实验室。统一监控样由外部质控单位发放至实验室，由实验室在每个分析批次插入一个监控样品。
2.1.2 工作内容
（1）构建质量管理支撑架构

构建典型行业企业用地调查基础信息采集、布点方案编制、采样、流转、分析测试、数据上报与审核入库各阶段质控体系，统筹管理。

▲（2）编制实施方案

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》《全国土壤污染状况详查总体方案》《典型行业企业及周边土壤污染状况调查工作方案》等文件要求，编制工作措施、工作方法、工作手段、工作流程优秀，可操作性强的实施方案。

▲（3）编制质量控制方案

根据《重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）》《农用地土壤污染状况详查质量保证与质量控制技术规定》《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》《全国土壤污染状况详查实验室管理办法》《农用地土壤样品采集流转制备和保存技术规定》《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》等技术文件，编制科学、完善、可操作性强的质量控制方案。
▲（4）质量控制技术指导

组织开展技术指导。制定培训计划，指导各检测实验室开展方法确认工作，定期组织有关质量监督检查专家对详查任务调查单位进行技术指导并做好相关记录。纳入质量控制方案。
▲（5）监督检查
组织实施全过程质量监督检查。制定监督检查工作计划，组织专家对基础信息采集、布点方案编制、现场采样、流转、分析测试等环节的任务承担单位开展质量监督检查。

严格检测实验室质量控制，组织上报数据审核。在技术指导或监督检查中发现的突出质量问题要及时报告，工作组依据有关法律法规、技术规定及实验室有关管理办法进行处理处置。纳入质量控制方案。
▲2.2设施和设备要求
2.2.1交通工具：供应商自备样品流转所需交通工具，车辆不少于2台。
2.2.2样品流转场所：供应商应在投标时承诺，中标后在南宁市区范围内设有固定样品流转场所，其设施条件和环境应满足样品保存所需的国家和自治区的相关技术要求。
2.2.3设施设备要求：供应商应具备样品存储冷藏冰箱（-18℃）≥2台，视频监控≥2台。

2.2.4 仪器要求：供应商应同时具备X射线荧光光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）、原子荧光仪、离子色谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、气相色谱-质谱仪（即气质联用仪）各1台。投标时须提供设备发票复印件和检定证书复印件，作为评审依据。
2.2.5投标时供应商须提供用于本任务所需要的上述设施设备、仪器等资产归属关系证明材料。流转场所证明材料提供土地使用权证复印件或房屋产权证明复印件。
▲2.3工作质量控制要求

中标供应商需严格执行国家和自治区有关质量控制技术文件的有关要求，对基础信息采集、布点方案编制、现场采样、流转、分析测试、数据上报工作全过程进行质量控制，开展技术指导，确保分析方法有效，定期对全过程质量监督检查，保证样品信息、测试数据正确，并提供实施方案。

2.4 拟投入本项目人员要求

▲2.4.1 供应商应具有相关专业正高级职称人员担任项目负责人。
2.4.2 供应商应保证人员的配备、录用、培训、能力确认/考核和管理等有序、规范实施。所有人员理解所承担的任务的重要性，明确实现质量目标的职责；熟悉质量体系要求；有效实施质量监督。
2.4.3 供应商应具有人员技术档案，保留相关授权、能力、教育、资格、培训、技能和监督记录。
▲2.4.4 拟投入本项目人员岗位（不限于）及技术能力
拟投入本项目人员不少于25人（项目负责人除外），其中质量控制人员不少于4人、样品管理员不少于2人、数据审核人员不少于4人。

（1）质量控制人员：应由从事检测分析工作2年以上的人员担任，熟悉并能按照国家和自治区有关质量控制技术文件的要求开展质量控制工作，具备评估实验室分析数据正确性和方法有效性以及编写质量评估报告的能力。
（2）样品管理员：应由从事检测分析工作2年以上的人员担任，应熟悉《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定》和《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》。
（3）数据审核人员必须由从事检测分析工作5年以上人员担任，能够判断数据正确性和方法有效性。
（4）数据上报人员熟悉相关标准规范要求，明确委托的内容和要求等。

注：拟投入本项目人员需提供人员合同复印件或事业单位机构编制证复印件，职称证书复印件，以及2021年4月至2021年10月内任意3个月的社保缴纳证明复印件。
▲2.5数据资料归属及保管

本项目所形成的数据和报告归采购方所有。未经采购方授权，不得将数据和报告发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《全国土壤污染状况详查档案管理办法（试行）》《全国土壤污染状况详查工作保密管理办法》的相关规定，为采购方保密。工作过程中形成的光盘、录音带、录像和照片等材料，应附文字说明和唯一标识随材料一并归档。

▲2.6 成果提交

（1）《广西典型行业企业用地及周边农用地土壤污染状况调查全流程质量保证与质量控制报告》电子版1份，纸质版5份。

（2）项目开展过程中，国家生态环境部或自治区生态环境厅要求提供本项目的其他服务成果。
