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[bookmark: _Toc31300][bookmark: _Toc14366][bookmark: _Toc19468][bookmark: _Toc5896][bookmark: _Toc6967][bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc21693][bookmark: _Toc2977][bookmark: _Toc4502][bookmark: _Toc27203][bookmark: _Toc9896][bookmark: _Toc5284][bookmark: _Toc1386][bookmark: _Toc21468][bookmark: _Toc16178][bookmark: _Toc11934][bookmark: _Toc25832][bookmark: _Toc75793495]第一篇 投标邀请书
重庆千策招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市高级人民法院（以下简称：采购人）的委托，对全市法院重要审务场所数字化建设项目（第二部分）进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。
[bookmark: _Toc398][bookmark: _Toc19255][bookmark: _Toc27035][bookmark: _Toc19082][bookmark: _Toc18333][bookmark: _Toc19648][bookmark: _Toc16810][bookmark: _Toc9186][bookmark: _Toc11858][bookmark: _Toc2284][bookmark: _Toc75793496][bookmark: _Toc14081][bookmark: _Toc9774][bookmark: _Toc10092][bookmark: _Toc19219][bookmark: _Toc8806][bookmark: _Toc25391][bookmark: _Toc9233]一、招标项目内容
	招标项目名称
	最高限价（元）
	投标保证金
（元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	全市法院重要审务场所数字化建设项目（第二部分）
	10798381.00
	100000.00
	1
	工业


[bookmark: _Toc7121][bookmark: _Toc29240][bookmark: _Toc22549][bookmark: _Toc26507][bookmark: _Toc15664][bookmark: _Toc22986][bookmark: _Toc856][bookmark: _Toc22327][bookmark: _Toc31390][bookmark: _Toc26284][bookmark: _Toc15272][bookmark: _Toc75793497][bookmark: _Toc31180][bookmark: _Toc12298][bookmark: _Toc9736][bookmark: _Toc9073][bookmark: _Toc26540][bookmark: _Toc24917]二、资金来源
财政预算资金，预算金额为10798381.00元。
[bookmark: _Toc29468][bookmark: _Toc75793498][bookmark: _Toc21668][bookmark: _Toc12813][bookmark: _Toc2256][bookmark: _Toc682][bookmark: _Toc4356][bookmark: _Toc28070][bookmark: _Toc4504][bookmark: _Toc20925][bookmark: _Toc26998][bookmark: _Toc11835][bookmark: _Toc21210][bookmark: _Toc30665][bookmark: _Toc23472][bookmark: _Toc20698][bookmark: _Toc17913][bookmark: _Toc7983]三、投标人资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
[bookmark: _Toc27732][bookmark: _Toc8255][bookmark: _Toc11276][bookmark: _Toc11987][bookmark: _Toc28188][bookmark: _Toc9335][bookmark: _Toc13076][bookmark: _Toc11133][bookmark: _Toc24618][bookmark: _Toc5414][bookmark: _Toc22464][bookmark: _Toc12680][bookmark: _Toc1132][bookmark: _Toc27442][bookmark: _Toc75793499][bookmark: _Toc15980]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目预留采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
1.投标人所提供的货物制造商若全部为小微企业的，投标人应提供其货物制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”。
2.投标人所提供的货物制造商非全部为小微企业的，投标人应以签订分包意向协议的形式，将其合同总份额的30%及以上分包给中小企业制造商，该分包意向协议合同份额的60%及以上应当分包给小微企业制造商，投标人提供的分包意向协议中应明确投标产品名称、制造商名称、制造商中小微型企业等级、合同份额、合同份额所占合同总金额的比例，分包意向协议须加盖投标人公章（投标人若为中小微企业且为所投产品的制造商，无需提供分包意向协议，提供“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”）。投标人应提供承担所分包份额的中小企业制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”。投标人未提供分包意向协议的，不享受中小企业扶持政策，且资格审查不通过。
3.投标人若为小微企业且为合同总份额30%及以上所投产品的制造商，应提供其承担合同份额的承诺函（加盖投标人公章，格式自定）和其货物制造商的“中小企业声明函”或“监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”，无需提供分包意向协议。
注：1.“中小企业声明函”应由投标人出具，并加盖投标人公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”。
2.“监狱企业证明文件”应当由投标人提供其货物制造商属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。
3.“残疾人福利性单位声明函”应由投标人提供其货物制造商出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。
（三）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc10937][bookmark: _Toc15732]四、投标、开标有关说明
（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。
（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2026年9月3日）起五个工作日。
（四）招标文件提供期限：2026年9月3日至2026年9月10日。
（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市两江新区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）。
（六）投标开始时间：2026年9月24日北京时间09:30
（七）投标截止时间：2026年9月24日北京时间10:00
（八）开标时间：2026年9月24日北京时间10:00
（九）开标地点：同投标地点。
[bookmark: _Toc30895][bookmark: _Toc17041][bookmark: _Toc23960][bookmark: _Toc524][bookmark: _Toc22288][bookmark: _Toc75793500][bookmark: _Toc15717][bookmark: _Toc12090][bookmark: _Toc7836][bookmark: _Toc18100][bookmark: _Toc11844][bookmark: _Toc9290][bookmark: _Toc3476][bookmark: _Toc24604][bookmark: _Toc3132][bookmark: _Toc22111][bookmark: _Toc25854][bookmark: _Toc12663]五、投标保证金
（一）投标保证金递交（方式二选一）
1.转账方式
1.1投标人应足额交纳投标保证金（投标保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。
投标保证金账户：
	投标保证金递交账号一览表

	项目名称
	全市法院重要审务场所数字化建设项目（第二部分）

	财政编号
	CQS26A04177

	户名
	重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	缴纳方式按项目或包
	按项目

	[bookmark: _GoBack]分包
	保证金子账号银行信息

	
	开户行
	账号

	1
	中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部
	9902001810643906

	银行行号： 
请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 
路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 


1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。
2.投标保证金保函方式
2.1投标人应提供真实有效的投标保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），投标保证金的保函担保金额应不低于投标保证金金额（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构，保函受益人须为本项目采购人。
2.2投标保证金保函有效期与投标文件有效期保持一致。
2.3投标保证金保函须随投标文件一并密封递交，投标保证金保函递交截止时间同投标截止时间。
（二）保证金退还方式
1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。
2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。
重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633
[bookmark: _Toc22921][bookmark: _Toc8081][bookmark: _Toc28799][bookmark: _Toc9257][bookmark: _Toc21524][bookmark: _Toc31056][bookmark: _Toc18802][bookmark: _Toc21851][bookmark: _Toc441][bookmark: _Toc24588][bookmark: _Toc3188][bookmark: _Toc24689][bookmark: _Toc75793501][bookmark: _Toc29945][bookmark: _Toc12760][bookmark: _Toc5839][bookmark: _Toc16198][bookmark: _Toc29744]六、采购项目需落实的政府采购政策
（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
（五）按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，落实《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）。
[bookmark: _Toc16322][bookmark: _Toc13146][bookmark: _Toc22428][bookmark: _Toc13460][bookmark: _Toc30855][bookmark: _Toc75793502][bookmark: _Toc1373][bookmark: _Toc25844][bookmark: _Toc4869][bookmark: _Toc9931][bookmark: _Toc30916][bookmark: _Toc18921][bookmark: _Toc6710][bookmark: _Toc29169][bookmark: _Toc19755][bookmark: _Toc21799][bookmark: _Toc3810][bookmark: _Toc10747]七、投标有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。
（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。
（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。
（七）本项目接受按照“落实政府采购政策需满足的资格要求”进行合同分包。
注：1.本项目接受按“落实政府采购政策需满足的资格要求”进行合同分包；2.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc75793503][bookmark: _Toc26782][bookmark: _Toc12717][bookmark: _Toc19676][bookmark: _Toc28526][bookmark: _Toc67][bookmark: _Toc15522][bookmark: _Toc28530][bookmark: _Toc5228][bookmark: _Toc30488][bookmark: _Toc13885][bookmark: _Toc29351][bookmark: _Toc9632][bookmark: _Toc28772][bookmark: _Toc11494][bookmark: _Toc25324][bookmark: _Toc20452][bookmark: _Toc24181]八、联系方式
（一）采购人：重庆市高级人民法院
联系人：胡老师
电  话：023-67673467
地  址：重庆市两江新区红锦大道58号
（二）采购代理机构：重庆千策招标代理有限公司  
联系人：张欢
电  话：023-63206045
023-67461776
地  址：重庆市两江新区星光大道82号天王星D1-2栋7楼  
[bookmark: _Toc725][bookmark: _Toc2070][bookmark: _Toc25639][bookmark: _Toc8649][bookmark: _Toc11017][bookmark: _Toc23143][bookmark: _Toc32686][bookmark: _Toc1492][bookmark: _Toc2422][bookmark: _Toc5461][bookmark: _Toc75793504][bookmark: _Toc1625][bookmark: _Toc19886][bookmark: _Toc12959][bookmark: _Toc26176][bookmark: _Toc5322][bookmark: _Toc14086][bookmark: _Toc31176]
第二篇 项目技术需求
[bookmark: _Toc7027][bookmark: _Toc9261][bookmark: _Toc4519][bookmark: _Toc75793505][bookmark: _Toc11703][bookmark: _Toc688][bookmark: _Toc4531][bookmark: _Toc29985][bookmark: _Toc5773][bookmark: _Toc8370][bookmark: _Toc19238][bookmark: _Toc20979][bookmark: _Toc23656][bookmark: _Toc4913][bookmark: _Toc22910][bookmark: _Toc23504]“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。
“○”标注的技术需求为一般技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。
[bookmark: _Toc26496][bookmark: _Toc12894]一、招标项目一览表
	[bookmark: _Toc10802][bookmark: _Toc15467][bookmark: _Toc9920][bookmark: _Toc75793508][bookmark: _Toc2095][bookmark: _Toc21557][bookmark: _Toc19536][bookmark: _Toc8633][bookmark: _Toc28164][bookmark: _Toc9326][bookmark: _Toc18187][bookmark: _Toc26363][bookmark: _Toc1363][bookmark: _Toc31584][bookmark: _Toc13990][bookmark: _Toc20842][bookmark: _Toc18720]序号
	设备名称（标的名称）
	单位
	数量
	备注

	一
	大法庭
	/
	/
	1. 序号163：磁盘阵列存储为核心产品。
2.本项目投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。
3.“中小企业声明函”中所涉及的标的名称及其对应的所属行业需按照本表和第一篇第一条“招标项目内容”进行填写。

	（一）
	庭审主机
	/
	/
	

	1
	庭审主机
	台
	2
	

	（二）
	视频采集设备
	/
	/
	

	2
	视频采集设备
	台
	8
	

	（三）
	庭审音频设备
	/
	/
	

	3
	音频采集设备
	支
	32
	

	4
	音频处理器
	套
	3
	

	5
	主扩扬声器
	台
	4
	

	6
	辅助扬声器
	台
	8
	

	7
	功率放大器
	台
	6
	

	（四）
	庭审辅助设备
	/
	/
	

	8
	电子签名举证终端
	台
	8
	

	9
	电子桌牌
	台
	32
	

	（五）
	庭审备份设备
	/
	/
	

	10
	备份视频采集终端
	台
	2
	

	11
	备份音频采集终端
	台
	2
	

	12
	备份数据存储卡
	张
	2
	

	（六）
	其他控制设备
	/
	/
	

	13
	电源时序器
	台
	4
	

	14
	千兆交换机
	台
	2
	

	15
	设备机柜
	台
	2
	

	16
	线缆及辅材
	批
	2
	

	二
	中法庭
	/
	/
	

	（一）
	庭审主机
	/
	/
	

	17
	庭审主机
	台
	10
	

	（二）
	视频采集设备
	/
	/
	

	18
	视频采集设备
	台
	40
	

	（三）
	庭审音频设备
	/
	/
	

	19
	音频采集设备
	支
	120
	

	20
	音频处理器
	套
	10
	

	21
	功率放大器
	套
	20
	

	22
	法庭扬声器
	台
	40
	

	（四）
	庭审辅助设备
	/
	/
	

	23
	电子签名举证终端
	台
	40
	

	24
	移动式便携签字板
	台
	10
	

	25
	电子桌牌
	台
	120
	

	（五）
	庭审备份设备
	/
	/
	

	26
	备份视频采集终端
	台
	10
	

	27
	备份音频采集终端
	台
	10
	

	28
	备份数据存储卡
	张
	10
	

	（六）
	其他控制设备
	/
	/
	

	29
	电源时序器
	台
	10
	

	30
	千兆交换机
	台
	10
	

	31
	设备机柜
	台
	10
	

	32
	线缆及辅材
	批
	10
	

	三
	小法庭
	/
	/
	

	（一）
	庭审主机
	/
	/
	

	33
	庭审主机
	台
	70
	

	（二）
	视频采集设备
	/
	/
	

	34
	视频采集设备
	台
	280
	

	（三）
	庭审音频设备
	/
	/
	

	35
	音频采集设备
	支
	700
	

	36
	音频处理器
	套
	70
	

	37
	功率放大器
	套
	70
	

	38
	法庭扬声器
	台
	140
	

	（四）
	庭审辅助设备
	/
	/
	

	39
	电子签名举证
	台
	140
	

	40
	电子桌牌
	台
	700
	

	（五）
	庭审备份设备
	/
	/
	

	41
	备份视频采集终端
	台
	70
	

	42
	备份音频采集终端
	台
	70
	

	43
	备份数据存储卡
	张
	70
	

	（六）
	其他控制设备
	/
	/
	

	44
	电源时序器
	台
	70
	

	45
	千兆交换机
	台
	70
	

	46
	设备机柜
	台
	70
	

	47
	线缆及辅材
	批
	70
	

	四
	审委会数字合议室
	/
	/
	

	（一）
	音频扩声部分
	/
	/
	

	48
	数字合议主机
	台
	2
	

	49
	数字合议发言单元
	台
	32
	

	50
	屏蔽专用T型线
	台
	40
	

	51
	合议延长线缆
	套
	4
	

	52
	全频音箱
	个
	8
	

	53
	功率放大器
	台
	4
	

	54
	数字音频处理器
	台
	2
	

	（二）
	电子化合议系统
	/
	/
	

	55
	双面水墨屏
	台
	32
	

	56
	合议摄像机
	台
	8
	

	57
	专用离线录音笔
	台
	2
	

	58
	录播服务器
	台
	2
	

	（三）
	中控部分
	/
	/
	

	59
	中控主机
	台
	2
	

	60
	电源时序器
	台
	4
	

	61
	网络交换机
	台
	4
	

	62
	设备安装柜
	个
	2
	

	63
	桌面抽线盒
	个
	4
	

	（四）
	线材及辅材
	/
	/
	

	64
	线材及辅材
	批
	2
	

	五
	专业法官数字合议室
	/
	/
	

	（一）
	音频扩声部分
	/
	/
	

	65
	数字合议主机
	台
	4
	

	66
	数字合议发言单元
	台
	64
	

	67
	合议屏蔽专用T型线
	台
	64
	

	68
	合议延长线缆
	套
	4
	

	69
	扩声音箱
	个
	16
	

	70
	功率放大器
	台
	8
	

	71
	数字音频处理器
	台
	4
	

	72
	专用离线录音笔
	台
	4
	

	（二）
	合议录播
	/
	/
	

	73
	双面水墨屏
	台
	64
	

	74
	合议摄像机
	台
	16
	

	75
	录播服务器
	台
	4
	

	（三）
	中控部分
	/
	/
	

	76
	中控主机
	台
	4
	

	77
	电源时序器
	台
	4
	

	78
	电子签名终端
	台
	4
	

	79
	设备安装柜
	个
	4
	

	80
	桌面抽线盒
	个
	12
	

	（四）
	线材及辅材
	/
	/
	

	81
	线材及辅材
	批
	4
	

	六
	庭审数字合议室
	/
	/
	

	（一）
	发言扩声
	/
	/
	

	82
	鹅颈电容话筒
	支
	35
	

	83
	音频处理器
	台
	5
	

	84
	功率放大器
	台
	5
	

	85
	扩声音箱
	个
	10
	

	（二）
	其他辅助设备
	/
	/
	

	86
	电子签名终端
	台
	5
	

	87
	专用离线录音笔
	台
	5
	

	（三）
	线缆辅材
	/
	/
	

	88
	设备机柜
	个
	5
	

	89
	桌面信息插座
	个
	5
	

	90
	线缆及辅材
	批
	5
	

	七
	诉讼服务中心
	/
	/
	

	（一）
	司法公开部分
	/
	/
	

	91
	数字功率放大器
	台
	2
	

	92
	扩声音箱
	支
	4
	

	（二）
	窗口服务区
	/
	/
	

	93
	数字功率放大器
	台
	2
	

	94
	扩声音箱
	支
	4
	

	95
	窗口电子签章屏
	台
	16
	

	（三）
	24H自助诉讼服务区
	/
	/
	

	96
	自助立案高拍仪
	台
	8
	

	（四）
	诉中材料上传区
	/
	/
	

	97
	桌面式高拍仪
	台
	4
	

	（五）
	智能云柜
	/
	/
	

	98
	云柜主控制柜
	个
	2
	

	99
	云柜辅存储柜
	个
	8
	

	100
	云柜控制终端
	台
	2
	

	101
	云柜控制板
	块
	2
	

	102
	材料高拍仪
	台
	2
	

	（六）
	出入口人行摆闸
	/
	/
	

	103
	大门入口摆闸
	套
	4
	

	104
	人脸识别组件
	套
	8
	

	105
	律师码二维码阅读器
	套
	4
	

	106
	人脸自助临时储物柜
	个
	6
	

	（七）
	中心管理
	/
	/
	

	107
	中控主机
	台
	2
	

	108
	电源时序器
	台
	2
	

	109
	千兆交换机
	台
	2
	

	110
	设备机柜
	个
	2
	

	（八）
	线材及辅材
	/
	/
	

	111
	网  线
	米
	2100
	

	112
	音箱线
	米
	600
	

	113
	电源线
	米
	1000
	

	114
	电源线
	米
	600
	

	115
	电源线
	米
	1000
	

	116
	5米高清线
	条
	20
	

	117
	安装辅材
	批
	2
	

	八
	执行指挥中心1
	/
	/
	

	（一）
	合议发言
	/
	/
	

	118
	全数字合议主机
	台
	2
	

	119
	全数字合议主席单元
	支
	2
	

	120
	全数字合议代表单元
	支
	30
	

	121
	合议延长线缆
	套
	2
	

	（二）
	合议扩声
	/
	/
	

	122
	全频扬声器
	只
	8
	

	123
	功率放大器
	台
	4
	

	124
	音频处理器
	台
	2
	

	125
	视频矩阵
	台
	2
	

	（三）
	中央控制
	/
	/
	

	126
	中央控制主机
	台
	4
	

	127
	中控软件
	套
	2
	

	128
	中控终端
	台
	2
	

	129
	电源控制器
	台
	2
	

	（四）
	线缆及辅材
	/
	/
	

	130
	线缆及辅材
	批
	2
	

	九
	安全设备
	/
	/
	

	131
	国密网络摄像机
	台
	1
	

	132
	机房密评NVR
	台
	1
	

	133
	硬盘
	块
	4
	

	134
	国密身份信息识别产品
	台
	1
	

	135
	发卡/授权机
	台
	1
	

	136
	国密CPU卡
	张
	1
	

	137
	开门按钮
	个
	1
	

	138
	视频安全门禁系统
	台
	1
	

	139
	数据库
	套
	1
	

	140
	辅材
	项
	1
	

	141
	互联网-出口防火墙
	台
	1
	

	142
	互联网-上网行为管理
	台
	1
	

	143
	Web防火墙
	台
	1
	

	144
	态势感知分析平台
	台
	1
	

	145
	日志审计
	台
	1
	

	146
	终端安全软件
	批
	1
	

	147
	主机安全
	台
	1
	

	148
	防火墙
	台
	2
	

	149
	网络威胁流量检测探针
	台
	1
	

	150
	运维安全审计（堡垒机）
	台
	1
	

	151
	日志审计
	
	
	

	十
	高清监控系统
	/
	/
	

	（一）
	前端监控设备
	/
	/
	

	152
	半球摄像机
	台
	140
	

	153
	筒形摄像机
	台
	130
	

	154
	双目全景摄像机
	台
	2
	

	155
	电梯专用摄像机
	台
	2
	

	156
	全彩枪球一体机
	台
	1
	

	157
	摄像机壁挂支架
	台
	130
	

	158
	双目全局摄像机专用壁挂支架
	台
	2
	

	159
	访客机
	台
	50
	

	160
	USB摄像机
	台
	50
	

	161
	开关电源
	台
	22
	

	162
	报警按钮
	个
	24
	

	（二）
	后端存储及服务器
	/
	/
	

	163
	磁盘阵列存储
	台
	1
	

	（三）
	监控中心
	/
	/
	

	164
	屏综合控制平台
	台
	1
	

	十一
	执行指挥中心2
	　/
	　/
	

	165
	专业显卡
	张
	3
	

	166
	中控播控软件
	套
	5
	

	167
	融合软件
	通道
	3
	

	168
	互动软件
	项
	2
	

	169
	专业播放软件
	套
	1
	

	170
	分屏宝
	个
	4
	

	171
	光纤4K HDMI线
	根
	10
	

	172
	中控主机
	台
	1
	

	173
	中控软件+界面编程
	套
	1
	

	174
	强电控制器
	台
	5
	

	175
	交换机
	个
	4
	

	176
	控制平板
	台
	1
	

	177
	辅材
	项
	1
	

	178
	有源音频处理器      
	台
	1
	

	179
	四通道功率放大器
	台
	4
	

	180
	10"前置主音箱
	台
	2
	

	181
	10"重低音音箱
	台
	2
	

	182
	中置-10"音箱
	台
	1
	

	183
	双4"斜体环绕音箱
	台
	8
	

	184
	16路数字调音台
	台
	2
	

	185
	交换机
	台
	1
	

	186
	监听音响
	台
	2
	

	十二
	软件部分
	/
	/
	

	187
	庭审客户端
	批
	82
	

	188
	无书记员审理语音识别模块
	套
	82
	

	189
	中控软件
	套
	6
	

	190
	智能云柜控制软件
	套
	2
	


[bookmark: _Toc4681]二、招标项目技术需求
	序号
	设备名称
	主要技术参数

	一
	大法庭
	/

	（一）
	庭审主机
	/

	1
	庭审主机
	▲1.不低于6路网络高清、支持每路高清独立转发参与庭审，实现每机位远程共享审判，≥1路HDMI高清视频输入、≥2路高清输出，支持H.265、H.264HP、H.264等多种视频编解码，支持不低于4K30fps编码能力。

	
	
	○2.采用嵌入式操作系统,国产自主芯片/模块/模组：音频/视频编解码芯片、CPU处理单元、视频输出芯片。

	
	
	○3.支持标准的H.323/SIP视频合议传输协议，支持H.239/BFCP双流协议；支持在单向网络丢包率80%的情况下，音频正常通话，能够理解语句含义，MOS_LQO平均值≥2.8，支持在网络丢包率50%的情况下，视频图像清晰，偶有卡顿但可立即恢复（平均帧率不低于15帧/秒）。支持OpenVPN、Https、SRTP、H.235等多种加密方式和安全防护，视频合议主流最大规格支持4K30fps，辅流规格最大支持4K15fps。

	
	
	○4.支持无缝接入（注册）到重庆高院统一部署的法院音视频庭审平台，实现全市法院跨域、跨网的审判管理模式。（采购人免费提供标准接口）。

	（二）
	视频采集设备
	/

	2
	视频采集设备
	○专业视频会议摄像机，传感器像素不低于800万，≥20倍光学变焦，支持4K30fps输出分辨率，含定制安装支架。

	（三）
	庭审音频设备
	/

	3
	音频采集设备
	○采用桌面式心型指向电容麦克风，支持48V幻象供电，支持物理按键开关控制，拾音灵敏度不低于-26DB，频率响应20Hz-20kHz，确保庭审拾音不掉字漏字。

	4
	音频处理器
	※1.模拟通道数: 16路平衡/线路输入+16路平衡/线路输出；dante通道数：2路输出。

	
	
	○2.采样率：48k@24bit。

	
	
	▲3.前级放大倍数：51dB(每档3dB，共17档)。

	
	
	○4.幻象供电：48V。

	
	
	○5.频率响应：20Hz ～ 20K Hz，±0.3dB。

	
	
	○6.输入阻抗（平衡式）：20kΩ。

	
	
	○7.输出阻抗（平衡式）：100Ω。

	
	
	▲8.具备2路并发实时转写音频流与1路离线转写的语音转写接口功能，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器。

	
	
	※9.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块。

	
	
	○10.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。

	
	
	○11.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。

	
	
	○12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能。

	
	
	○13.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口和智能语音转写接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

	5
	主扩扬声器
	○1.类型：全音域两路音箱（两分频）。

	
	
	○2.频率响应：40Hz-20KHz(-3dB)。

	
	
	○3.灵敏度：98dB 1.0W/1m。

	
	
	○4.声压级：123dB（连续）.129dB（峰值）。

	
	
	○5.阻抗：8Ω。

	
	
	○6.额定功率：350W，峰值功率：1400W。

	
	
	○7.单元配置：LOW:1×15''(Φ65mm音圈)，HI:1×1''(Φ25mm进口音圈)。

	
	
	○8.分频点：2KHz。

	
	
	○9.覆盖角度：80°（H）×50°（V）。

	6
	辅助扬声器
	○1.类型：全音域两路音箱（两分频）。

	
	
	○2.频率响应：45Hz-20KHz(-3dB)。

	
	
	○3.灵敏度：97dB 1.0W/1m。

	
	
	○4.声压级：121dB（连续）.127dB（峰值）。

	
	
	○5.阻抗：8Ω。

	
	
	○6.额定功率：300W， 峰值功率：1200W。

	
	
	○7.单元配置：LOW:1×12''(Φ52mm音圈)， HI:1×1''(Φ25mm进口音圈）。

	
	
	○8.分频点：2.2KHz。

	
	
	○9.覆盖角度：80°（H）×50°（V）。

	7
	功率放大器
	○1.额定输出功率：8Ω立体声500W×2。

	
	
	○2.额定输出功率：4Ω立体声750W×2。

	
	
	○3.额定输出功率：8Ω桥接1500W。

	
	
	○4.信噪比:>105dB；

	
	
	○5.输入灵敏度：0.7V、1V。

	
	
	○6.输出电路: AB 类。

	
	
	○7.转换速率：45V/us。

	
	
	○8.总诣波失真（1kHz PO=1W）:<0.05%。

	
	
	○9.通道分离度(1kHz 8Ω)：>-60 dB。

	
	
	○10.频率响应范围:20-20kHz, ±0.3dB。

	
	
	○11.阻尼系数(1kHz 8Ω) :>400。

	
	
	○12.输入阻抗：平衡20k欧姆，非平衡10k欧姆。

	
	
	○13.输入连接方式(各通道): 母卡侬、LINK公卡侬。

	
	
	○14.输出连接方式(各通道): 四芯音箱方座, 凤凰端子。

	
	
	○15.保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动。

	（四）
	庭审辅助设备
	/

	8
	电子签名举证终端
	○1.10寸以上电磁电容一体屏、分辨率≥1280*800，多点触控，配电磁笔签字，标配≥500万像素摄像头，配套公安部认证指纹仪和二代居民身份证阅读器。

	
	
	○2.设备具备活体检测功能，检测到人体可给出活体提示，检测人体照片则给出非活体提示。

	
	
	○3.需与国产化处理器、国产化操作系统完全适配。

	
	
	○4.支持电子签名功能，支持跨域庭审/云庭审时当事人远程签名捺印，当事人可在笔录电子档上进行逐页、批量的电子签名和捺印，需能与重庆市高法院审判业务流程管理系统无缝对接（采购人提供相应软件标准化对接接口），满足于各场景的电子签名功能需要。

	9
	电子桌牌
	※10寸以上白、红、黑单面墨水屏，显示尺寸比例为21:9，尺寸≥275*115mm，自带适配审判桌支架，配置后台管理软件系统、后台管理一体机及信号基站等相应配套设备，支持无线连接批量修改桌牌显示内容，支持专网私有化部署。

	（五）
	庭审备份设备
	/

	10
	备份视频采集终端
	○1.室内高清球型摄像机，支持人脸抓拍功能。

	
	
	○2.焦距：4.8~110mm，23倍光学变倍，16倍数字变倍。

	
	
	○3.视频输出分辨率不低于2560×1440，内置GPU芯片。

	
	
	○4.支持最低照度可达彩色0.0003Lux。

	
	
	○5.水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°。

	
	
	○6.在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

	11
	备份音频采集终端
	○1.麦克风阵列：采用麦克风阵列设计，要求麦克风MEMS数量不少于8个。

	
	
	○2.采用远场人声补偿算法，轻松采集较远的一方。

	
	
	○3.自适应室内降噪模型、有效去除环境噪声。

	
	
	○4.失真度：为满足语音识别和清晰度的需求，麦克风要求具备高保真特性，声音失真度应＜0.5%。

	
	
	○5.语音增强：采用语音增强技术，让人声频段自动增强。

	
	
	○6.去混响：具备去混响模式，可针对不同的混响场景，达到最优的拾音效果。

	
	
	○7.具备AEC输入接口。支持回声消除交互功能。

	
	
	○8.信噪比≥65dB。

	
	
	○9.采样位数：16位采样。

	
	
	○10.采样率：32KHz。

	
	
	○11.频率响应：不低于50-8kHz。

	
	
	○12.产品带安装支架，可吸顶安装。

	12
	备份数据存储卡
	○备份数据存储容量≥256G；传输速度读取≥90MB/s，擦写≥20MB/s。

	（六）
	其他控制设备
	/

	13
	电源时序器
	○≥8路时序电源控制器，用于控制外设供电电源，支持单独时序控制，内置光电隔离模块。

	14
	千兆交换机
	○48口POE千兆交换机，10/100/1000Base-T以太网接口≥48个，交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps。

	15
	设备机柜
	○600*800*2000设备安装机柜。

	16
	线缆及辅材
	○电源线、高清线、网线、音频线、音箱线、PVC管材及转接件等安装辅材。

	二
	中法庭
	　/

	（一）
	庭审主机
	　/

	17
	庭审主机
	▲1.不低于6路网络高清、支持每路高清独立转发参与庭审，实现每机位远程共享审判，≥1路HDMI高清视频输入、≥2路高清输出，支持H.265、H.264HP、H.264等多种视频编解码，支持不低于4K30fps编码能力。

	
	
	○2.采用嵌入式操作系统,国产自主芯片/模块/模组：音频/视频编解码芯片、CPU处理单元、视频输出芯片。

	
	
	○3.支持标准的H.323/SIP视频合议传输协议，支持H.239/BFCP双流协议；支持在单向网络丢包率80%的情况下，音频正常通话，能够理解语句含义，MOS_LQO平均值≥2.8，支持在网络丢包率50%的情况下，视频图像清晰，偶有卡顿但可立即恢复（平均帧率不低于15帧/秒）。支持OpenVPN、Https、SRTP、H.235等多种加密方式和安全防护，视频合议主流最大规格支持4K30fps，辅流规格最大支持4K15fps。

	
	
	○4.支持无缝接入（注册）到重庆高院统一部署的法院音视频庭审平台，实现全市法院跨域、跨网的审判管理模式。（采购人免费提供标准接口）

	（二）
	视频采集设备
	/

	18
	视频采集设备
	○专业视频会议摄像机，传感器像素不低于800万，大于12倍光学变焦，支持4K30fps输出分辨率，含定制安装支架。

	（三）
	庭审音频设备
	/

	19
	音频采集设备
	○采用桌面式心型指向电容麦克风，镀金电容咪头，支持48V幻象供电，支持物理按键开关控制，拾音灵敏度不低于-26DB，频率响应20Hz-20kHz，确保庭审拾音不掉字漏字。

	20
	音频处理器
	※1.模拟通道数: 16路平衡/线路输入+16路平衡/线路输出；dante通道数：2路输出。

	
	
	○2.采样率：48k@24bit。

	
	
	▲3.前级放大倍数：51dB(每档3dB，共17档)。

	
	
	○4.幻象供电：48V。

	
	
	○5.频率响应：20Hz ～ 20K Hz，±0.3dB。

	
	
	○6.输入阻抗（平衡式）：20kΩ。

	
	
	○7.输出阻抗（平衡式）：100Ω。

	
	
	▲8.具备2路并发实时转写音频流与1路离线转写的语音转写接口功能，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器。

	
	
	※9.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块。

	
	
	○10.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。

	
	
	○11.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。

	
	
	○12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能。

	
	
	○13.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口和智能语音转写接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

	21
	功率放大器
	○1.功率：2×350W/8Ω、2×550W/4Ω、1100W/8Ω桥接。

	
	
	○2.频率响应：20Hz-20KHz,+/-0.5dB。

	
	
	○3.总谐波失真：≤0.05%。

	
	
	○4.信噪比：≥96dB。

	
	
	○5.阻尼系数：≥300。

	
	
	○6.输入灵敏度：0.775v/1v/32dB。

	
	
	○7.输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ。

	
	
	○8.电压增益（8Ω时）：37dB。

	
	
	○9.冷却：从前到后抽风。

	
	
	○10.保护：软启动/直流/短路/过载/失真限压/过热保护/开机音量渐大。

	22
	法庭扬声器
	○1.额定功率：150 W。

	
	
	○2.灵敏度：89dB；最大声压级：108 dB（1m）。

	
	
	○3.覆盖角度 105°（水平角）x 80°（垂直角）。

	
	
	○4.低频单元：4英寸低音单元。

	
	
	○5.箱体材料：黑白双色ABS根据法庭装修确定。

	
	
	○6.安装方式:满足设计及规范要求。

	（四）
	庭审辅助设备
	/

	23
	电子签名举证终端
	○1.10寸以上电磁电容一体屏、分辨率≥1280*800，多点触控，配电磁笔签字，标配≥500万像素摄像头，配套公安部认证指纹仪和二代居民身份证阅读器。

	
	
	○2.设备具备活体检测功能，检测到人体可给出活体提示，检测人体照片则给出非活体提示。

	
	
	○3.需与国产化处理器、国产化操作系统完全适配。

	
	
	○4.支持电子签名功能，支持跨域庭审/云庭审时当事人远程签名捺印，当事人可在笔录电子档上进行逐页、批量的电子签名和捺印，需能与法院庭审系统无缝对接（采购人提供相应软件标准化对接接口），满足于各场景的电子签名功能需要。

	24
	移动式便携签字板
	○1.移动式多动能便携终端，支持防尘、防水、防震，采用嵌入式系统，抗跌落1米，集电子签名、人像采集、文件拍摄、二代证识别、指纹采集、二维码扫描等功能，有效实现无纸化移动办公。

	
	
	○2.存储：≥4GB + 64GB。

	
	
	○3.加密模块：支持芯片级国密加密。

	
	
	○4.尺寸：≥8寸，屏幕类型：IPS LCD，分辨率：≥1280*800，颜色质量：24位真彩色，电容电磁双控屏，触控方式：10点电容触控，感应方式：电磁感应；无源电磁笔，带挂绳。

	
	
	○5.后置双摄：1300W，前置摄像头：500W。

	
	
	○6.二代证阅读器，符合公安部GA450-2013要求。

	
	
	○7.支持符合公安部认证的指纹模块。

	
	
	○8.内置芯片，保证系统时间的准确性。

	
	
	○9.卫星定位，支持GPS /BeiDou。

	
	
	○10.网络通讯：联通4G/移动4G/电信4G。

	
	
	○11.可充电锂离子电池：3.7V/9000mAh，最大10W快充。

	25
	电子桌牌
	※10寸以上白、红、黑单面墨水屏，显示尺寸比例为21:9，尺寸≥275*115mm，自带适配审判桌支架，配置后台管理软件系统、后台管理一体机及信号基站等相应配套设备，支持无线连接批量修改桌牌显示内容，支持专网私有化部署。

	（五）
	庭审备份设备
	/

	26
	备份视频采集终端
	○1.室内高清球型摄像机，支持人脸抓拍功能。

	
	
	○2.12倍光学变倍。

	
	
	○3.视频输出分辨率不低于2560×1440，内置GPU芯片。

	
	
	○4.支持最低照度可达彩色0.0003Lux。

	
	
	○5.水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°。

	
	
	○6.在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

	27
	备份音频采集终端
	○1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取。

	
	
	○2.内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。

	
	
	○3.功能重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确。

	
	
	○4.高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护。

	
	
	○5.内置自主产权降噪算法、音频补偿算法。

	28
	备份数据存储卡
	○备份数据存储容量≥256G；传输速度读取≥90MB/s，擦写≥20MB/s。

	（六）
	其他控制设备
	/

	29
	电源时序器
	○≥8路时序电源控制器，用于控制外设供电电源，支持单独时序控制，内置光电隔离模块。

	30
	千兆交换机
	○48口POE千兆交换机，10/100/1000Base-T以太网接口≥48个，交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps。

	31
	设备机柜
	○600*800*2000设备安装机柜。

	32
	线缆及辅材
	○电源线、高清线、网线、音频线、音箱线、PVC管材及转接件等安装辅材。

	三
	小法庭
	/

	（一）
	庭审主机
	/

	33
	庭审主机
	▲1.不低于6路网络高清、支持每路高清独立转发参与庭审，实现每机位远程共享审判，≥1路HDMI高清视频输入、≥2路高清输出，支持H.265、H.264HP、H.264等多种视频编解码，支持不低于4K30fps编码能力。

	
	
	○2.采用嵌入式操作系统,国产自主芯片/模块/模组：音频/视频编解码芯片、CPU处理单元、视频输出芯片。

	
	
	○3.支持标准的H.323/SIP视频合议传输协议，支持H.239/BFCP双流协议；支持在单向网络丢包率80%的情况下，音频正常通话，能够理解语句含义，MOS_LQO平均值≥2.8，支持在网络丢包率50%的情况下，视频图像清晰，偶有卡顿但可立即恢复（平均帧率不低于15帧/秒）。支持OpenVPN、Https、SRTP、H.235等多种加密方式和安全防护，视频合议主流最大规格支持4K30fps，辅流规格最大支持4K15fps。

	
	
	○4.支持无缝接入（注册）到重庆高院统一部署的法院音视频庭审平台，实现全市法院跨域、跨网的审判管理模式。（采购人免费提供标准接口）

	（二）
	视频采集设备
	/

	34
	视频采集设备
	○传感器像素不低于800万，12倍光学变焦，支持4K30fps输出分辨率，含定制安装支架。

	（三）
	庭审音频设备
	/

	35
	音频采集设备
	○采用桌面式心型指向电容麦克风，镀金电容咪头，支持48V幻象供电，支持物理按键开关控制，拾音灵敏度不低于-26DB，频率响应20Hz-20kHz，确保庭审拾音不掉字漏字。

	36
	音频处理器
	※1.模拟通道数: 16路平衡/线路输入+16路平衡/线路输出；dante通道数：2路输出。

	
	
	○2.采样率：48k@24bit。

	
	
	▲3.前级放大倍数：51dB(每档3dB，共17档)。

	
	
	○4.幻象供电：48V。

	
	
	○5.频率响应：20Hz ～ 20K Hz，±0.3dB。

	
	
	○6.输入阻抗（平衡式）：20kΩ。

	
	
	○7.输出阻抗（平衡式）：100Ω。

	
	
	▲8.具备2路并发实时转写音频流与1路离线转写的语音转写接口功能，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器。

	
	
	※9.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块。

	
	
	○10.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；

	
	
	○11.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。

	
	
	○12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能。

	
	
	○13.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口和智能语音转写接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

	37
	功率放大器
	○1.功率：2×350W/8Ω、2×550W/4Ω、1100W/8Ω桥接。

	
	
	○2.频率响应：20Hz-20KHz,+/-0.5dB。

	
	
	○3.总谐波失真：≤0.05%。

	
	
	○4.信噪比：≥96dB。

	
	
	○5.阻尼系数：≥300。

	
	
	○6.输入灵敏度：0.775v/1v/32dB。

	
	
	○7.输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ。

	
	
	○8.电压增益（8Ω时）：37dB。

	
	
	○9.冷却：从前到后抽风。

	
	
	○10.保护：软启动/直流/短路/过载/失真限压/过热保护/开机音量渐大。

	38
	法庭扬声器
	○1.额定功率：150 W。

	
	
	○2.灵敏度：89dB；最大声压级：108 dB（1m）。

	
	
	○3.覆盖角度 105°（水平角）x 80°（垂直角）。

	
	
	○4.低频单元：4英寸低音单元。

	
	
	○5.箱体材料：黑白双色ABS根据法庭装修确定。

	
	
	○6.安装方式:满足设计及规范要求。

	（四）
	庭审辅助设备
	/

	39
	电子签名举证
	○1.10寸以上电磁电容一体屏、分辨率≥1280*800，多点触控，配电磁笔签字，标配≥500万像素摄像头，配套公安部认证指纹仪和二代居民身份证阅读器。

	
	
	○2.设备具备活体检测功能，检测到人体可给出活体提示，检测人体照片则给出非活体提示。

	
	
	○3.需与国产化处理器、国产化操作系统完全适配。

	
	
	○4.支持电子签名功能，支持跨域庭审/云庭审时当事人远程签名捺印，当事人可在笔录电子档上进行逐页、批量的电子签名和捺印，需能与重庆市高法院审判业务流程管理系统无缝对接（采购人提供相应软件标准化对接接口），满足于各场景的电子签名功能需要。

	40
	电子桌牌
	※10寸以上白、红、黑单面墨水屏，显示尺寸比例为21:9，尺寸≥275*115mm，自带适配审判桌支架，配置后台管理软件系统、后台管理一体机及信号基站等相应配套设备，支持无线连接批量修改桌牌显示内容，支持专网私有化部署。

	（五）
	庭审备份设备
	/

	41
	备份视频采集终端
	○1.室内高清球型摄像机，支持人脸抓拍功能。

	
	
	○2.12倍光学变倍。

	
	
	○3.视频输出分辨率不低于2560×1440，内置GPU芯片。

	
	
	○4.支持最低照度可达彩色0.0003Lux。

	
	
	○5.水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°。

	
	
	○6.在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
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	备份音频采集终端
	○1.采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取。

	
	
	○2.内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。

	
	
	○3.功能重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确。

	
	
	○4.高速DSP浮点运算，实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护。

	
	
	○5.内置自主产权降噪算法、音频补偿算法。
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	备份数据存储卡
	○备份数据存储容量≥256G；传输速度读取≥90MB/s，擦写≥20MB/s。

	（六）
	其他控制设备
	/
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	电源时序器
	○1≥8路时序电源控制器，用于控制外设供电电源，支持单独时序控制，内置光电隔离模块。
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	千兆交换机
	○48口POE千兆交换机，10/100/1000Base-T以太网接口≥48个，交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps。
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	设备机柜
	○600*800*1200设备安装机柜。
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	线缆及辅材
	○电源线、高清线、网线、音频线、音箱线、PVC管材及转接件等安装辅材。

	四
	审委会数字合议室
	/

	（一）
	音频扩声部分
	/
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	数字合议主机
	○1.采用数字合议技术，可对所有合议功能进行集中控制。

	
	
	○2.全数字音频处理技术，所有通道的声音进行CD品质处理，有效防止反馈和干扰。

	
	
	○3.数字合议系统保证了合议的私密性和安全性。

	
	
	○4.≥2.8英寸LCD显示屏，显示系统菜单和主机状态等信息。

	
	
	○5.4路单元输入端口，2路卡侬音频输出接口，2路凤凰端子音频输出接口。

	
	
	○6.签到/投票表决、自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能。

	
	
	○7.可设IP地址，与控制电脑之间采用先进的TCP/IP连接控制方式，可以实现合议系统的后台控制亦可与控制电脑之间采用RS-232接口连接中控，可实现集控合议。

	
	
	○8.具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”。

	
	
	○9.频率响应20Hz-20KHz。

	
	
	○10.信噪比>102dB。

	
	
	○11.动态范围>106dB。

	
	
	○12.总谐波失真≤0.05%。

	
	
	○13.电源AC100-240V5A50-60Hz。

	
	
	○14.控制接口RS232/RS485/RJ45网口。
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	数字合议发言单元
	○1.14mm直径镀金电容咪头，超指向性收音效果。

	
	
	○2.有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫。

	
	
	○3.自定义主席机配置功能，主席单元无数量限制。

	
	
	○4.支持线路的“热插拔”。

	
	
	○5.话筒可调仰角-50°至45°（水平）。

	
	
	○6.频率响应≥50Hz-16KHz。

	
	
	○7.灵敏度≥-28dB。

	
	
	○8.≥2寸高清显示屏，可显示话筒开关状态、音量大小、当前时间等信息。
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	屏蔽专用T型线
	○1.合议系统T型线，用于话筒手拉链接。

	
	
	○2.直径：≥5.5mm。

	
	
	○3.线芯：多芯。

	
	
	○4.屏蔽：绕线+铝箔。

	
	
	○5.线长：2米+1米。
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	合议延长线缆
	○1.合议系统20米主线，用于合议主机与话筒之间的连接。

	
	
	○2.直径：≥5.5mm。

	
	
	○3.线芯：多芯。

	
	
	○4.屏蔽：绕线+铝箔。

	
	
	○5.线长：20米
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	全频音箱
	○1.类型:全线性音柱（两分频）。

	
	
	○2.频率响应：≥110Hz-20KHz(-3dB)。

	
	
	○3.灵敏度：≥99dB1.0w/1m。

	
	
	○4.声压级：≥117dB（连续），≥123dB（峰值）。

	
	
	○5.标称阻抗：8Ohm。

	
	
	○6.额定功率：≥190W，峰值功率：≥760W。

	
	
	○7.单元配置：LOW:4×4"(钕磁单元)，HI:1×25mm钛膜号角高音。

	
	
	○8.覆盖角度：120°(H)×120°(V)。
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	功率放大器
	○1.额定输出功率：8Ω立体声≥350W×2，4Ω立体声≥525W×2，8Ω桥接≥1050W。

	
	
	○2.信噪比≥100dB。

	
	
	○3.保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动。
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	数字音频处理器
	※1.模拟通道数: 16路平衡/线路输入+16路平衡/线路输出；dante通道数：2路输出。

	
	
	○2.采样率：48k@24bit。

	
	
	▲3.前级放大倍数：51dB(每档3dB，共17档)。

	
	
	○4.幻象供电：48V。

	
	
	○5.频率响应：20Hz ～ 20K Hz，±0.3dB。

	
	
	○6.输入阻抗（平衡式）：20kΩ。

	
	
	○7.输出阻抗（平衡式）：100Ω。

	
	
	▲8.具备2路并发实时转写音频流与1路离线转写的语音转写接口功能，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器。

	
	
	※9.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块。

	
	
	○10.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。

	
	
	○11.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。

	
	
	○12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能。

	
	
	○13.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口和智能语音转写接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

	（二）
	电子化合议系统
	/
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	双面水墨屏
	○1.双面≥8寸彩色电子墨水屏，分辨率为≥800*480。

	
	
	○2.外观尺寸：约180L*83W*137H mm，颜色银色（可定制）。

	
	
	○3.供电：电池供电、POE和DC供电。

	
	
	○4.外部端口：DC*1、POE网线。

	
	
	○5.安装方式：即摆即用。

	
	
	○6.屏幕采用E-Ink墨水屏，易读、无闪烁，长看不伤眼睛。

	
	
	○7.阅读视角可接近180°，全视角阅读能带来更好的阅读体验。

	
	
	○8.断电不影响显示内容，不刷新不耗电，功耗极低。

	
	
	○9.双面显示姓名,背景可自定义编辑，内置多套背景皮肤，支持自定义图片导入。

	
	
	○10.信息传输方式：通过有线网将信息传入桌牌，支持两屏显示相同内容。

	
	
	○11.支持后台统一更新每台桌牌显示信息，统一获取终端联机状态。包含后台硬件主机、基站及管理软件等。
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	合议摄像机
	○1.1/2.7英寸CMOS图像传感器，4K超高清摄像头，支持1080p/60并向下兼容各种现实分辨率。

	
	
	○2.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；须支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。

	
	
	○3.支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出,网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像。

	
	
	○4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。

	
	
	○5.高品质变焦镜头，最大视角必须≥72.5°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。

	
	
	○6.同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制。

	
	
	○7.支持预置位过程图像冻结功能。

	
	
	○8.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。

	
	
	○9.摄像机可设置不少于200个预置位，预置位精度≤0.1°。

	
	
	○10.支持音频LINEIN输入，摄像机可对音频进行编码。

	
	
	○11.支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频。

	
	
	○12.支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器。

	
	
	○13.摄像机带追踪功能。
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	专用离线录音笔
	○1.全离线方式AI终端。

	
	
	○2.存储容量：8GB+256GB。

	
	
	○3.摄像头：后置单摄1300万，前置单摄800万。

	
	
	○4.支持OCR拍照识别PPT、书籍、表格等不限次行业报告、会议材料，即拍即转。

	
	
	○5.录音功能：录音格式WAV、AAC，原声录音48KHz/32bit、96KHz/32bit、192KHz/32bit，录音转文字，定时录音。

	
	
	○6.支持导入外部音频文字，支持usb、信创系统、Windows系统。

	
	
	○7.电池类型：锂电池，3010mAh，支持18W快充。

	
	
	○8.麦克风：2颗定向麦克风+6颗全向麦克风阵列。

	
	
	○9.语种：中，英，日，韩，俄，中文方言：粤语、四川话、重庆话、云南话、天津话、河南话、贵州话。

	
	
	○10.解锁方式:密码解锁、面部解锁。
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	录播服务器
	○1.基于录播设备稳定性的需求，录播主机须采用嵌入式架构设计。

	
	
	○2.HDMI输入接口2路，网络输入不少于5路，支持4路1080@60fps视频同时输入。

	
	
	○3.支持不少于2个HDMI输出接口，支持1080@60fps视频输出，输出内容可自定义为直播图像或导播界面。

	
	
	○4.支持不少于2路音频LINE-IN/MIC输入；2路音频LINE-OUT、1路本地耳机监听接口。

	
	
	○5.支持不少于2组RS232或2组RS485，配RJ45接口，支持对接中控。

	
	
	○6.支持1个千兆网络接口。

	
	
	○7.支持1个USB2.0和1个USB3.0接口，可以外接U盘进行录制。

	
	
	○8.带光盘刻录机，支持同步刻录。

	
	
	○9.剖视录播主机硬盘储存容量≥8T。

	（三）
	中控部分
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	中控主机
	○1.CPU：国产CPU。

	
	
	○2.人工智能神经网络图控制算法，支持任意复杂度控制运行图谱编织，实现自由设计、自主意志、闭环控制，神经网络图式控制运行模式，掌握全局运行状态，支持受控设备封装可有效检视各受控设备实时运行状态。

	
	
	○3.控制模块编组成宏并分享，支持用户自建功能模块，采用当今最流行的网络脚本语言JavaScript进行编写。

	
	
	○4.同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景。

	
	
	○5.支持多种网络控制协议，除标准tcp、udp、telnet、http协议等，还可任意添加其他公用或私有网络协议。

	
	
	○6.支持任意平台，可自由迁移，针对不同应用需求可将运行套包迁移至并与第三方产品平台融为一体。

	
	
	○7.8路隔离低压继电器(常开触点)30VDC/AC1A。

	
	
	○8.3路7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口。

	
	
	○9.8路红外或单向RS-232串行通讯口。

	
	
	○10.3路DB9双向RS-232串行通讯口。

	
	
	○11.1路USB接口。

	
	
	○12.8路数字I/O输入。

	
	
	○13.1路RST系统复位按钮。

	
	
	○14.3路LED系统状态指示灯。

	
	
	○15.1路RES系统预留调试接口。

	
	
	○16.1路RJ4510M/100M以太网接口。

	
	
	○17.标准19英寸机柜安装。
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	电源时序器
	○≥8路时序电源控制器，用于控制外设供电电源，支持单独时序控制，内置光电隔离模块。
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	网络交换机
	○含24个千兆网络POE电口，2个万兆级联光口。
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	设备安装柜
	○600mm*800mm*2000mm专用弱电机柜，选用优质冷轧钢板型材，稳定性强。
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	桌面抽线盒
	○包含HDMI接口、音频接口、电源接口、网络接口。

	（四）
	线材及辅材
	/
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	线材及辅材
	○六类屏蔽网线、RVVPsnT2x0.37mm2话筒线、RVJFC2*2.5音箱线、WDZB-RYY3*2.5/WDZB-RYY3*1.5/WDZB-RYY2*1.0电源线、高清线等线材及穿线管材，配件等辅助材料

	五
	专业法官数字合议室
	/

	（一）
	音频扩声部分
	/
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	数字合议主机
	○1.采用数字合议技术，可对所有合议功能进行集中控制。

	
	
	○2.全数字音频处理技术，所有通道的声音进行CD品质处理，有效防止反馈和干扰。

	
	
	○3.数字合议系统保证了合议的私密性和安全性。

	
	
	○4.≥2.8英寸LCD显示屏，显示系统菜单和主机状态等信息。

	
	
	○5.4路单元输入端口，2路卡侬音频输出接口，2路凤凰端子音频输出接口。

	
	
	○6.签到/投票表决、自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能。

	
	
	○7.可设IP地址，与控制电脑之间采用先进的TCP/IP连接控制方式，可以实现合议系统的后台控制亦可与控制电脑之间采用RS-232接口连接中控，可实现集控合议。

	
	
	○8.具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”。

	
	
	○9.频率响应20Hz-20KHz。

	
	
	○10.信噪比>102dB。

	
	
	○11.动态范围>106dB。

	
	
	○12.总谐波失真≤0.05%。

	
	
	○13.电源AC100-240V5A50-60Hz。

	
	
	○14.控制接口RS232/RS485/RJ45网口。
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	数字合议发言单元
	○1.14mm直径镀金电容咪头，超指向性收音效果。

	
	
	○2.有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫。

	
	
	○3.自定义主席机配置功能，主席单元无数量限制。

	
	
	○4.支持线路的“热插拔”。

	
	
	○5.话筒可调仰角-50°至45°（水平）。

	
	
	○6.频率响应≥50Hz-16KHz。

	
	
	○7.灵敏度≥-28dB。

	
	
	○8.≥2寸高清显示屏，可显示话筒开关状态、音量大小、当前时间等信息。
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	合议屏蔽专用T型线
	○1.合议系统T型线，用于话筒手拉链接。

	
	
	○2.直径：≥5.5mm。

	
	
	○3.线芯：多芯。

	
	
	○4.屏蔽：绕线+铝箔。

	
	
	○5.线长：2米+1米。
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	合议延长线缆
	○1.合议系统20米主线，用于合议主机与话筒之间的连接。

	
	
	○2.直径：≥5.5mm。

	
	
	○3.线芯：多芯。

	
	
	○4.屏蔽：绕线+铝箔。

	
	
	○5.线长：20米。
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	扩声音箱
	○1.类型:全线性音柱（两分频）。

	
	
	○2.箱体构成：高强度桦木夹板，黑色金刚砂涂层外观。

	
	
	○3.频率响应：≥110Hz-20KHz(-3dB)。

	
	
	○4.灵敏度：≥99dB1.0w/1m。

	
	
	○5.声压级：≥117dB（连续），≥123dB（峰值）。

	
	
	○6.标称阻抗：8Ω。

	
	
	○7.额定功率：≥190W，峰值功率：≥760W。

	
	
	○8.单元配置：LOW:4×4"(钕磁单元)，HI:1×25mm钛膜号角高音。

	
	
	○9.覆盖角度：120°(H)×120°(V)。
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	功率放大器
	○1.额定输出功率：8Ω立体声≥350W×2，4Ω立体声≥525W×2，8Ω桥接≥1050W。

	
	
	○2.频率响应：20Hz-20KHz,+/-0.5dB。

	
	
	○3.总谐波失真：≤0.05%。

	
	
	○4.阻尼系数：≥300。

	
	
	○5.输入灵敏度：0.775v/1v/32dB。

	
	
	○6.信噪比≥105dB。

	
	
	○7.保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动。
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	数字音频处理器
	※1.模拟通道数: 16路平衡/线路输入+16路平衡/线路输出；dante通道数：2路输出。

	
	
	○2.采样率：48k@24bit。

	
	
	▲3.前级放大倍数：51dB(每档3dB，共17档)。

	
	
	○4.幻象供电：48V。

	
	
	○5.频率响应：20Hz ～ 20K Hz，±0.3dB。

	
	
	○6.输入阻抗（平衡式）：20kΩ。

	
	
	○7.输出阻抗（平衡式）：100Ω。

	
	
	▲8.具备2路并发实时转写音频流与1路离线转写的语音转写接口功能，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器。

	
	
	※9.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块。

	
	
	○10.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。

	
	
	○11.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。

	
	
	○12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能。

	
	
	○13.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口和智能语音转写接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

	72
	专用离线录音笔
	○1.全离线方式AI终端。

	
	
	○2.存储容量：8GB+256GB。

	
	
	○3.屏幕尺寸：5.05英寸，支持多点触控。

	
	
	○4.摄像头：后置单摄1300万，前置单摄800万。

	
	
	○5.支持OCR拍照识别PPT、书籍、表格等不限次行业报告、会议材料，即拍即转。

	
	
	○6.录音功能：录音格式WAV、AAC，原声录音48KHz/32bit、96KHz/32bit、192KHz/32bit，录音转文字，定时录音。

	
	
	○7.支持导入外部音频文字，支持usb、信创系统、Windows系统。

	
	
	○8.电池类型：锂电池，3010mAh，支持18W快充。

	
	
	○9.语种：中，英，日，韩，俄，中文方言：粤语、四川话、重庆话、云南话、天津话、河南话、贵州话。

	
	
	○10.解锁方式:密码解锁、面部解锁。

	（二）
	合议录播
	/
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	双面水墨屏
	○1.双面≥8寸彩色电子墨水屏，分辨率为≥800*480。

	
	
	○2.外观尺寸：约180L*83W*137Hmm，颜色银色（可定制）。

	
	
	○3.供电：电池供电、POE和DC供电。

	
	
	○4.外部端口：DC*1、POE网线。

	
	
	○5.安装方式：即摆即用。

	
	
	○6.屏幕采用E-Ink墨水屏，易读、无闪烁，长看不伤眼睛。

	
	
	○7.阅读视角可接近180°，全视角阅读能带来更好的阅读体验。

	
	
	○8.断电不影响显示内容，不刷新不耗电，功耗极低。

	
	
	○9.双面显示姓名,背景可自定义编辑，内置多套背景皮肤，支持自定义图片导入。

	
	
	○10.信息传输方式：通过有线网将信息传入桌牌，支持两屏显示相同内容。

	
	
	※11.支持后台统一更新每台桌牌显示信息，统一获取终端联机状态，包含后台硬件主机、基站及管理软件等。

	
	
	○12.提供二次开发接口，送数据传输管理设备。
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	合议摄像机
	○1.1/2.7英寸CMOS图像传感器，4K超高清摄像头，支持1080p/60并向下兼容各种现实分辨率。

	
	
	○2.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；须支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。

	
	
	○3.支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出,网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像。

	
	
	○4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。

	
	
	○5.高品质变焦镜头，最大视角必须≥72.5°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。

	
	
	○6.同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制。

	
	
	○7.支持预置位过程图像冻结功能。

	
	
	○8.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。

	
	
	○9.摄像机可设置不少于200个预置位，预置位精度≤0.1°。

	
	
	○10.支持音频LINEIN输入，摄像机可对音频进行编码。

	
	
	○11.支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频。

	
	
	○12.支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器。

	
	
	○13.摄像机带追踪功能。
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	录播服务器
	○1.基于录播设备稳定性的需求，录播主机须采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构。H录播主机高度不超过1U。

	
	
	○2.HDMI输入接口2路，网络输入不少于5路，支持4路1080@60fps视频同时输入。

	
	
	○3.支持不少于2个HDMI输出接口，支持1080@60fps视频输出，输出内容可自定义为直播图像或导播界面。

	
	
	○4.支持不少于2路音频LINE-IN/MIC输入；2路音频LINE-OUT、1路本地耳机监听接口。

	
	
	○5.支持不少于2组RS232和4组RS485，采用RJ45接口，支持对接外设导播台与中控。

	
	
	○6.支持1个千兆网络接口。

	
	
	○7.支持1个USB2.0和1个USB3.0接口，可以外接U盘进行录制。

	
	
	○8.支持1组DC-12V电源输出，可给外设设备如导播键盘供电。

	
	
	○9.录播主机硬盘储存容量≥1T。

	（三）
	中控部分
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	中控主机
	○1.CPU：国产CPU。

	
	
	○2.人工智能神经网络图控制算法，支持任意复杂度控制运行图谱编织，实现自由设计、自主意志、闭环控制，神经网络图式控制运行模式，掌握全局运行状态，支持受控设备封装可有效检视各受控设备实时运行状态。

	
	
	○3.控制模块编组成宏并分享，支持用户自建功能模块，采用当今最流行的网络脚本语言JavaScript进行编写。

	
	
	○4.同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景。

	
	
	○5.支持多种网络控制协议，除标准tcp、udp、telnet、http协议等，还可任意添加其他公用或私有网络协议。

	
	
	○6.支持任意平台，可自由迁移，针对不同应用需求可将运行套包迁移至并与第三方产品平台融为一体。

	
	
	○7.8路隔离低压继电器(常开触点)30VDC/AC1A。

	
	
	○8.3路7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口。

	
	
	○9.8路红外或单向RS-232串行通讯口。

	
	
	○10.3路DB9双向RS-232串行通讯口。

	
	
	○11.1路USB接口。

	
	
	○12.8路数字I/O输入。

	
	
	○13.1路RST系统复位按钮。

	
	
	○14.3路LED系统状态指示灯。

	
	
	○15.1路RES系统预留调试接口。

	
	
	○16.1路RJ4510M/100M以太网接口。

	
	
	○17.标准19英寸机柜安装。
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	电源时序器
	○≥8路时序电源控制器，用于控制外设供电电源，支持单独时序控制，内置光电隔离模块。
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	电子签名终端
	○1.10寸以上电磁电容一体屏、分辨率≥1280*800，多点触控，配电磁笔签字，标配≥500万像素摄像头，配套公安部认证指纹仪和二代居民身份证阅读器。

	
	
	○2.设备具备活体检测功能，检测到人体可给出活体提示，检测人体照片则给出非活体提示。

	
	
	○3.需与国产化处理器、国产化操作系统完全适配。

	
	
	○4.支持电子签名功能，支持跨域庭审/云庭审时当事人远程签名捺印，当事人可在笔录电子档上进行逐页、批量的电子签名和捺印，需能与重庆市高法院审判业务流程管理系统无缝对接（采购人提供相应软件标准化对接接口），满足于各场景的电子签名功能需要。
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	设备安装柜
	○600mm*800mm*2000mm专用弱电机柜，选用优质冷轧钢板型材，稳定性强。
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	桌面抽线盒
	○包含HDMI接口、音频接口、电源接口、网络接口。

	（四）
	线材及辅材
	/
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	线材及辅材
	○六类屏蔽网线、RVVPsnT2x0.37mm2话筒线、RVJFC2*2.5音箱线、WDZB-RYY3*2.5/WDZB-RYY3*1.5/WDZB-RYY2*1.0电源线、高清线等线材及穿线管材，配件等辅助材料。

	六
	庭审数字合议室
	/

	（一）
	发言扩声
	/
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	鹅颈电容话筒
	○1.电容式，频率响应：20Hz-20kHz。

	
	
	○2.指向性：心型向性。

	
	
	○3.输出阻抗(欧姆)：200Ω。

	
	
	○4.灵敏度：-42dB±2dB。

	
	
	○5.最高输入音量：128dB声压。

	
	
	○6.信噪比：65dB。

	
	
	○7.供电电压：直流3V/幻象48V。
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	音频处理器
	※1.模拟通道数: 16路平衡/线路输入+8路平衡/线路输出；dante通道数：2路输出。

	
	
	○2.采样率：48k@24bit。

	
	
	▲3.前级放大倍数：51dB(每档3dB，共17档)。

	
	
	○4.幻象供电：48V。

	
	
	○5.频率响应：20Hz ～ 20K Hz，±0.3dB。

	
	
	○6.输入阻抗（平衡式）：20kΩ。

	
	
	○7.输出阻抗（平衡式）：100Ω。

	
	
	▲8.具备2路并发实时转写音频流与1路离线转写的语音转写接口功能，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器。

	
	
	※9.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块。

	
	
	○10.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。

	
	
	○11.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。

	
	
	○12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能。

	
	
	○13.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口和智能语音转写接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

	84
	功率放大器
	○1.额定输出功率：8Ω立体声≥350W×2，4Ω立体声≥525W×2，8Ω桥接≥1050W。

	
	
	○2.频率响应：20Hz-20KHz,+/-0.5dB。

	
	
	○3.总谐波失真：≤0.05%。

	
	
	○4.阻尼系数：≥300。

	
	
	○5.输入灵敏度：0.775v/1v/32dB。

	
	
	○6.信噪比≥105dB。

	
	
	○7.保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动。
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	扩声音箱
	○1.类型:全线性音柱（两分频）。

	
	
	○2.箱体构成：高强度桦木夹板，黑色金刚砂涂层外观。

	
	
	○3.频率响应：≥110Hz-20KHz(-3dB)。

	
	
	○4.灵敏度：≥99dB1.0w/1m。

	
	
	○5.声压级：≥117dB（连续），≥123dB（峰值）。

	
	
	○6.标称阻抗：8Ohm。

	
	
	○7.额定功率：≥190W，峰值功率：≥760W。

	
	
	○8.单元配置：LOW:4×4"(钕磁单元)，HI:1×25mm钛膜号角高音。

	
	
	○9.覆盖角度：120°(H)×120°(V)。

	（二）
	其他辅助设备
	/

	86
	电子签名终端
	○1.10寸以上电磁电容一体屏、分辨率≥1280*800，多点触控，配电磁笔签字，标配≥500万像素摄像头，配套公安部认证指纹仪和二代居民身份证阅读器。

	
	
	○2.设备具备活体检测功能，检测到人体可给出活体提示，检测人体照片则给出非活体提示。

	
	
	○3.需与国产化处理器、国产化操作系统完全适配。

	
	
	○4.支持电子签名功能，支持跨域庭审/云庭审时当事人远程签名捺印，当事人可在笔录电子档上进行逐页、批量的电子签名和捺印，需能与重庆市高法院审判业务流程管理系统无缝对接（采购人提供相应软件标准化对接接口），满足于各场景的电子签名功能需要。

	87
	专用离线录音笔
	○1.全离线方式AI终端。

	
	
	○2.存储容量：8GB+256GB。

	
	
	○3.屏幕尺寸：5.05英寸，支持多点触控。

	
	
	○4.摄像头：后置单摄1300万，前置单摄800万。

	
	
	○5.支持OCR拍照识别PPT、书籍、表格等不限次行业报告、会议材料，即拍即转。

	
	
	○6.录音功能：录音格式WAV、AAC，原声录音48KHz/32bit、96KHz/32bit、192KHz/32bit，录音转文字，定时录音。

	
	
	○7.支持导入外部音频文字，支持usb、信创系统、Windows系统。

	
	
	○8.电池类型：锂电池，3010mAh，支持18W快充。

	
	
	○9.麦克风：2颗定向麦克风+6颗全向麦克风阵列。

	
	
	○10.语种：中，英，日，韩，俄，中文方言：粤语、四川话、重庆话、云南话、天津话、河南话、贵州话。

	
	
	○11.解锁方式:密码解锁、面部解锁。

	（三）
	线缆辅材
	/
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	设备机柜
	○600*800*1200mm设备机柜，玻璃门，含一个PDU。

	89
	桌面信息插座
	○包含1个网络，1个电源，1个HDMI高清接口，1个卡龙接口，1个3.5mm音频接口。
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	线缆及辅材
	○网线、电源线、高清线、线管及安装辅材。

	七
	诉讼服务中心
	/

	（一）
	司法公开部分
	/
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	数字功率放大器
	○1.额定功率：360W。

	
	
	○2.功耗：540W。

	
	
	○3.输入灵敏度：AUX250mV（非平衡）MIC5mV（非平衡）。

	
	
	○4.音量调整范围：BASS：±10dBTREBLE：±10dB。

	
	
	○5.线性失真：≤1%（100%功率）。

	
	
	○6.信噪比：LINE≥85dBMIC≥72dB。

	
	
	○7.优先级别：MIC1优先。

	
	
	○8.频率响应：70Hz-18KHz（±3dB）。

	
	
	○9.输出调整率：＜3dB。

	
	
	○10.辅助输出：0.775V。

	
	
	○11.保护：过载保护、短路保护、过温保护。

	
	
	○12.供电电源：AC220V±10%50Hz-60Hz。
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	扩声音箱
	○1.喇叭配置：6.5"X4,2.5"X2。

	
	
	○2.额定功率：120W。

	
	
	○3.最大功率：240W。

	
	
	○4.额定输入：70V/100V。

	
	
	○5.灵敏度：98dB。

	
	
	○6.频响范围：100Hz-15KHz。

	
	
	○7.声压级：119dB。

	（二）
	窗口服务区
	/
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	数字功率放大器
	○1.额定功率：360W。

	
	
	○2.功耗：540W。

	
	
	○3.输入灵敏度：AUX250mV（非平衡）MIC5mV（非平衡）。

	
	
	○4.音量调整范围：BASS：±10dBTREBLE：±10dB。

	
	
	○5.线性失真：≤1%（100%功率）。

	
	
	○6.信噪比：LINE≥85dBMIC≥72dB。

	
	
	○7.优先级别：MIC1优先。

	
	
	○8.频率响应：70Hz-18KHz（±3dB）。

	
	
	○9.输出调整率：＜3dB。

	
	
	○10.辅助输出：0.775V。

	
	
	○11.保护：过载保护、短路保护、过温保护。
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	扩声音箱
	○1．喇叭口径：6.5"X3,2.5"X1(号角高音)。

	
	
	○2．额定功率：90W。

	
	
	○3．最大功率：180W。

	
	
	○4．额定输入：70V/100V。

	
	
	○5．灵敏度：97dB。

	
	
	○6．频响范围：100Hz-15KHz。

	
	
	○7．声压级：116.5dB。
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	窗口电子签章屏
	○1.CPU:四核处理器；内存:≥2GB DDR3，存储:16GB最大可支持128GB，显示屏:≥10.1寸，分辨率≥1280*800，24位真彩色液晶手写触摸双控屏《电容屏和电磁屏)，整机芯片级加密，国密算法。

	
	
	○2.内置身份证阅读器，符合公安部标准身份证读卡器，支持，二代证信息读取。

	（三）
	24H自助诉讼服务区
	/
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	自助立案高拍仪
	○自助立案高拍仪，1600万高清像素（双摄像头），A3/A4幅面AI切换，一机多用，不低于4束激光辅助拍摄，集高拍仪、成册扫描、视频展台等功能为一体。

	（四）
	诉中材料上传区
	/
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	桌面式高拍仪
	○1000万像素高拍仪，最大支持A3幅面，折叠直立式设计，带360度广角透镜，1W大功率LED补光灯，支持一键OCR文字识别，扫描类型支持：图书、文件、杂志、图片等。

	（五）
	智能云柜
	/
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	云柜主控制柜
	○1.名称:主柜。

	
	
	○2.材质:钢板采用1.2mm的优质冷轧板，柜体经冷加工成型，酸洗磷化，静电粉体喷塑。

	
	
	○3.规格:600mm×1900mm×400mm。

	
	
	○4.其它说明:
箱号及说明:位置保持一致，字体不能倾斜，单字倾斜偏差不能大于0.5mm2。
固定方式:探测条固定牢固无松动。

	
	
	○5.其他要求:外接电源线，应能承受的拉力不小于49N，并不能使拉力传到内部的接线端；箱门平整应保持一致，各箱门的高低差不能大于3mm。
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	云柜辅存储柜
	○1.名称:副柜。

	
	
	○2.材质:钢板采用1.2mm的优质冷轧板，柜体经冷加工成型，酸洗磷化，静电粉体喷塑。

	
	
	○3.规格:780mm×1780mm×400mm。

	
	
	○4.其它说明:1、箱号及说明:位置保持一致，字体不能倾斜，单字倾斜偏差不能大于0.5mm，固定方式:探测条固定牢固无松动。

	
	
	○5.其他要求:外接电源线，应能承受的拉力不小于49N，并不能使拉力传到内部的接线端；箱门平整应保持一致，各箱门的高低差不能大于3mm。

	100
	云柜控制终端
	○1.处理器:双核处理器。

	
	
	○2.主频:2GHz。

	
	
	○3.最大频率:2.41GHz。

	
	
	○4.技术参数:芯片组；SOC单芯片组；内存；2GBDDR3，最大支持8GB；硬盘；接口类型接口SATA6Gb/s(与SATA3Gb/s和SATA1.5Gb/s兼容)容量320GB；缓存256MB；以太网网卡端口；1×1000Mb自适应；1×VGA；1×HDMI；1×DVI；4×485；1×DC-IN1×RJ45；1×Line-out；1×Mic-IN；1×SPI；DC-IN供电(12V/19V兼容)支持JAHC功能。

	
	
	○5.扩展接口:4个全高Mini-PCIe(2个支持mSATA，2个支持PCIe+USB+3G信号)。
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	云柜控制板
	○云柜控制板主要包含副机板、转接板、金属键盘、锁控板、电控锁+锁检测、触摸显示屏及身份证读卡器等设备。
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	材料高拍仪
	○智能高拍仪，支持OCR识别、平整纸张智能处理，具备1800万像素高清摄像头，内置5.0英寸高清预览屏，支持HDMI高清输出。

	（六）
	出入口人行摆闸
	/
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	大门入口摆闸
	○1. 设备不锈钢板材厚度 0.86mm；工作噪声 70dB (A)；设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行。

	
	
	○2. 设备具有自动复位功能，关闭时间 1.4s‑2.0s 可调，允许进入时间 2s‑75s 可调；开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行权限，通行时间可设定。

	
	
	○3. 设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置。

	
	
	○4. 设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；外力阻碍摆臂运动持续 20 秒后闸机进入常开模式，障碍移除后自动恢复正常通行。

	
	
	○5. 报告无电机上置结构相关描述，本条删除。

	
	
	○6. 具备应急放行功能，故障状态下设备可处于无拦挡放行状态；报告无消防联动接口明确描述，不写消防联动。

	
	
	○7. 设备支持断电通行，断电时设备处于无拦挡状态，人员可自由通行。

	
	
	○8. 设备采用≥6 对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声报警。

	
	
	○9. 设备具备防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时摆臂即自动锁止并且发出报警，外力消失后自动回零位恢复通行，防止人员受伤。

	
	
	○10. 红外对数：6 对。
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	人脸识别组件
	○1. 操作系统：无嵌入式操作系统。

	
	
	○2. 屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕分辨率 ≥600*1024。

	
	
	○3. 摄像头参数：采用 1/2.8" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头。

	
	
	○4. 认证方式：支持刷卡、远程、密码、二维码、人脸识别开门模式，支持两种模式组合开门设置；可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接设备。

	
	
	○5. 人脸识别：支持照片、视频防假；支持戴口罩人脸识别开门，识别准确率 97%；人脸识别距离 0.3m～2.0m，身高范围 0.9m～2.0m。

	
	
	○6. 存储容量：本地支持 50000 个用户、50000 张人脸、50000 张卡。

	
	
	○7. 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根接口 1 入 1 出、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮 * 1。

	
	
	○8. 通信方式：有线网络。

	
	
	○9. 使用环境：IP65 防护等级，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）。

	
	
	○10. 工作电压：DC12V/2A/不提供。
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	律师码二维码阅读器
	○1．支持接口：RS232/485。

	
	
	○2．指示方式：红光、绿光、白光指示灯，蜂鸣器。

	
	
	○3．图像传感器：30万像素CMOS传感片。

	
	
	○4．最大分辨率：640*480。

	
	
	○5．识别码制：QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec 等。

	
	
	○6．解码支持：手机屏幕\纸质。

	
	
	○7．识读景深：0mm~62.4mm(QRCODE 15mil)。

	
	
	○8．读取精度：≥8mil。

	
	
	○9．读取速度：100ms每次（平均）,支持连续读取。

	
	
	○10．读取方向：倾斜±56.3° 旋转±360° 偏转±55.7° （15milQR）。

	
	
	○11．视场角：水平72.1° 垂直56.6° 视场角84.3°； （15milQR）。

	
	
	○12．线长：900mm。

	
	
	○13．供电方式：DC5V-24V自适应。

	
	
	○14．工作湿度：5%-95%（无凝结）。

	
	
	○15．工作温度：-20°C-65°C。

	
	
	○16．安装方式：嵌入式。
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	人脸自助临时储物柜
	○1.操作系统：嵌入式国产操作系统。

	
	
	○2.屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024。

	
	
	○3.认证方式：人脸。

	
	
	○4.开柜方式：认证开柜，远程开柜，钥匙开柜，一键巡更开柜（管理员操作）。

	
	
	○5.设备容量：≥1000张人脸、≥100000条事件。

	
	
	○6.柜格数量：≥12格。

	
	
	○7.板材厚度：不低于0.5mm。

	
	
	○8.通信方式：有线网络。

	
	
	○9.使用环境：室内、不防水。

	（七）
	中心管理
	/
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	中控主机
	○1．控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCPSERVER方式，也可定制为UDP方式。

	
	
	○2．处理器：ARM32位。

	
	
	○3．红外口：4路，路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备。

	
	
	○4．指令存储器：FLASH，大容量FLASH存储器，可保存高达3000条控制指令，支持扩展。

	
	
	○5．存储方式：高速FLASH。

	
	
	○6．控制指令数据容量：256M；7、最大读写速度：66Mb。

	
	
	○7．继电器：4路弱电继电器接口，用于窗帘、电动幕布等控制。

	
	
	○8．触点形式：1C（SPDT）。

	
	
	○9．触点负载：2A/30VDC。

	
	
	○10．阻抗：≤100mΩ。

	
	
	○11．额定电流：3A。

	
	
	○12．电气寿命：≥10万回。

	
	
	○13．机械寿命：≥1000万回。

	
	
	○14．线圈绝缘电阻：≥100MΩ。

	
	
	○15．线圈与触点间耐压：4000VAC/1分钟。

	
	
	○16．触点与触点间耐压：750VAC/1分钟。

	
	
	○17．RS232串口：8路，可编程，RS-232串口。

	
	
	○18．IO口：4路，支持外部短路触发。

	
	
	○19．输入高电平电压：1.8-36V。

	
	
	○20．输出高电平电压：3.3V。

	
	
	○21．输出最大脉冲宽度：200ms。

	
	
	○22．最大输入输出电流：20mA。

	
	
	○23．上拉电阻：支持外接。

	
	
	○24．摄像跟踪：支持。

	
	
	○25．支持电脑控制，触摸屏控制。

	
	
	○26．支持互联网远程编程，远程维护，远程升级，节省售后成本。
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	电源时序器
	○≥8路时序电源控制器，用于控制外设供电电源，支持单独时序控制，内置光电隔离模块。
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	千兆交换机
	○1.整机交换容量≥330Gbps，转发性能≥50Mpps。

	
	
	○2.整机提供10/100/1000Base-T端口数量≥24个，千兆SFP端口数量≥4个。

	
	
	○3.支持MAC地址≥8K,支持ARP表项≥1K。

	
	
	○4.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF。

	
	
	○5.支持G.8032开放环网协议。

	
	
	○6.支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能。

	
	
	○7.支持纵向虚拟化功能。

	
	
	○8.支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON。

	
	
	○9.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。

	
	
	○10.支持集群管理,支持带外管理以太网口。
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	设备机柜
	○42U标准机柜,600*800*42U，包含1个8位PDU、搁板、风扇及安装套件。

	（八）
	线材及辅材
	/
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	网  线
	○六类非屏蔽网线。
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	音箱线
	○RVJFC 2*2.5 专用音箱护套线。
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	电源线
	○WDZB-RYY3*2.5 电源线。
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	电源线
	○WDZB-RYY3*1.5 电源线。
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	电源线
	○WDZB-RYY2*1.0 电源线。
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	5米高清线
	○5米HDMI高清线。
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	安装辅材
	○各类安装用辅材。

	八
	执行指挥中心1
	/

	（一）
	合议发言
	/
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	全数字合议主机
	○1.完全数字化的合议主机。

	
	
	○2.基于数字音频处理及传输技术。

	
	
	○3.以高性能双 CPU 为核心的嵌入式硬件架构，更稳定，运算更快捷。

	
	
	○4.音频信号采用专用的高性能 DSP 进行处理，输出音频的效果接近CD音质。

	
	
	○5.内置4 种音频模式：普通/议会/发布会/剧院。

	
	
	○6.内置可调节的音频压限功能。

	
	
	○7.可将任一台代表发言单元设定为 VIP 单元，只要整个合议中已开启的话筒总数不超过 6 台（包括主席/代表/VIP 单元），VIP代表发言单元就可以自由开启。

	
	
	○8.显示屏可显示表决结果、操作模式、语种等信息，并提供简/繁体中文、英文等多种语言的设置菜单。

	
	
	○9.具备多种音频信号输入输出方式： 两个独立的，相位相反的 RCA 输出接口，可连接成平衡输出方式，实现远距离低噪声传输。

	
	
	○10.一个报警信号输入接口，当公共广播报警启动时，可自动暂停合议，并向与会单元发送报警信息。

	
	
	○11.配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像自动跟踪。
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	全数字合议主席单元
	○1.方管主席单元，采用环形“手拉手”连接技术，音频信号采用专用的高性能DSP进行处理，采用≥4.3寸高清触控屏，分辨率≥800*480。

	
	
	○2.具备至少两种以上长度的话筒杆可供选择。

	
	
	○3.单元自带驻极体心形指向性麦克风，并带有话筒开启指示灯，话筒杆在休会期间应可拆卸。

	
	
	○4.具有OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT 发言模式。

	
	
	○5.具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”。

	
	
	○6.可以独立调节增益，可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量。

	
	
	○6.具有批准/否决代表发言请求的功能。，支持触屏签到，并显示会议签到相关信息。

	
	
	○8.内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分，内置AGC（自动增益）、AFC（反馈抑制）、音频算法、支持8段PEQ、噪声门、压缩器配置。
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	全数字合议代表单元
	○1.方管代表单元，采用环形“手拉手”连接技术，音频信号采用专用的高性能DSP进行处理，采用≥4.3寸高清触控屏，分辨率≥800*480。

	
	
	○2.具备至少两种以上长度的话筒杆可供选择。

	
	
	○3.单元自带驻极体心形指向性麦克风，并带有话筒开启指示灯，话筒杆在休会期间应可拆卸。

	
	
	○4.具有OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT 发言模式。

	
	
	○5.具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”。

	
	
	○6.可以独立调节增益，可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量。

	
	
	○7.具有批准/否决代表发言请求的功能。，支持触屏签到，并显示会议签到相关信息。

	
	
	○8.内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分，内置AGC（自动增益）、AFC（反馈抑制）、音频算法、支持8段PEQ、噪声门、压缩器配置。

	121
	合议延长线缆
	○1.合议20米主线，用于合议主机与话筒之间的连接。

	
	
	○2.直径：≥5.5mm。

	
	
	○3.线芯：多芯。

	
	
	○4.屏蔽：绕线+铝箔。

	
	
	○5.线长：20米。

	（二）
	合议扩声
	/
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	全频扬声器
	○1.类型:全线性音柱（两分频）。

	
	
	○2.箱体构成：高强度桦木夹板，黑色金刚砂涂层外观。

	
	
	○3.频率响应：≥110Hz-20KHz(-3dB)。

	
	
	○4.灵敏度：≥99dB1.0w/1m。

	
	
	○5.声压级：≥117dB（连续），≥123dB（峰值）。

	
	
	○6.标称阻抗：8Ohm。

	
	
	○7.额定功率：≥190W，峰值功率：≥760W。

	
	
	○8.单元配置：LOW:4×4"(钕磁单元)，HI:1×25mm钛膜号角高音。

	
	
	○9.覆盖角度：120°(H)×120°(V)。
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	功率放大器
	○1.额定输出功率：8Ω立体声≥350W×2，4Ω立体声≥525W×2，8Ω桥接≥1050W。

	
	
	○2.频率响应：20Hz-20KHz,+/-0.5dB。

	
	
	○3.总谐波失真：≤0.05%。

	
	
	○4.阻尼系数：≥300。

	
	
	○5.输入灵敏度：0.775v/1v/32dB。

	
	
	○6.信噪比≥105dB。

	
	
	○7.保护功能：短路、限幅、直流、过热、过载、软启动。
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	音频处理器
	※1.模拟通道数: 8路平衡/线路输入+8路平衡/线路输出；dante通道数：2路输出。

	
	
	○2.采样率：48k@24bit。

	
	
	▲3.前级放大倍数：51dB(每档3dB，共17档)。

	
	
	○4.幻象供电：48V。

	
	
	○5.频率响应：20Hz ～ 20K Hz，±0.3dB。

	
	
	○6.输入阻抗（平衡式）：20kΩ。

	
	
	○7.输出阻抗（平衡式）：100Ω。

	
	
	▲8.具备2路并发实时转写音频流与1路离线转写的语音转写接口功能，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器。

	
	
	※9.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块。

	
	
	○10.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。

	
	
	○11.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器。

	
	
	○12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能。

	
	
	○13.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口和智能语音转写接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
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	视频矩阵
	○1.整机采用一体式结构、静音设计，信号传输质量稳定可靠，支持7*24小时长期稳定运行。

	
	
	○2.配输入输出接口：HDMI*16 X HDMI*16, HDMI 1.4。

	
	
	○3.支持HDMI 1.3a协议版本，支持4K@30Hz、1080P@60Hz、1080P 3D@60Hz及以下分辨率，支持隔行信号。

	
	
	○4.支持RGB4:4:4、YUV4:4:4、YUV4:2:2色彩空间，支持x.v.Color扩展色域标准；具有均衡和放大能力，确保通过长电缆没有质量损失的HDMI信号的传输。

	
	
	○5.支持HDCP解密、蓝光、3D，可确保所有视频信号实时显示，不抽帧，不丢灰，画面清晰流畅。

	
	
	○6.支持信号的实时切换，可实现无黑屏、无延迟的“无缝切换”，确保画面过渡流畅，适用于对连续性要求高的场景。

	
	
	○7.LED灯指示输入端口的状态。

	
	
	○8.支持EDID自适应功能、学习功能，可适应现场多样化的显示设备，兼容性强。

	
	
	○9.控制方式：可视化按键，红外遥控，RS232串口，局域网，WEB等控制方式。

	（三）
	中央控制
	/
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	中央控制主机
	○1.CPU：国产CPU。

	
	
	○2.人工智能神经网络图控制算法，支持任意复杂度控制运行图谱编织，实现自由设计、自主意志、闭环控制，神经网络图式控制运行模式，掌握全局运行状态，支持受控设备封装可有效检视各受控设备实时运行状态。

	
	
	○3.控制模块编组成宏并分享，支持用户自建功能模块，采用当今最流行的网络脚本语言JavaScript进行编写。

	
	
	○4.同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于多用户集群控制场景。

	
	
	○5.支持多种网络控制协议，除标准tcp、udp、telnet、http协议等，还可任意添加其他公用或私有网络协议。

	
	
	○6.支持任意平台，可自由迁移，针对不同应用需求可将运行套包迁移至并与第三方产品平台融为一体。

	
	
	○7.8路隔离低压继电器(常开触点)30VDC/AC1A。

	
	
	○8.3路7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口。

	
	
	○9.8路红外或单向RS-232串行通讯口。

	
	
	○10.3路DB9双向RS-232串行通讯口。

	
	
	○11.1路USB接口。

	
	
	○12.8路数字I/O输入。

	
	
	○13.1路RST系统复位按钮。

	
	
	○14.3路LED系统状态指示灯。

	
	
	○15.1路RES系统预留调试接口。

	
	
	○16.1路RJ4510M/100M以太网接口。

	
	
	○17.标准19英寸机柜安装。
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	中控软件
	○配套人机界面设计软件和组态协议编程软件，定制控制画面，包含画面预监推送、可视化音频控制界面、设备管理界面等。
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	中控终端
	○不低于7.9英寸中控控制终端。
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	电源控制器
	○8路时序电源控制器，用于控制外设供电电源。与配合可编程媒体控制或由第三方控制单独使用。

	
	
	○支持单独时序控制，单路容量达AC/~250V/20A；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全。

	（四）
	线缆及辅材
	/
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	线缆及辅材
	○六类屏蔽网线、RVVPsnT 2x0.37mm2话筒线、RVJFC 2*1.5音箱线、WDZB-RYY3*2.5 /WDZB-RYY3*1.5 /WDZB-RYY2*1.0电源线、高清线等线材及穿线管材，配件等辅助材料。

	九
	安全设备
	/
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	国密网络摄像机
	○1.半球型摄像机，采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了目标的检出率。

	
	
	○2.支持人脸抓拍，smart事件，热度图，人数统计，普通监控模式。

	
	
	○3.人脸抓拍模式：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍。

	
	
	○4.Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，音频异常侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声音预警。

	
	
	○5.采用隐藏式灯珠设计，红外+白光混合补光，补光柔和均匀。

	
	
	○6.系统功能：支持开放型网络视频接口（CGI）、GB/T28181‑2022；支持三码流技术。

	
	
	○7.宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控，图像相关：支持400万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾。

	
	
	○8.安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。

	
	
	○9.接口功能：MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 256 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出。

	
	
	○10.传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS。

	
	
	○11.最低照度：彩色：0.0005Lux@（F1.3，AGCON），黑白：0.0002Lux@（F1.3，AGCON），0LuxwithIR。

	
	
	○12.调节角度：水平：0~345°，垂直：0~90°，旋转：0~350°，焦距&视场角：2.8~12mm：水平视场角：103.7°~47.8°，垂直视场角：59.9°~28.1°，对角线视场角：116°~54°。

	
	
	○13.补光灯类型：红外850nm，16颗红外灯，8颗白光灯，补光距离：普通监控≥30m，人脸抓拍/识别≥3m。

	
	
	○14.防补光过曝：支持，最大图像尺寸≥2560×1440。

	
	
	○15.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，电源接口为Ø5.5mm圆口。

	
	
	○16.网络≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB。

	
	
	○17.音频≥1 路输入（Line in），1路输出（Line out），不少于1个内置麦克风，1个内置扬声器，报警≥1路输入，1路输出RS-485≥1路。

	
	
	○18.支持POE供电，防护≥IP66。
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	机房密评NVR
	○1.整机具有商密二级证书，内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法。

	
	
	○2.支持基于数字证书的设备接入认证能力，支持基于国家商用密码算法的信令认证能力，支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出，支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证。

	
	
	○3.内置二级密码模块，可配套加密平台，满足密评三级视频数据存储完整性要求，支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等。

	
	
	○4.支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等，2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。

	
	
	○5.存储接口≥8个SATA接口，可满配≥16TB硬盘，总容量可达≥144TB，视频接口≥2×HDMI，2×VGA。

	
	
	○6.网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出。

	
	
	○7.串行接口：≥1路RS-232接口，≥1路全双工RS-485接口，USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0，扩展接口：1×eSATA。

	
	
	○8.输入带宽≥320Mbps，输出带宽：256Mbps。

	
	
	○9.接入能力≥32路H.264、H.265格式高清码流接入。

	
	
	○10.解码能力最大支持32×1080P。

	
	
	○11.显示能力支持HDMI输出4K画面，支持多路异源画面分割输出。

	
	
	○12.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 。
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	硬盘
	○1.标称容量：8TB。

	
	
	○2.外形规格：3.5-inch。

	
	
	○3.接口类型：SATA。

	
	
	○4.刻录技术：CMR。

	
	
	○5.转速：7200RPM。

	
	
	○6.缓存：256MB。

	
	
	○7.最大读取速度：255MB/s。

	
	
	○8.接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s。

	
	
	○9.平均读写功率（W）：11.03W。

	
	
	○10.加载/卸载周期：600,000。

	
	
	○11.MTBF：2,000,000。

	
	
	○12.年负荷（TB/年）：550TB。

	134
	国密身份信息识别产品
	○1.设备采用国产操作系统，支持人脸、刷卡、密码认证方式。

	
	
	○2.采用≥7英寸LCD触摸显示屏，分辨率≥600×1024，屏幕比例9:16。

	
	
	○3.具有以下硬件接口：网口≥1个，门锁输出≥1个，开门按钮≥1个，门磁输入≥1个，IO输入≥2个，IO输出≥1个，RS-485≥1个，USB≥1个，电源接口≥1个。

	
	
	○4.本地支持存储用户容量≥10000，人脸容量≥10000，卡片容量≥50000，事件容量≥150000，密码容量≥10000。

	
	
	○5.人脸比对平均时间应＜120ms ；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m。

	
	
	○6.设备防护等级不低于IP65，防爆等级不低于IK04。

	
	
	○7.安装方式支持壁挂安装。

	
	
	○8.工作电压 DC 12V/2A。
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	发卡/授权机
	○1.支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡。

	
	
	○2.USB2.0接口。

	
	
	○3.具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。

	
	
	○4.工作电压：DC 5V。

	
	
	○5.工作电流：0.2A。
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	国密CPU卡
	○1.国密CPU卡，感应频率13.56MHZ。

	
	
	○2.支持国密SM1、SM4算法加密。

	
	
	○3.容量为80K byte。

	
	
	○4.标准白卡外形。

	
	
	○5.卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm。
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	开门按钮
	○86型开门按钮。
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	视频安全门禁系统
	○1.安全身份鉴别：采用基于用户名口令+UKey（商密数字证书）的双因子身份认证机制。

	
	
	○2.视频导出加密：支持对客户端下载/导出的视频文件进行加密和完整性保护，通过专用播放器解密及完整性校验通过后才可正常播放。

	
	
	○3.视频外发管控：支持视频图像下载后使用有效期和播放次数限制，仅允许授权用户在有效范围内查看使用。

	
	
	○4.视频数字水印：支持通过明文水印技术对操作终端显示的视频图像进行防护，视频数据泄露后可溯源取证。

	
	
	○5.水印灵活配置：支持对水印文字大小、颜色、旋转角度等属性灵活配置，并能够适应监控画面窗口的移动。

	
	
	○6.门禁记录完整性：支持对门禁事件（开/关门）进行完整性保护，完整性算法支持SM2、HMAC-SM3灵活配置。

	
	
	○7.操作日志审计：支持对客户端登录、视频预览/回放/下载/导出、门禁进出等进行详细日志记录，支持日志完整性保护及有效审计。

	
	
	○8.设备接入管理：支持商密摄像机、商密存储、商密门禁设备管理，并实时监控设备运行状态。

	
	
	○9.视频预览回放：支持视频画面的实时预览、录像回放、录像下载、云台控制，支持预览抓图、多画面切换、主子码流切换。

	
	
	○10.门禁配置管理：支持人员身份信息（卡片/人脸）配置，以及不同人员门禁权限的配置与管理。

	
	
	○11.门禁认证方式：支持刷卡、人脸单独认证，以及刷卡+人脸、刷卡+密码组合认证方式。

	
	
	○12.门禁设备反控：支持对门禁点进行开、关、常开、常闭的反控操作。

	
	
	○13.事件告警管理：支持实时接收事件/告警信息，可根据事件级别筛选显示；支持门禁事件一键导出。

	
	
	○14.视频接入路数：32。

	
	
	○15.门禁接入路数：16。

	
	
	○16.视频并发调阅：9路（1080P@25帧4M码流）。

	
	
	○17.网络接口：2个10/100/1000M自适应网口。

	
	
	○18.USB接口：4个USB3.0，4个USB2.0。

	
	
	○19.其他接口：1个VGA接口，1个HDMI接口 。

	
	
	○20.CPU：兆芯 8核 8线程/2.7GHz。

	
	
	○21.内存：≥16GB DDR4。

	
	
	○22.硬盘容量：≥256G SSD(SATA)。

	
	
	○23.操作系统：统信桌面操作系统V20 (预装）。

	
	
	○24.加密卡：1张国密密码卡。

	
	
	○25.键鼠：含USB有线键鼠。
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	数据库
	○1.国产化数据库。

	
	
	○2.应用迁移，无损高效:针对从异构数据库将应用迁移到KingbaseES的场景，KingbaseES一方面通过迁移评估工具实现异构数据库兼容性评估、迁移转换，降低数据库的迁移成本和周期，另一方面通过智能便捷的数据迁移工具，实现无损、快速数据迁移； KingbaseES 还提供高度符合标准（如SQL、ODBC、JDBC等）、并兼容主流数据库（如Oracle、SQL Server、MySQL等）语法的服务器端、客户端应用开发接口，可最大限度地降低迁移成本。不但如此，KingbaseES 迁移工具能够自动选择迁移失败的对象，实现再次迁移。

	
	
	○3.提供全新设计的集成开发环境（IDE）和集成管理平台，能有效降低数据库开发人员和管理人员的使用成本，提高开发和管理效率。

	
	
	○4.性能强劲，扩展性强:针对企业业务增长带来的数据库并发处理压力，该版本提供了包括并行计算、索引覆盖等技术在内的多种性能优化手段，此外提供了基于读写分离的负载均衡技术，让企业能从容应对高负载大并发的业务。

	
	
	○5.人大金仓数据库支持硬件类型：可运行在国内外主流软硬件平台上，支持x86架构的PC Server。并支持鲲鹏、飞腾、龙芯、申威、兆芯、海光等国产CPU。
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	辅材
	○包含线材、辅材等。
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	互联网-出口防火墙
	○ 国产化平台，网络层吞吐量≥12 Gbps，并发连接≥350万，每秒新建连接数不小于9万；冗余电源；≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展插槽，1个Console口，2个USB接口，配置1T SSD硬盘。
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	互联网-上网行为管理
	○1.性能要求：网络吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥60万，新建连接数≥2.2万/秒，配置≥4个千兆以太网电接口、≥4SFP千兆光接口、≥1个网络接口扩展槽，存储空间≥1TB。

	
	
	○2.支持网关、网桥、旁路部署设备；支持WEB，SSH管理设备。
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	Web防火墙
	○国产化平台；网络吞吐量≥6Gbps； HTTP并发≥500万；HTTP新建连接数大于45000/s。标准2U机箱；配置至少：4个千兆电口，4个千兆SFP插槽，4个万兆SFP+插槽，4TB硬盘；冗余电源；1个Console口；2个USB接口。含三年WAF软件特征库服务和硬件质保服务。

	144
	态势感知分析平台
	○1.国产化分析平台（2U标准上架设备，含滑轨）；≥2*GE电口，≥4*10GE光口；系统盘≥960G SSD，数据盘≥2*4TB SATA，冗余电源。含系统软件一套。含三年威胁情报升级授权。含三年产品标准维保服务。

	
	
	○2.提供定制开发，支持与法院体系终端安全管理软件协同联动，实现网络安全风险协同处置。

	
	
	○3.提供定制开发，能接受高院安全运营管理平台统一管理。
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	日志审计
	○1.国产化平台，符合等级保护规范，支持设置存储日志6个月以上；综合日志处理性能达3000条/秒(EPS)，日志采集处理均值6000EPS；标准2U机箱，提供≥6 * 千兆自适应电口，≥4 * 千兆光口，≥2个扩展插槽，1个Console接口。系统采用冗余电源高可用设计，内置≥256GB mSATA卡，提供可插拔≥4TB SATA硬盘存储海量日志；包含≥50个日志源接入授权，覆盖主流设备与系统。提供三年维保服务。

	
	
	○2.采用B/S模式，无需安装客户端，使用WEB浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境。支持chrome浏览。

	
	
	○3.支持对各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。
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	终端安全软件
	○产品采用控制端+客户端架构，通过统一控制中心实现对各客户端统一策略下发、运行管理、全网健康状态监测、病毒统一查杀管理、漏洞及补丁统一管理等功能；客户端授权数量：配置≥100个PC客户端授权。
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	主机安全
	○1.产品部署要求：产品为软件化产品，具有统一控制端对全网终端统一集中管理、策略下发、数据分析等，配置10点授权。

	
	
	○2.系统兼容性：支持windows/linux主流操作系统及国产化操作系统，包括但不限于以下的操作系统：Windows Server、RHEL、CentOS、Ubuntu、Debian、Oracle、麒麟、统信、欧拉等。

	
	
	○3.支持主流国产化环境：飞腾、华为鲲鹏、海光、兆芯、统信、麒麟。
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	防火墙
	○国产化平台，网络层吞吐量≥12 Gbps，并发连接≥350万，每秒新建连接数不小于9万；冗余电源；≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展插槽，1个Console口，2个USB接口，配置1T SSD硬盘。
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	网络威胁流量检测探针
	○国产化平台产品。≥6*GE电口，≥4*GE光口；4TB SATA 企业级硬盘，冗余电源。包含基础系统软件一套，包括网页漏洞利用检测、webshell上传检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能，提供离线pcap包导入检测、基础旁路阻断和基础SSL解密功能；处理实际带宽≥1G。
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	运维安全审计（堡垒机）
	○1.国产化平台，标准2U机架式，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥1个扩展插槽，内置≥4TB企业级硬盘，冗余电源，支持液晶屏。最大支持700个字符会话或70个图形会话，配置≥50个管理节点授权，含三年维保服务。

	
	
	○2.产品采用旁路部署，不得影响业务环境，支持HA双机部署，支持集群部署，支持异地灾备部署。
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	日志审计
	○1.国产化平台，符合等级保护规范，支持设置存储日志6个月以上；综合日志处理性能达3000条/秒(EPS)，日志采集处理均值6000EPS；标准2U机箱，提供≥6 * 千兆自适应电口，≥4 * 千兆光口，≥2个扩展插槽，1个Console接口。系统采用冗余电源高可用设计，内置≥256GB mSATA卡，提供可插拔≥4TB SATA硬盘存储海量日志；包含≥50个日志源接入授权，覆盖主流设备与系统。提供三年维保服务。

	
	
	○2.采用B/S模式，无需安装客户端，使用WEB浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境。支持chrome浏览。

	
	
	○3.支持对各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。

	十
	高清监控系统
	/

	（一）
	前端监控设备
	/

	152
	半球摄像机
	○1.400万智能变焦半球网络摄像机。

	
	
	○2.采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。

	
	
	○3.支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图。

	
	
	○4.最小照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。

	
	
	○5.镜头: 2.7~12 mm：水平视场角：105.3-34.2°； 垂直视场角：55.1-19.3°； 对角线视场角：125.8-39.5°。

	
	
	○6.红外距离: 2.7~12 mm：最远可达30 m。

	
	
	○7.最大图像尺寸: 2560 × 1440。

	
	
	○8.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264。

	
	
	○9.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合支持SD卡加密及SD卡状态检测。

	
	
	○10.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。

	
	
	○11.音频:1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器。

	
	
	○12.报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A）。

	
	
	○13.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。

	
	
	○14.支持DC供电方式及POE供电方式。

	
	
	○15.供电方式: DC：12 V ± 20%； PoE：802.3af。

	
	
	○16.防水防尘：IP67。

	
	
	○17.防暴：IK08。
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	筒形摄像机
	○1.400万1/3"CMOS ICR智能变焦筒型网络摄像机。

	
	
	○2.采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测。

	
	
	○3.支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图。

	
	
	○4.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。

	
	
	○5.宽动态: 120 dB。

	
	
	○6.焦距&视场角: 2.7~12 mm：水平视场角：105.3-34.2°； 垂直视场角：55.1-19.3°； 对角线视场角：125.8-39.5°。

	
	
	○7.防补光过曝: 支持。

	
	
	○8.红外波长范围: 850 nm。

	
	
	○9.红外距离: 最远可达50 m。

	
	
	○10.最大图像尺寸: 2560 × 1440。

	
	
	○11.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264。

	
	
	○12.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合支持SD卡加密及SD卡状态检测。

	
	
	○13.网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。

	
	
	○14.音频: 1路输入（Line in）； 1路输出（Line out）； 1个内置麦克风，1个内置扬声器。

	
	
	○15.报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A）。

	
	
	○16.复位: 支持。

	
	
	○17.电源输出: DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电。

	
	
	○18.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。

	
	
	○19.支持DC供电方式及POE供电方式。

	
	
	○20.供电方式: DC：12 V ± 25%； PoE：802.3at，Class 4。

	
	
	○21.电源接口类型: Ø5.5 mm圆口。
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	双目全景摄像机
	○1.全局摄像机集合定点看全景.动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征。

	
	
	○2.支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联。

	
	
	○3.人体最远检测距离可达40 m，人脸最远检测距离可达30 m，车辆最远检测距离15 m。

	
	
	○4.支持至少3种智能资源模式切换，如混合目标检测、全结构化模式（全景）、人体模式（细节）、人脸抓拍模式（细节）。

	
	
	○5.抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等多个属性识别。

	
	
	○6.抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等多个人脸属性。

	
	
	○7.抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等多个属性识别。

	
	
	○8.抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别。

	
	
	○9.支持人脸抓拍。

	
	
	○10.支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸。

	
	
	○11.支持人脸去误报、快速抓拍人脸。

	
	
	○12.支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启。

	
	
	○13.混合目标检测（人脸+人体模式）。

	
	
	○14.支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息。

	
	
	○15.全局相机内置高效暖白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍。

	
	
	○16.支持算法比对机制，降低人脸抓拍重复率。

	
	
	○17.支持人体、车辆轨迹叠加。

	
	
	○18.传感器类型: （全景）1/1.8＂progressive scan CMOS，（细节）1/1.8＂progressive scan CMOS。

	
	
	○19.最低照度:（全景）彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON）；（细节）彩色：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0005 Lux @（F1.6，AGC ON）。

	
	
	○20.宽动态: 120 dB超宽动态。

	
	
	○21.焦距: 全景定焦优于或等于6 mm，细节变焦优于或等于13~52 mm，优于或等于4倍光学变焦。

	
	
	○22.防补光过曝: 支持。

	
	
	○23.主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：24 fps（2560 × 1440）。

	
	
	○24.视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG。

	
	
	○25.网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）。

	
	
	○26.网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据。

	
	
	○27.SD卡扩展: 内置MicroSD卡(即TF卡)插槽，最大支持256 GB。

	
	
	○28.报警输入: 1路报警输入，警输出: 1路报警输出，频输入: 1路音频输入，频输出: 1路音频输出。

	
	
	○29.支持RS485接口。

	
	
	○30.除雾: 具备加热除雾功能。
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	电梯专用摄像机
	○1.400万 1/3”CMOS半球型网络摄像机。

	
	
	○2.支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测。

	
	
	○3.最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。

	
	
	○4.宽动态: 120 dB。

	
	
	○5.调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°。

	
	
	○6.焦距&视场角:2.8 mm：水平视场角：98.5°，垂直视场角：52.8°，对角视场角：116.2°。

	
	
	○7.防护: IP66，IK08。

	
	
	○8.补光灯类型: 红外灯。

	
	
	○9.补光距离: 最远可达10 m。

	
	
	○10.最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440）。

	
	
	○11.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264。

	
	
	○12.网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）。

	
	
	○13.网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。

	
	
	○14.音频: ≥1个内置麦克风，≥1路输入（Line in），≥1路输出（Line out）。

	
	
	○15.报警:≥ 1路输入，≥1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）。

	
	
	○16.复位: 支持。

	
	
	○17.启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。

	
	
	○18.支持DC供电方式及POE供电方式。

	
	
	○19.电源接口类型: Ø5.5 mm圆口。
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	全彩枪球一体机
	○1.支持在摄像机的实时视频画面中添加AR标签，且可实现标签与标签联动的功能。

	
	
	○2.Smart事件：支持细节路对设定区域进行布防，当检测到目标时对目标进行跟踪及报警，实现周界布防。

	
	
	○3.混合目标检测：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、车进行抓拍上传。

	
	
	○4.支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。

	
	
	○5.支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。

	
	
	○6.支持全景、细节3D关联跟踪。

	
	
	○7.照度: 全景彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；细节：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR。

	
	
	○8.白光照射距离: 30 m。

	
	
	○9.全景补光灯距离：30 m；细节补光灯距离：200 m。

	
	
	○10.防补光过曝: 支持。

	
	
	○11.水平范围: 0~360°。

	
	
	○12.视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG。

	
	
	○13.网络存储: ANR，NAS（NFS，SMB/CIFS）。

	
	
	○14.网络接口: 支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络数据；

	
	
	○15.SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，支持256 GB。

	
	
	○16.报警: 7路报警输入，报警输出: 2路报警输出，音频: 1路音频输入，音频输出: 1路音频输出。
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	摄像机壁挂支架
	○摄像机壁挂支架。
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	双目全局摄像机专用壁挂支架
	○双目全局摄像机专用壁挂支架。

	159
	访客机
	○1.国产操作系统，内存≥8G，存储≥256G。

	
	
	○2.主显示屏/副显示屏：≥15.6”，分辨率：≥1920*1080，10点电容触控。

	
	
	○3.人像双目摄像头：像素：≥500万（WDR）像素：≥500万（B/W），文件摄像头：像素：≥500万，拍摄幅面：A4。

	
	
	○4.支持二代身份证，支持指纹识别。

	
	
	○5.凭条打印：支持自动切纸，纸宽58mm。

	
	
	○6.电源接口1个，USB接口4个，HDMI接口1个，RJ45网口1个，耳机接口1个。

	
	
	○7.通信方式：支持RS232串口，10/100M/1000M自适应以太网。
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	USB摄像机
	○4K USB摄像机，支持 4K / 30FPS， 1080P / 60FPS 和 720P / 60FPS
。1/2.5” CMOS, 8.51M pixel，景深：1m~5m，支持3倍数码变焦。
120°超大水平视角，无需调整摄像机位置，全景视野尽收眼底。支持自动框全景功能，可根据参会人员位置自动调整画面大小。
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	开关电源
	○开关电源，AC220V/DC12V，30A。
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	报警按钮
	○报警按钮。

	（二）
	后端存储及服务器
	/
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	磁盘阵列存储
	※1.单设备配置64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，标配≥2个千兆网口，并可增扩2个SSD固态硬盘，单设备含48块16T企业级硬盘。

	
	
	○2.支持NAS等存储功能。

	
	
	○3.可接入硬盘≥48块SATA硬盘。

	
	
	○4.能提供RAID0、1、3、5、6保护，支持坏盘自动重构。

	
	
	○5.能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与。

	
	
	○6.能接入并存储≥1536Mbps视频图像，同时转发 768Mbps 的视频图像；支持图片并发输入输出。

	
	
	○7.可基于时间、摄像头编号对录像进行检索、回放和下载。

	
	
	○8.支持ONVIF等标准视频流传输协议，支持NFS、FTP等存储协议。

	（三）
	监控中心
	/
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	屏综合控制平台
	○1.框架式结构，机箱不小于12个板卡插槽，系统稳定可靠。

	
	
	○2.产品主控板具有≥2个RS485串口。

	
	
	○3.解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。单板支持窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。

	
	
	○4.支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。

	
	
	○5.支持解码板多输出口输出；支持跨解码板输出；支持输出色彩调节。

	
	
	○6.设备本次要求支持≥8路DVI输入接口，≥16个HDMI输出接口，支持≥128路1080p视频并发解码。

	十一
	执行指挥中心2
	　/
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	专业显卡
	○4通道专业图形显卡，显存不低于16GB。
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	中控播控软件
	○专用视频播放控制软件，支持高清画面播放控制（最大支持11K高清画面），支持PPT播放控制、网页控制，支持异形画面校正，支持时间轴联动播放控制，支持多屏同步播放控制，视频格式支持MP4\MOV\AVI\WMV等。
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	融合软件
	○1.通道模式，支持M*N，单机支持最大12通道，标准分辨率1024*768~7680*7680，可自定义任意分辨率，最大支持单台投影7680*4320。

	
	
	○2.投影重叠区支持任意尺寸的重叠区，≥20%为佳，手动几何校正，平幕、弧幕、折幕、U幕、柱幕等。

	
	
	○3.融合带Gamma校正处理，多灰阶以及RGB色阶调节,投影机边缘叠加高消隐处理，使投影画面平滑过渡，对色差较大的LCD投影机也能保持色彩一致。

	
	
	○4.同步能力，精确同步、帧同步。

	
	
	○5.图像渲染引，DirectX等高性能图像渲染引擎，基于融合配置信息对图像进行实时渲染。

	
	
	○6.支持 AMD、NVIDIA 系列显卡，无需搭建多显卡大桌面拼接模式即可实现融合输出。

	
	
	○7.鼠标状态，精准鼠标定位，真实还原鼠标各种运行状态。9.桌面程序虚拟现实应用、OpenGL游戏窗口。

	
	
	○8.融合后桌面分辨率最大支持≥16K点对点桌面融合。

	
	
	○9.多屏显示功能，支持多开窗口（画中画）融合，视频、图片、采集卡（支持DirectShow）等数据源；打开窗口数量无限制（视融合主机性能而定），可随时拖拽窗口位置及缩放大小，真正实现所见即所得。

	
	
	○10.多媒体控制系统，高性能视频播放器，支持4K-8k极清，不超过400M码流，支持视频格式 avi、rmvb、rm、mkv、wmv、mp4、mpeg、mpg、mov等，支持图片格式 jpg、jpeg、png、bmp等。

	
	
	○11.融合扩展功能，支持自定义背景图支持，应用于多媒体背景，支持自定义遮罩图，支持应用于显示区域（桌面 / 播放器）遮罩。
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	互动软件
	○定制开发互动软件，集成触控查询、3D 展品展示、电子签名、互动翻书、AR 增强现实、多屏同步联动及知识问答游戏等丰富功能，将传统静态展示升级为沉浸式、参与式体验。
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	专业播放软件
	○支持20K分辨率视频播放，支持中控协议控制，支持视频，图片循环 播放，支持暂停，开关，前进后退。

	170
	分屏宝
	○1分3 HDMI分屏器。

	171
	光纤4K HDMI线
	○30米。

	172
	中控主机
	○1.1U机架型专用控制器，X86架构方式。

	
	
	○2.支持3.5硬盘1个或2.5寸硬盘1个。

	
	
	○3.8个I/O 接口，5个RS-232或RS-485通用串行接口，1个DVI接口。

	
	
	○4.1个VGA接口，1个网卡，音频口，带PS2接口。

	
	
	○5.内置1个RS-232编程接口。

	
	
	○6.内置状态指示灯和复位按钮。

	
	
	○7.支持动态IP远程控制。

	173
	中控软件+界面编程
	○1.实现中控界面排版，排序以及界面编辑，程序编写。

	
	
	○2.支持常用设备开关控制。投影机、继电器、灯控设备、窗帘、电动幕、门禁、空调、中控设备、音控设备、视频等设备的RS-232\485、RJ-45、红外、IR等接口通讯控制。

	
	
	○3.数据采用数据库存储，支持常用设备控制信息存储与管理。可以通过后台管理平台，将设备信息直接写入控制数据库中，方便系统调用并支持增删改。

	
	
	○4.支持控制设备按项分组控制，单独控制。可以通过后台管理平台，将设备按照项目进行编组，实现整个项目一键式开关控制。

	
	
	○5.支持设备按策略、模式进行控制。可以通过后台管理平台，将设备或项目按照实现编辑的策略模式，按照策略的设置规则自动运行。

	
	
	○6.支持频道式内容管理。可以通过后台管理平台，设置多个内容频道管理模式，配合PC前端，实现一键式展厅内容切换。

	
	
	○7.支持音视频的播放列表管理。可以后台管理平台，管理前端播放的视频内容，支持增删改操作。

	
	
	○8.支持音视频的播放控制。可以后台管理平台设置好播放器后，在前端操作界面上就可以实现音视频的操作控制,包含播放、暂停、停止、上一步、下一步、音量大小调节，播放进度调节等功能。

	
	
	○9.支持文件传输、视频内容后台更新。（配合中控专用的PC客户端或播放端，可以实现后台传输视频文件以及相关素材内容）。

	
	
	○10.支持级联模式控制。（系统兼容常用通讯协议，可以实现多台控制主机级联控制）

	
	
	○11.支持用户管理以及签到。（支持多用户，可分配控制权限）。

	
	
	○12.系统自动生成控制日志信息，支持后台查询日志信息。

	
	
	○13.支持远程桌面管理。

	
	
	○14.支持控制界面后台WEB访问，兼容MAC\Android\Windows平台。

	
	
	○15.控制界面支持后台自动生成模式，无需单独编辑中控界面。（如：通过管理平台，配置好设备信息、项目信息、播放列表信息、策略模式信息、用户信息后，打开前端会自动生成app控制界面）。

	174
	强电控制器
	○8路网络控制继电器， 40A继电器输出控制，220V电源供电，并自带恢复保险丝，支持手动和自动控制，支持双联开关控制。

	175
	交换机
	○1.配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个。

	
	
	○2.交换容量≥300Gbps，包转发率≥50Mpps。

	
	
	○3.支持4K VLAN、支持基于端口的VLAN、支持基于MAC的VLAN。

	176
	控制平板
	○6+128G Wi-Fi版。

	177
	辅材
	○音视频线材、电源线、网络传输线、插线板、PDU、辅材、音频隔离器、配件等。

	178
	有源音频处理器      
	○1.采用专业4K电影级解码器技术，更灵活准确音频传送，更逼真音频体验以及采用最新DSP音频处理芯片，还原最真实的声音。

	
	
	○2.不低于具备双路话筒、多路音源输入、话筒输入具备15段参量均衡调整，输出通道各10段参量均衡调整功能。

	
	
	○3.不低于具备4路话筒线路输入，两种话筒音量大小、EQ独立调整。

	
	
	○4.不低于拥有4组HDMI输入接口，1组HDMI输出；输出支持4K/3D；音频解码支持：PCM、Dolby AC3、DTS、DTS ES、HDMI-LPCM7.1/192K 7.1CH。

	
	
	○5.不低于具备7.1声道独立音频输出，每路输出可独立调整电平、EQ、分频、压限等功能。

	
	
	○6.主机可设置开启启动音量和最大音量电平；主机自带多种音效模式，可随机设置任意模式为开机模式。

	179
	四通道功率放大器
	○1.完善的可靠性保护措施，具备削峰压限保护、过热保护、甚高频（VHF）保护，输出方式比传统得到更高的阻尼系数；完善的可靠性保护功能：使功放自身不受损坏，有可以保护与之连接的扬声器系统。

	
	
	○2.四通道功放实际输出功率4x300W/8Ω，4x370W/4Ω，支持桥接，确保空间具有非常高的通道分离度。

	
	
	○3.支持四通道XLR独立输入，支持并接和立体声输入模式。

	
	
	○4.方便扬声器系统连接方式，确保系统连接更可靠。

	
	
	○5.频率响应 20Hz~20KHz,+/-0.5dB；信噪比 97dB；总谐波失真 0.09%；阻尼系数 ＞230；通道分离度 82dB；增益 36.0dB；转换速率 20V/uS；输出功率 8欧姆 300W x4； 4欧姆 370W x4；电源 220Vac 50~60Hz；静态损耗功率 ＜9W；控制 音量 - 80分贝 ~ 0分贝

	180
	10"前置主音箱
	○1.频率宽度（-10dB):45-20KHz；频率宽度（-3dB):65-20KHz。

	
	
	○2.灵敏度:95。

	
	
	○3.最大声压级:122。

	
	
	○4.额定输入功率:120W；最大音乐功率:240W；峰值输入功率:480W。

	
	
	○5.高音单元:1""x1/34.5mm；低音单元:10""x1/50mm。

	
	
	○6.含支架。

	181
	10"重低音音箱
	○1.额定输入功率:200W；最大音乐功率:400W；峰值输入功率:800W。

	
	
	○2.低音单元:10"x1/50mm。

	
	
	○3.阻抗:8Ω。

	
	
	○4.输入方式：线柱。

	
	
	○5.含支架、抗震底座。

	182
	中置-10"音箱
	○1.频率宽度（-10dB):45-20KHz；频率宽度（-3dB):65-20KHz。

	
	
	○2.灵敏度:95。

	
	
	○3.最大声压级:122。

	
	
	○4.额定输入功率:120W；最大音乐功率:240W；峰值输入功率:480W。

	
	
	○5.高音单元:1""x1/34.5mm；低音单元:10""x1/50mm。

	
	
	○6.含支架。

	183
	双4"斜体环绕音箱
	○1.频率宽度（-10dB):100-20KHz；频率宽度（-3dB):150-20KHz。

	
	
	○2.灵敏度:90。

	
	
	○3.最大声压级:113。

	
	
	○4.额定输入功率:60W；最大音乐功率:120W；峰值输入功率:240W。

	
	
	○5.高音单元:1"x2/25.4mm；低音单元:4"x2/25mm。

	
	
	○6.含支架。

	184
	16路数字调音台
	○1.频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）。

	
	
	○2.总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）。

	
	
	○3.输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4。

	
	
	○4.输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1。

	
	
	○5.USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit。

	
	
	○6.幻象电源电压：+48V。

	
	
	○7.内建数字效果：24编程。

	185
	交换机
	○1.配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个。

	
	
	○2.交换容量≥300Gbps，包转发率≥50Mpps。

	
	
	○3.支持4K VLAN、支持基于端口的VLAN、支持基于MAC的VLAN。

	186
	监听音响
	○平衡输入、木质箱体、感容分屏、耳机输出、双模音效、DSP数字音频处理。

	十二
	软件部分
	/

	187
	庭审客户端
	※1.支持审判管理系统数据实时对接，同步云审判庭审案件信息和排期信息，对案件进行管理，根据案件名称、案由、立案日期、承办人等信息进行案件搜索查询。

	
	
	※2.根据跨域案件排期和审判法庭进行跨域开庭，系统支持加载跨域审判平台排期案件，选择开庭案件，系统将自动连接远端法庭并将实时视频数据流音视频输出到本法庭显示屏上，将本地法庭审判席画面实时输出到远端法庭显示屏上，实现跨域开庭。

	
	
	※3.卷宗阅览：与电子卷宗系统进行对接，法官可对电子卷宗进行阅览、检索、标记和批注，批注内容可供庭中直接查阅。

	
	
	※4.证据审查：法官在阅卷及证据审查过程中，支持对证据类型、证据认定进行审查及标记，并推送到庭中供法官直接查看。

	
	
	※5.通过跨域、云审判平台，支持控制远程开庭和证据交换、证据展示、证人当庭作证等。

	
	
	※6.庭审纪律：案件庭审时须进行庭审纪律、权利义务播报的播放，庭审纪律的宣读要求同步声音和文本，庭审纪律宣读可以选择男声版本和女声版本，在宣读完成后自动关闭庭审纪律界面，进入案件庭审主界面。

	
	
	※7.庭审录音录像：全程高清记录，选择案件后点击按钮即可开始庭审并录像，系统在录像过程中会自动根据设置进行分段录像、录像以通用格式保存，主流播放器都可以播放，保存的录像文件必须音视频同步。

	
	
	※8.集中控制：庭审过程中可分角色进行集中控制，控制包括设备的开启、关闭及切换，智能分析语音内容并区分转写、控制指令。

	
	
	※9.证据录入：庭审过程中可将新的证据材料补录入审判系统证据材料库，录入方式有手动上传、展台抓拍。

	
	
	※10.信息交流：提供法院内部人员对案件的即时交流。

	
	
	※11.笔录校对:能够支持笔录正文、庭审录像、语音识别记录三者联动，辅助书记员、当事人快捷进行笔录各部分内容校对确认。

	
	
	※12.电子签章:满足《法院电子签章应用规范》要求，对当庭产生的法律文书支持电子签章的功能。

	
	
	※13.支持庭审设备集中控制管理，对设备实现一键开庭、休庭、闭庭操作。

	
	
	※14.支持案件排期管理，新建排期开庭，支持集中下发排期信息。

	
	
	※15.系统须支持与云上共享法庭“TV版”、出庭室、车载便民法庭、互联网庭审端、律所等出庭端互联互通，实现本地庭审、跨域庭审、互联网庭审、远程提讯及三方审讯多庭审形态，满足后台资源统一分发管理要求。（采购人提供相应软件标准化对接接口）

	
	
	※16.支持当事人通过小程序、App、WEB等多种方式接入互联网庭审，法院端可实时对接并统一管理，实现线上线下融合审理，提升庭审灵活性与参与便捷性 。

	
	
	※17.支持法官在办公室环境下进行简易、快速开庭，涵盖庭审录音录像采集、文件签署、庭审管理等全流程操作，满足轻量化、高效率的庭审需求，确保审理过程规范、可追溯，支持办公室庭审场景虚拟背景功能。

	
	
	※18.支持法庭电子桌牌按角色信息修改。

	188
	无书记员审理语音识别模块
	※支持专网私有化部署，搭建语音识别模型，提供普通话、重庆话方言识别能力，转写成功率达90%以上；支持分角色（如法官、原告、被告、公诉人）语音识别，实时转写至笔录中，无书记员审理结束后生成笔录总结文本，进行少量修改即可用；支持语音内容按角色分类保存。包含语音识别算力盒等必要硬件设备。

	189
	中控软件
	○配套人机界面设计软件和组态协议编程软件，定制控制画面，包含画面预监推送、可视化音频控制界面、设备管理界面等。

	190
	智能云柜控制软件
	○1.存取件查询：获取终端存、取件数据，获取案件信息接口，信息发送接口，列表查询。

	
	
	○2.法官信息：列表查询，法官数据导入，新增，添加电话号码，删除。

	
	
	○3.法院简称：新增，修改，批量删除，单个删除，列表查询。

	
	
	○4.字号管理：新增，修改，批量删除，单个删除，列表查询。

	
	
	○5.云柜终端平台：身份证扫描接口，向服务端推送短信接口，获取相关案件数据接口，获取当事人信息接口，云柜硬件开柜接口，获取相关法官信息接口，取件码取件验证接口。
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第3篇 [bookmark: _Toc25633][bookmark: _Toc26618][bookmark: _Toc32453] 项目商务需求
“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理。
[bookmark: _Toc7587][bookmark: _Toc24762][bookmark: _Toc9093]一、交货期、交货地点及验收方式
（一）交货期
中标人应在采购合同签订后60个日历日内交货并完成安装调试。
（二）交货地点
采购人指定地点（重庆市高级人民法院及辖区法院）。
（三）验收方式
1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。
3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
8.产品包装材料归采购人所有。
[bookmark: _Toc30781][bookmark: _Toc21022][bookmark: _Toc4036][bookmark: _Toc29436][bookmark: _Toc1484][bookmark: _Toc18152][bookmark: _Toc13418][bookmark: _Toc75793510][bookmark: _Toc22158][bookmark: _Toc22142][bookmark: _Toc7746][bookmark: _Toc8592][bookmark: _Toc28679][bookmark: _Toc20367][bookmark: _Toc29144][bookmark: _Toc27012][bookmark: _Toc106030386][bookmark: _Toc21794][bookmark: _Toc267320050]二、报价要求
本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、各类税费、培训费、系统对接费、技术服务费（含驻场人员服务费）、质保期内的维修维护费等货到采购人指定地点的所有费用。
本项目为交钥匙项目，投标人所报费用须为履行完本项目所需的全部费用。因投标人漏报、错报的由投标人自行负责，采购人不再追加额外费用。
[bookmark: _Toc4774][bookmark: _Toc75793511][bookmark: _Toc16693][bookmark: _Toc15654][bookmark: _Toc15677][bookmark: _Toc2821][bookmark: _Toc3465][bookmark: _Toc15096][bookmark: _Toc14177][bookmark: _Toc106030387][bookmark: _Toc1450][bookmark: _Toc20887][bookmark: _Toc27382][bookmark: _Toc4252][bookmark: _Toc23903][bookmark: _Toc32313][bookmark: _Toc2244][bookmark: _Toc25137]三、质量保证及售后服务
（一）质量保证期
※1.以验收合格之日起算，中标人所提供的所有产品质量保证期3年。
2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3.中标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人实际承诺执行。
4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。
（二）售后服务内容
中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1.电话咨询
中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
2.现场响应
采购人遇到使用及技术问题，由驻场维保人员及时进行处理；若驻场人员不能解决的，采购人将按照中标人提供的技术援助电话反馈相关问题，若电话咨询不能解决的，中标人应在4小时内安排技术人员到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
3.在质保期内中标人和制造商向采购人的设备提供维护、保养和更换损坏的和有缺陷的零部件，并定期对采购人进行回访。
4.质保期外服务要求
4.1质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
4.2质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务。
5.备品备件及易损件
5.1投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
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（一）履约保证金
1.合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额3%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。中标人不按照合同和招标文件要求履行义务的，采购人有权不予退还履约保证金。
注：若以保函形式提交，保函出具担保方须满足《重庆市财政局关于开展政府采购保函业务的通知》（“渝财采购〔2023〕7号”）相关要求），保函有效期需覆盖整个交货期（即在采购人最终验收合格前），保函原件交采购人保管。
2.履约保证金在项目最终验收合格后按原方式无息退还。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。
（二）付款方式
1.合同签订后采购人向中标人支付合同金额的50%，中标人须提供与预付款同等额度的担保函（保函出具担保方须满足《重庆市财政局关于开展政府采购保函业务的通知》（“渝财采购〔2023〕7号”）相关要求），在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的按实际情况执行。
2.所有设备安装调试完成后，采购人向中标人支付合同金额的30%。
3.验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的20%。
注：付款时，中标人须向采购人提供发票。
[bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc721]※五、项目实施团队要求
项目经理1人、项目技术负责人1人、安全负责人1人、驻场维保人员2人、实施人员（除项目经理、技术负责人、安全负责人以外）≥20人。
[bookmark: _Toc31698][bookmark: _Toc20369][bookmark: _Toc10105][bookmark: _Toc75793513][bookmark: _Toc22431][bookmark: _Toc27144][bookmark: _Toc25410][bookmark: _Toc106030389][bookmark: _Toc4339][bookmark: _Toc4897][bookmark: _Toc11060][bookmark: _Toc28056][bookmark: _Toc267320052][bookmark: _Toc3311][bookmark: _Toc11399][bookmark: _Toc14173][bookmark: _Toc18959][bookmark: _Toc3565][bookmark: _Toc9213]六、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
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（一）中标人对项目实施过程中涉及的采购人的文件、资料材料负有保密义务，未经采购人书面许可，不得向任何第三方或个人泄漏相关信息，以及用作商业或其他用途，由此而引起的一切法律责任和费用由中标人承担。
（二）采购人对项目实施过程中获知的中标人商业秘密或其它技术及经营信息均负有保密义务，不得向任何第三方或个人方透露或泄露。
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投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
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所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
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其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
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第四篇  资格审查及评标办法
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若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。
（一）资格审查
依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	/

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：
①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询信用记录。
（二）符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	服务部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。
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本项目采用综合评分法进行评标。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。
澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
综合评分法：
比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。
同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 
评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。
复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。
（二）推荐中标候选人名单。
按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。
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（一）评审因素
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
（30%）
	30分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对本国产品的报价价格用扣除后的价格参与评审，详见“（三）关于本国产品报价扣除比例说明”

	2
	技术部分（66%）
	25分
	1.起评分：
有效投标人的起评分为25分。
2.扣分条款：
2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术参数（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分，共17条），从起评分中扣除1.1分。
2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般技术参数（本招标文件第二篇中带“○”号标注的部分，共1050条），从起评分中扣除0.006分。
	/

	
	
	21分
	投标人需针对科技法庭系统软件功能进行演示，演示方式可采用真实系统现场操作或DEMO方式或软件录屏方式，若采用PPT或FLASH合成或动画制作进行演示的，则“功能演示（21分）”不得分。演示功能点具体内容如下：
① 系统支持接入重庆市高级人民法院已建设的云上共享法庭音视频管理平台，实现全市法院的远程审判功能。
② 系统支持在全国法院一体化办案办公系统中拉取全市法院的排期信息进行本地开庭、互联网开庭。
③ 系统支持针对特殊案件自建排期开庭功能。
④ 系统支持合并排期案件的多种开庭模式，包括合并开庭和独立开庭，选择独立开庭后，当前排期会被当作独立排期进行开庭。
⑤ 系统支持庭审展示画面快速切换功能，内置多种常用布局方式，支持快速点击选择。
⑥ 系统支持显示案号、法官、书记员、原告、被告、开庭时间、审判法庭等案件基本信息。
⑦ 系统支持按照庭审流程实现一键开庭、休庭、闭庭及关闭等便捷操作，开庭时可选择庭审音视频录制、庭审音频录制等多种录制模式。
⑧ 系统支持友好的笔录编辑界面，符合常规办公软件操作习惯，如WPS、office等办公软件。
⑨ 系统支持推送电子签名板电子签名及手机扫码电子签名方式。
⑩ 系统支持即时消息功能，书记员可与审判法庭文字信息交流，有新消息时具备醒目的提醒标识。
⑪ 系统支持语音转写功能，支持普通话、重庆话方言识别功能，可对麦克风进行角色设置，可按需选择需要转写的麦克风；系统支持选择是否开始语言识别。
⑫ 系统支持动态修改庭审电子席位牌庭审参与人角色信息。
⑬ 系统支持在线质证时通过手机扫码上传证据材料。
⑭ 系统支持书记员编辑并发起送达地址确认书签署。
⑮ 系统支持在庭审结束后，通过手机扫码即可当庭下载笔录。
⑯ 庭审结束后，系统支持将语音识别转写内容进行归纳总结成庭审笔录。
⑰ 系统支持在庭审结束后，将庭审笔录、送达地址确认书等自动回传全国法院一体化办案办公系统。
⑱ 庭审结束后，系统可提供庭审音视频文件与庭审音频文件的独立下载功能。
⑲ 系统支持可视化后台管理功能，支持对正在开庭的法庭庭审设备及后台相关服务的运行状态进行实时在线监测，包括庭审主机总存储容量、剩余存储容量、实时工作温度等相关信息；支持实时查看庭审摄像机、庭审麦克风等外设设备的工作状态；支持实时查看庭审数据库、应用服务等相关后台服务的运行状态。
⑳ 系统支持办公室庭审使用场景，在法官办公室即可选择案件进行开庭，支持拉取办公室一体化设备实现庭审录音、录像及扩音需求，支持在庭审时将办公室场景虚拟为标准法庭背景。
㉑ 系统支持当事人通过电脑网页方式、APP方式及微信小程序方式参与互联网庭审等功能。
以上演示内容无缺项或无瑕疵的得21分，其中每有一项内容存在缺项的扣1分，每有一处演示内容存在瑕疵的扣0.5分，未提供演示不得分。
	1.投标人须自备演示所需设备，并自行解决无线上网。
2.投标人将按投标签到顺序进行演示，每位演示时间不超过30分钟。
3.关于重庆市公共资源交易中心询标系统接口的说明：重庆市公共资源交易中心询标系统外接设备信号输入仅支持HDMI接口，建议外接设备自带HDMI输出接口。（重庆市公共资源交易中心配备了常用的VGA、type-c、苹果雷电口转HDMI转换头，但请自行考虑信号转换过程中的不稳定风险，做好预防措施）
4.演示主要为展示系统功能，数据的真实性、准确性、合理性等不作要求。
5.本项中所称的“瑕疵”指：①演示展示界面不丰富、界面不清晰；②演示功能不贴切使用场景；③演示运行卡顿、不流畅；④业务流程逻辑错误或遗漏关键环节；⑤操作步骤复杂；⑥讲解模糊或遗漏关键点；上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	10分
	投标人根据本招标文件要求并结合自身情况编制实施方案，方案内容包含：
①项目进度计划；
②项目人员安排；
③质量保障措施；
④安全保障措施；
⑤风险管控措施。
方案包含上述所有内容，内容不存在瑕疵的得10分；方案内容存在1处瑕疵的得7分；存在2处瑕疵的得4分；存在3处瑕疵的得1分；存在4处及以上瑕疵或未提供实施方案的得0分。
	1.提供书面方案进行评审，格式自拟。
2.方案中所称的“瑕疵”指：①方案出现内容缺项、表述不完整；②缺乏科学合理性，存在逻辑漏洞、常识错误；③表述前后矛盾、无连贯性；④方案安排并不适用本项目特性或不利于本项目的目的实现；⑤方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容；⑥内容空泛，无具体方法或内容；⑦现有条件下不可能实现的情形；上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	10分
	投标人根据本项目招标文件要求并结合自身情况提供技术方案，方案内容包含：
①建设思路；
②建设目标；
③建设内容。
方案包含上述所有内容，且对各项内容均进行描述的基础上，内容不存在瑕疵的得10分；方案内容存在1处瑕疵的得7分；存在2处瑕疵的得4分；存在3处瑕疵的得1分；存在4处及以上瑕疵或未提供技术方案的得0分。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的【第三篇中（※）号标注的部分除外】，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
（4%）
	4分
	2025年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准），投标人具有智能化建设项目业绩，每提供一个项目业绩得1分，本项最多得4分。
	1.提供项目合同，加盖投标人公章。
2.合同签订时间或内容未注明或不满足要求均视为不满足得分要求。

	4
	政策性加分
（4）

	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。
说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。
说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。
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1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.1投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
1.2投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
1.3投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
1.4评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1.3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（三）关于本国产品报价扣除比例说明
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
[bookmark: _Toc23458][bookmark: _Toc4956]四、无效投标条款
投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：
（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过招标文件中规定的最高限价的；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）投标人串通投标的；
（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。
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第五篇  投标人须知
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（一）投标人
投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
（二）合格投标人条件
合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。
（三）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。
（四）法律责任
投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。
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招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。
（一）招标文件由投标邀请书；项目技术需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。
（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。
（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
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投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
（一）投标文件组成
投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。
（二）联合投标
本项目不接受联合体投标。
（三）投标有效期
投标有效期为投标截止时间起90天。
（四）投标保证金
1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。
2.投标保证金为投标的有效约束条件。
3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。
4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。
5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。
6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（提交投标保证金保函的，采购人有权提出索赔申请，担保方应在接到索赔申请后 3 个工作日内办结）：
6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；
6.2投标人未按规定提交履约保证金的；
6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
6.5中标人将中标项目转让给他人；
6.6中标人拒绝履行合同义务的；
6.7其他严重扰乱招投标程序的。
（五）投标文件的份数和签署
1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。
2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。
3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。
4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价
1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”的格式填写报价。
2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。
3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（七）修正错误
若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的价格为准；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（八）投标文件的递交
投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
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（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。
（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。
（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。
（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。
（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。
（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。
（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
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见第四篇“评标”内容。
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（一）定标原则
采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。
（二）定标程序
1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。
3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
4.中标人变更
中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
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（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。
（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
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（一）询问
采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。
（二）质疑
投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 
1.质疑时限、内容
1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。
1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。
1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；
1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.4.4事实依据；
1.4.5必要的法律依据；
1.4.6提出质疑的日期；
1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；
1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
3.其他
3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。
（三）投诉
1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。
2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
5.投诉受理部门：
重庆市财政局
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	           招标类型
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。
（二）采购代理服务费缴纳账号：
户  名：重庆千策招标代理有限公司
开户行：中国建设银行重庆杨家坪支行
账  号：50050103360000000623
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[bookmark: _Toc26946][bookmark: _Toc25630][bookmark: _Toc9444][bookmark: _Toc23988][bookmark: _Toc75793534][bookmark: _Toc17066][bookmark: _Toc20012][bookmark: _Toc1312][bookmark: _Toc18724][bookmark: _Toc25158][bookmark: _Toc8954][bookmark: _Toc10797][bookmark: _Toc9036][bookmark: _Toc30396][bookmark: _Toc19828][bookmark: _Toc20263]投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。
重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633
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（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。
（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。
（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
[bookmark: _Toc23671][bookmark: _Toc11558][bookmark: _Toc23965][bookmark: _Toc11349][bookmark: _Toc4923][bookmark: _Toc23322][bookmark: _Toc29139][bookmark: _Toc26438][bookmark: _Toc13934][bookmark: _Toc13027][bookmark: _Toc25795][bookmark: _Toc1389][bookmark: _Toc9393][bookmark: _Toc1406][bookmark: _Toc4508][bookmark: _Toc4207]十二、项目验收
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投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。
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第六篇  合同主要条款、合同范本（样本）
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（一）定义
1.甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。
2.乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。
3.合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。
4.合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。
5.技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。
（二）货物内容
合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。
（三）合同价格
1.合同价格即合同总价。
2.合同价格包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、各类税费、培训费、系统对接费、技术服务费（含驻场人员服务费）、质保期内的维修维护费等货到采购人指定地点的所有费用，所有税费由乙方负担。本项目为交钥匙项目，乙方所报费用须为履行完本项目所需的全部费用。因乙方漏报、错报的由乙方自行负责，甲方不再追加额外费用。
3.合同货物单价为不变价。
（四）转包或分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.如有转让行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
（五）质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。
2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。
2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。
4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。
（六）付款
1.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
2.付款方式：银行转账、现金支票。
3.付款方法：同本项目“第三篇 项目商务需求”中关于付款方式的约定。
（七）检查验收
1.供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。
2.货物验收
供方所交货物的各种质量指标不得低于供方的投标时提供的“技术文件”，售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。
3.货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。
（八）索赔
1.供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
2.供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
3.根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
（九）知识产权
甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。
（十）合同争议的解决
1.当事人友好协商达成一致
2.在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请重庆仲裁委仲裁。
（十一）违约责任
按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。
（十二）合同生效及其它
1.合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。
2.合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。
3.合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
4.本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。









[bookmark: _Toc23573][bookmark: _Toc20897]二、政府采购合同（格式）
重庆市政府采购合同
（项目号：     ）
甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________
乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下采购合同：
	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1.质保期限：
2.保修范围：
3.服务措施：
4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：
如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：


	六、违约责任：
按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：
1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。
2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。
3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。
4.其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：
	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：
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一、经济文件
（一）开标一览表
（二）分项报价明细表
二、技术文件
（一）技术条款差异表
（二）第二篇所需证明材料（如果有）
（三）第四篇评审因素技术部分所需证明材料
（四）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）
三、商务文件
（一）投标函（格式）
（二）商务条款差异表
（三）第三篇所需证明材料（如果有）
（四）第四篇评审因素商务部分所需证明材料
四、其他
（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
（三）关于产品成本之和的承诺函
（四）其他与项目有关的资料（自附）
（五）分包意向协议（格式自定）
五、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件
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（一）开标一览表
项目号：
招标项目名称：
	投标人名称
	

	招标项目名称
	数量/单位
	投标报价
（小写）

	
	
	

	投标报价（大写）：                    

	备注：



投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
  （投标人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月     日



说明：
1.开标一览表按格式填列。
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（二）分项报价明细表

项目号：
招标项目名称：                                               单位：元
	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	



投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
  （投标人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月     日

注：
1.请投标人完整填写本表。
2.该表可扩展。
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（一）技术条款差异表
项目号：
招标项目名称：
	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
    
（投标人公章）                               （签署或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展；
3.可附相关技术支撑材料；（格式自定）
4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）第二篇所需证明材料（如果有）



























（三）第四篇评审因素技术部分所需证明材料
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（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：
                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。
二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。
四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。
五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。
六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。
八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。
十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。
十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）
年    月   日

（二）商务条款差异表
项目号：
招标项目名称：
	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
    （投标人公章）                               （签署或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应。
2.本表可扩展。
3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）第三篇所需证明材料（如果有）



























（四）第四篇评审因素商务部分所需证明材料
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（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                                             
企业名称（盖章）： 
日期：
填写时应注意以下事项：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。
3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。
4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。
注：各行业划型标准：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件
【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

 残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                                 投标人名称（盖章）：
                                                日   期：










若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。






（二）《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

所投产品为本国产品的有关证明文件
【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】






























（三）关于产品成本之和的承诺函

承诺函
本公司参加全市法院重要审务场所数字化建设项目（第二部分）采购活动，因本项目含有多种产品，现对产品成本之和相关情况作如下承诺：
我公司为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该所提供的全部产品成本之和的比例达到_______%。
特此承诺。
（投标人公章）
年   月   日


注：
1.本承诺函格式仅作参考。
2.投标人须如实填报比例数据。
3.关于报价扣除的相关规定，详见本项目采购文件第四篇“资格审查及评标办法”第三条“评标标准”第（三）款“关于本国产品报价扣除比例说明”。

（四）其他与项目有关的资料（自附）



























（五）分包意向协议（格式自定）
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（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件





（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：
        （法定代表人姓名）     （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。


                                             投标人：
（投标人公章）

                                             年   月   日
法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）
（附：法定代表人身份证正反面复印件）






（三）法定代表人授权委托书（格式）
    
招标项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：
            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人：                                 投标人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          

（投标人公章）
年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）
注：
1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。
2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：
                  （投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（投标人公章）
年   月   日









（五）特定资格条件证书或证明文件
















（结束）
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