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招 标 文 件


  


项目名称：新疆农业职业技术大学-农机智能装备控制XR实验平台
项目编号： [2026]17266号

采购人：新疆农业职业技术大学   
联系人：张老师
电话：15109949832
地址：新疆昌吉市文化东路29号


采购代理机构：新疆拓源工程管理咨询有限公司
联系人：娆扎
电话：17599816806
  [image: D:\用户目录\我的文档\Tencent Files\742054343\Image\C2C\0UZ3YQ7QPT[@M_F(FE]QHFN.png]                             新疆拓源工程管理咨询有限公司

[image: D:\用户目录\我的文档\Tencent Files\742054343\Image\C2C\0UZ3YQ7QPT[@M_F(FE]QHFN.png]                                   新疆拓源工程管理咨询有限公司
地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层



[bookmark: _Toc18699][bookmark: _Toc31371][bookmark: _Toc11829][bookmark: _Toc31151][bookmark: _Toc26266][bookmark: _Toc20653][bookmark: _Toc10043]目    录
第一章  招标公告	1
第二章  投标人须知	3
第三章  投标文件格式	32
第四章  采购需求	53
第五章  评标办法	53
第六章  合同条款及格式	80
附件1：政府采购促进中小企业发展管理办法	80
附件2：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知	90
附件3：关于印发中小企业划型标准规定的通知	92


  [image: D:\用户目录\我的文档\Tencent Files\742054343\Image\C2C\0UZ3YQ7QPT[@M_F(FE]QHFN.png]                                新疆拓源工程管理咨询有限公司

[bookmark: _Toc647_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6452][bookmark: _Toc19516][bookmark: _Toc26488][bookmark: _Toc291860747][bookmark: _Toc7786][bookmark: _Toc9974][bookmark: _Toc15827][bookmark: _Toc1757863841][bookmark: _Toc31346]第一章  招标公告
	[bookmark: _Toc856_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc213496267][bookmark: _Toc213396945][bookmark: _Toc213397009][bookmark: _Toc217446031][bookmark: _Toc213396759]项目概况
   新疆农业职业技术大学-农机智能装备控制XR实验平台的潜在投标人应在政采云线上平台获取招标文件，并于2026年9月2日11:00（北京时间）前上传投标文件。


一、项目基本情况
1.项目编号：[2026]17266号 
2.项目名称：新疆农业职业技术大学-农机智能装备控制XR实验平台 
3.采购方式：公开招标 
4.预算金额（最高限价）：203.2万元
5.简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：农机智能装备控制XR实验平台采购，具体详见采购需求。
6.合同履约期限：合同签订后2个月内完成供货安装调试，交付采购人使用。   
二、申请人的资格要求：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.本项目不接受联合体。
7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业（含小型、微型）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策。
[bookmark: _Toc4893]三、获取招标文件                   
时间：2026年8月12日至2026年8月19日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/
[bookmark: _Toc25999]方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），或者点击采购公告底部潜在投标人“获取招标文件”，页面跳转后登陆，直接获取招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月2日11:00（北京时间）
投标地点：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年9月2日11:00（北京时间）
开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至“政府采购云平台”，投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
五、公告期限
   自本公告发布之日起5个工作日。
六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。　　　　　　　　　　　　
1.采购人信息
名 称：新疆农业职业技术大学
地 址：新疆昌吉市文化东路29号
联系人：张老师
电话：15109949832 
2.采购代理机构信息
名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层 
联系方式：17599816806 
3.项目联系方式
项目联系人：娆扎
电 话：17599816806 
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第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc217446032][bookmark: _Toc213396946][bookmark: _Toc213496268][bookmark: _Toc189727030][bookmark: _Toc213397010][bookmark: _Toc213396760]一、投标人须知前附表
本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。
	序号
	名 称
	内   容

	1
	合同履约期限、质量要求
	（1）合同履约期限:合同签订后2个月内完成供货安装调试，交付采购人使用。        
（2）质量要求：合格
（3）质保期：自验收合格之日起1年质保。

	2
	预算金额（最高限价）
	预算金额（最高限价）：203.2万元。
本项目报价中应包括完成采购所需的费用（包含但不限于实施和完成工作所需的人工、利润、税金、包装、运输费、保险、培训、安装、调试、备品备件、驻场服务等费用及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所产生的全部费用）。

	3
	资金来源
	财政资金

	4
	供货地点
	采购人指定地点。

	5
	政府采购政策
	（1）政府采购政策：
1　 节能产品政府采购政策（财库[2019]9 号、财库[2019]19 号）；
2　 环境标志产品政府采购政策（财库[2019]9 号、财库[2019]18 号）；
3　 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）；
4　 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）；
5　 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；
6　 执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）（如有）；
7　 执行《财政部关于在政府采购活动中査询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）。
（2）本项目为专门面向小微企业（含小型、微型）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（3）本项目所有产品，所属行业：工业。  
⑧本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号) 。

	6
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告”
说明：以上资格证明材料均须在投标文件中按要求提供，缺项或资料模糊导致无法认定，投标无效。具体要求详见《资格审查表》。

	7
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币40000.00元（大写：肆万元整）
投标保证金须在投标文件上传截止时间前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳保证金,投标无效。
一、投标保证金缴纳：
1.投标保证金应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金；投标保证金缴纳截止时间：同投标文件上传截止时间。
2.以电汇形式缴纳投标保证金时需备注项目名称，字数超限可简写；电汇完毕投标人需将投标保证金缴纳凭证插入投标文件格式中相应位置，无需前往代理公司开具收据。账户信息如下：
单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
账号：107675470537
开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市银川路支行
行号：104881006135
3.若采用金融机构、担保机构出具保函形式递交时，将本项目（项目名称）的保函扫描件插入投标文对应位置即可，否则视为无效。保函有效期不少于投标有效期。
4.如采用电子保函方式缴纳可按照新疆政府采购网-电子保函模块。采用电子保函形式应按以下要求办理：
（1）电子保函按照“一分包一保函”的原则。
（2）电子保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。
（3）具体办理流程详见政采云平台《关于办理电子保函操作指南》。
投标人以保函形式缴纳投标保证金的，应通过“政采云电子交易金融服务平台”，使用其企业CA证书申请购买电子投标保函。向担保保证人购买电子投标保函所支付的费用应从投标人的企业账户汇出(个体工商户除外)，同时将支付电子投标保函费用的银行转账回单作为电子投标文件组成部分在投标时一并提交。
（备注：如采用电子保函形式缴纳的，在投标截止日之前须从电子保函服务支撑管理平台中确认是否生效。电子保函服务管理平台技术人员联系方式：400-800-5100、0991-8844613） 
二、投标保证金退还：
 1.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还；
 2.中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还；
 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第15.5条；
备注：投标人未按照招标文件的规定缴纳投标保证金的，投标无效。

	8
	联合体
	不接受

	9
	分包、转包
	不允许  

	10
	投标文件份数、上传截止时间、地点
	（1）电子版加密投标文件1份，无正副本区别，仅需在规定时间内向政采云系统上传即可）。
（2）中标人须在开标结束后五个工作日内向采购代理机构递交已签章胶装成册的投标文件2份（用于档案资料编制），纸质版投标文件须与政采云平台上传的电子版投标文件保持一致。
（2）投标文件上传截止时间（开标时间）：2026年9月2日11时00分（北京时间）
（3）投标文件上传地点（开标地点）：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至“政府采购云平台”，投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
（4）电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。
①“电子加密投标文件（“.jmbs”格式）”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
②“备份投标文件（“.bfbs”格式）”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	11
	踏勘现场
	不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，投标人现场踏勘发生的费用自理。

	12
	投标答疑会
	不召开

	13
	类似业绩要求
	2023年1月1日至上传投标文件截止之日。

	14
	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起90天

	15
	评标委员会的组建
	（1）评标委员会构成：5人及以上单数；
（2）评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从评审专家库中随机抽取。

	16
	采购方式、评标办法、资格审查
	（1）采购方式：公开招标
（2）评标办法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
（3）资格审查：资格后审

	17
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐前3名中标候选人，且需对候选人进行评审排序。

	18
	履约保证金
	不缴纳

	19
	代理服务费
	按中标价：100万以下按1.5%计取、100-500万按0.8%计取，按差额定率累进法计算后再下浮30%计取，由中标人支付。

	20
	付款方式
	合同签订后支付预付款50%，服务验收合格支付尾款50%，具体以具体合同签订为准。

	21
	报价合理性
	采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价响应审查程序：
1.响应报价低于全部通过符合性审查投标人响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查投标人响应报价平均值×50%；
2.响应报价低于通过符合性审查的次低报价投标人响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价投标人响应报价×50%；
3.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，投标人在评审现场30分钟内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

	22
	招标文件的澄清和修改
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

	23
	投标文件的澄清、说明或者补正
	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员将要求投标人以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，由授权人或其授权的代表签字在规定时间内上传至政采云平台开标大厅。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

	24
	公告媒体
	新疆政府采购网

	25
	其他
	（1）投标文件请自查，确保相关证明材料清晰可辨，否则由此造成的失分或投标无效，由投标人自行承担后果。
（2）在签订合同之前，采购人如发现中标人的投标文件有弄虚作假内容（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等），采购人可拒绝与其签订合同，并向监管部门汇报按相关法律法规执行。
（3）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。
（4）投标人虽满足负偏离要求，但综合由于负偏离参数使得所供产品或服务无法满足采购人正常使用要求，可属于采购人不能接受的条件情形，投标人作无效标处理。
（5）招标文件中部分加“投标无效”、字体加粗等特殊符合的内容，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。
（6）项目属性：货物
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	重要说明
	1、电子招投标情况说明：
（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。
（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购投标人资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-政采云投标客户端”进行下载并安装。
（3）招标文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。
（4）投标文件的制作：在“政采云投标客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。
（5）投标文件的上传：投标人在开标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。
（6）投标文件的解密：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标人用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标人将导致响应无效。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。）
（7）投标人报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。
（8）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”。
（9）投标人在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
温馨提醒：投标人应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。
（10）本项目如有变更、澄清或其他通知将在发布招标公告的网站（新疆政府采购网）上公布。
（11）重要说明：①本项目采用全流程不见面电子开评标，投标人需要使用CA加密设备，投标人可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
②本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件（投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。
（12）投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通处理。
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	回避情形
	参与项目采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避:
1.参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系;
参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事;
2.参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人;
3.与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
4.与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
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	相同品牌
	采用综合评分法时，核心产品中只要任意一个核心产品的品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照（按投标报价由低到高顺序排列）确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
如多家投标人提供的核心产品品牌授权相同的，按上述规定处理。
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	核心产品
	XR实验平台
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	样品
	不递交
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	是否允许采购进口产品
	不允许
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	支持本国产品
	1.支持本国产品
1.1本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号)
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：（产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本）≥规定比例。
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3-5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
1.2 本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
1.3 对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.4有关证明文件
可享受本国产品支持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
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	分项报价表说明
	★投标单位所填分项报价表中的单价时请合理分配产品利润，产品单价不得出现严重偏离市场单价金额情况（如出现视为价格歧视情形）；后续确实出现上述情形，采购人可针对该产品进行三方询价，以询价后均价作为单价修订偏离实际单价，签订合同。修订单价后产生的优惠，视为投标单位自行让利行为。投标单位须提供承诺函响应本条要求，否则作无效标处理



二、总  则
[bookmark: _Toc183682342][bookmark: _Toc183582205][bookmark: _Toc217446034]1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。
[bookmark: _Toc183582206][bookmark: _Toc183682343][bookmark: _Toc217446035]2. 有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行招投标的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的招标机构。
2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。
2.4 “投标人”系指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的投标人的法人、其他组织或者自然人。
[bookmark: _Toc183582207][bookmark: _Toc183682344][bookmark: _Toc217390843][bookmark: _Toc217446036]3. 合格的投标人
合格的投标人应具备以下条件：
（1）本招标文件“招标公告”第四条规定的条件；
（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；
（3）下载了招标文件并按要求缴纳投标保证金。
[bookmark: _Toc183682345][bookmark: _Toc217446037][bookmark: _Toc183582208]4. 投标费用
投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc183582209][bookmark: _Toc89075875][bookmark: _Toc77400779][bookmark: _Toc183682346][bookmark: _Toc217446038]三、招标文件
[bookmark: _Toc183682347][bookmark: _Toc183582210][bookmark: _Toc217446039]5．招标文件的构成
5.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术及报价等要求、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：
（1）招标公告	
（2）投标人须知	
（3）投标文件格式	
（4）项目采购需求	
（5）评标办法	
（6）拟签订的合同文本	
5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被视为投标无效。
[bookmark: _Toc183582211][bookmark: _Toc183682348][bookmark: _Toc217446040]6. 招标文件的澄清和修改
[bookmark: _Toc208848971][bookmark: _Toc217446041]6.1 7.1 详见“投标人须知前附表”。
7. 答疑会和现场考察
[bookmark: _Toc77400780][bookmark: _Toc183682351][bookmark: _Toc183582214][bookmark: _Toc217446042][bookmark: _Toc89075876]7.1 详见“投标人须知前附表”。
四、投标文件
[bookmark: _Toc183682352][bookmark: _Toc217446043][bookmark: _Toc183582215]8．投标文件的语言
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将被视为投标无效。
8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将被视为投标无效。
[bookmark: _Toc217446044][bookmark: _Toc183682353][bookmark: _Toc183582216]9．计量单位
除采购标准及要求中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。
[bookmark: _Toc217446045]10. 投标货币
本次招标项目的投标均以人民币/元报价。
[bookmark: _Toc217446046]11. 联合体投标
详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc217446047]12. 知识产权
12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 
[bookmark: _Toc217446048][bookmark: _Toc183582217][bookmark: _Toc183682354]13．投标文件的组成
[bookmark: _Toc183682355][bookmark: _Toc217446049][bookmark: _Toc183582218]投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
14．投标文件格式	
14.1 投标人应严格按照招标文件“第三章 投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。
14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。
[bookmark: _Toc183682360][bookmark: _Toc183582223][bookmark: _Toc217446050]15．投标保证金
15.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。
15.2未按招标文件要求在规定时间前缴纳规定数额投标保证金的投标无效。
15.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。
15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：
[bookmark: _Toc217446051][bookmark: _Toc183582224][bookmark: _Toc183682361]（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；
（4）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；
（5）中标人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；
（6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（7）招标文件规定的其他情形；
（8）符合法律、法规规定的其他情形的。 
16．投标有效期
16.1 投标有效期详见“投标人须知前附表”。投标有效期短于此规定期限的投标，投标无效。
16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。
[bookmark: _Toc183682375][bookmark: _Toc183582238][bookmark: _Toc217446063]17．投标文件的印制和签署
[bookmark: _Toc217446053][bookmark: _Toc183582226][bookmark: _Toc183682363][bookmark: _Toc77400781][bookmark: _Toc89075877]17.1 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章、加密、上传，内容应完整。
18. 投标文件的加密和上传
[bookmark: _Toc217446054][bookmark: _Toc183582227][bookmark: _Toc183682364]18.1 本项目实行全流程电子交易方式，采用电子加密投标文件（“.jmbs”格式）上传方式；投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台，成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
18.2所有投标人开标结束提供纸质版投标文件要求：详见“投标人须知前附表”。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，统一用A4幅面纸印制，图纸、横道图等必须使用A3幅面印制的应折叠成A4幅面，并按招标文件规定签字和盖章，投标文件胶装成册并编码，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
[bookmark: _Toc183582231][bookmark: _Toc183682368][bookmark: _Toc89075878][bookmark: _Toc217446056][bookmark: _Toc77400782]19．投标文件的修改和撤回
19.1 投标人在投标文件上传截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或撤回。
19.2 在投标文件上传截止时间之后，投标人不得对其上传的投标文件做任何修改、补充或撤回。
19.3 投标文件中-如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：
（1）投标文件中投标函内容与报价明细表不一致的，以投标函为准;
（2）用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其响应无效。
五、开标、评标、中标
[bookmark: _Toc217446057][bookmark: _Toc183682369][bookmark: _Toc183582232]20．开标程序
20.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织线上招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人在线参加开标，投标人未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。投标人不足3家的，不得开标。
20.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对招标会议进行现场监督。
20.3 投标文件上传截止时间到，开标会议开始，公布投标人名单。
20.4开启“投标文件解密”环节，投标人在规定时间内进行解密（解密规定见《投标人须知前附表》）。
20.5投标文件解密完毕，开启报价签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议，开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实）。
20.6采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评审；
20.7符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应；合格投标人不足3家的，不得评标。
20.8比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
20.9评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和报价进行综合评分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
20.10推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据招标需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。

20.11评标委员会推荐前3名中标候选人，并编写评审报告
20.12编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）项目概况、开标日期和地点；
（2）下载招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选投标人排序。
21. 中标结果
21.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
21.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
21.3采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。
21.4中标公告期限为1个工作日。
22．中标通知书
22.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。
22.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
22．3中标人的投标文件本应作为投标无效或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。
[bookmark: _Toc217446064][bookmark: _Toc183582240][bookmark: _Toc183682377]六、签订及履行合同
[bookmark: _Toc217446065]23. 签订合同
23.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，须在中标通知书下达30个日历日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。
23.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
23.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
23.4中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同彩色扫描件发送至邮箱932578471@qq.com，并协助采购代理机构完成合同公示工作。
[bookmark: _Toc217446066]24. 合同分包
24.1 详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc217446068]25. 履约保证金
[bookmark: _Toc217446069]25.1详见“投标人须知前附表”。
26. 履行合同
26.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
26.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
[bookmark: _Toc217446074][bookmark: _Toc183682380][bookmark: _Toc183582243]七、投标纪律要求
[bookmark: _Toc217446075][bookmark: _Toc217446076]27. 投标人、采购人、评标委员会成员、评标活动有关的工作人员、监督
27.1投标人参加投标不得有下列情形：
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
（3）与采购人、其他投标人恶意串通；
（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（5）在招标过程中私下与采购人进行协商谈判；
（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。
27.2 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
27.3 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
27.4 对评标委员会成员的义务和纪律要求
27.4.1. 评标专家在招投标活动中承担以下义务：
① 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
② 按照法律法规和招标文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的技术、技术等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。
③保守秘密。不得透露招标文件咨询情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。
④发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向评标工作的组织者或监督部门报告并加以制止。
发现采购人、招标代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向监督部门报告。
⑤解答有关方面对招标评标工作中有关问题的询问，配合采购人或者招标代理机构答复投标人质疑，配合监督部门的投诉处理工作等事宜。
⑥法律、法规和规章规定的其他义务。
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
27.5 对评标委员会成员的纪律要求
27.5.1应邀按时参加评标和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标或咨询的，应及时告知监督部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。
27.5.2不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目，如受到邀请，应主动提出回避。监督部门、采购人或招标代理机构也可要求该评标专家回避。
27.5.3有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。
27.5.4评标或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。
27.5.5评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评标格式评审和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。
27.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
27.7 监督
[bookmark: _BookMark_12]本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。
八、支付合同价款
[bookmark: _Toc217446078][bookmark: _Toc217446077]28.申请支付
28.1详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc217446079]九、质疑和投诉
29．质疑、投诉的接收和处理严格参照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。
29.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目投标活动的投标人。
29.2潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。应当由授权人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。
29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
应当由授权人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑。
联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部
项目联系人：娆扎
联系电话：17599816806
通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层
29.5质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。
29.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（四）事实依据；
（五）法律依据；
（六）提起投诉的日期。
应当由授权人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
29.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。
投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（一）提起投诉前已依法进行质疑；
（二）投诉书内容符合本办法的规定；
（三）在投诉有效期限内提起投诉；
（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                        
地址：                          邮编：                           
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                           二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               

投标人（盖章）：                      
授权人、主要负责人或者其被授权人（签字或盖章）：                   
日期：  
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人的质疑函应由授权人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。  
 

[bookmark: _Toc28790][bookmark: _Toc22848][bookmark: _Toc31258][bookmark: _Toc21003][bookmark: _Toc29822][bookmark: _Toc14436][bookmark: _Toc228046104][bookmark: _Toc1078016322][bookmark: _Toc5850_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14285]
第三章  投标文件格式
投标文件封面示例



投标文件







项目名称：

项目编号：
            
投标人名称（盖章）：

授权人（签字或盖章）：

联系人：

电话：

日期：

目录
1、 投标函
2、 报价明细表
三、身份证明书及授权委托书
四、投标人基本情况表
五、类似业绩
六、商务、采购需求偏离表
七、供货方案
八、政府采购政策
九、投标人认为需要提供的其他资料

备注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录标明每项内容的起始页码。





1、 
投标函
           （采购人名称）
在充分研究        （项目名称、项目编号）招标文件的全部内容后,我方郑重承诺如下：
1.我方报价       元，大写：        （本项目报价中应包括完成采购所需的费用（包含但不限于实施和完成工作所需的人工、利润、税金、包装、运输费、保险、培训、安装、调试、备品备件、驻场服务等费用及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所产生的全部费用））。
2.如果我方被确定为中标人，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的合同履约期限内提供优质服务，并确保我方提供质量标准以及相关技术服务满足招标文件的要求，合同履约期限：    、供货地点：       、投标有效期            ，质量要求       ，质保期        。
3.本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力。
4.我方已详细审查全部招标文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
5.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
6.我方派授权人或被授权人作为我方代表，负责按时参加招标会并签署与招标有关的相关文件等。
          投标人名称（盖章）：
                       授权人或被授权人（签字或盖章）：
地址：
电话：
     日期：


二、报价明细表
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	规格
	品牌
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	

	总价（元）
	




                                   投标人名称（盖章）：
                       授权人（签字或盖章）：
                      日期：


三、身份证明书及授权委托书

法定代表人身份证明书（投标人为法人）
投标人名称：                                       ；
地      址：                                         ；；                                            
姓    名：       性别：       年龄：      职务：         ；      
身份证号码：                                         ；                                          
系      的法定代表人，为具有参加        （项目名称、项目编号）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。
特此证明。
附：法定代表人身份证正反面。
               投标人名称（盖章）： 
法定代表人（签字或盖章）:                
                   日   期：


身份证明书（投标人为自然人或其他组织）

姓    名：       性别：       年龄：      职务：      。       
地    址：                                。
身份证号码：                              。                                           
为具有参加              （项目名称、项目编号）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。 

特此证明。
               
附：身份证正反面复印件。




                         投标人（签字或盖名章）：                  
                        日   期：  年   月   日
   



法定代表人授权委托书（投标人为法人）


 本授权书声明：注册于      （地区的名称）的     （公司名称），法定代表人       （姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权      （被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（     项目名称、项目编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日生效，被授权人无权转让本授权，特此声明。
附：法定代表人及被授权人身份证正反面。
	法定代表人身份证正面
	被授权人身份证正面

	法定代表人身份证反面
	被授权人身份证反面


注：国徽面为正面，人像面为反面。

投标人名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
授权日期：   年   月   日


授权委托书（投标人为自然人或其他组织）

__________________（采购人）：
本授权声明：            （投标人名称）授权                  （被授权人姓名、职务）               为我方 “              （项目名称、项目编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
被授权人无权转让本授权，特此声明。
附：授权人及被授权人身份证正反面复印件


     授权人（签字或盖名章）：
 被授权人（签字）：   
                                  日    期：   年   月   日




四、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	企业性质
	

	社会统一信用代码
	
	注册资金
	

	授权人
	姓名
	
	电话
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	邮箱
	
	网址
	

	开户银行
	
	账号
	

	经营范围
	

	单位简介、优势及特长
	


注：自然人或其他组织格式自拟。

（2） 营业执照

（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，提供有效的“营业执照”；
（2）投标人为自然人或其他组织的提供“事业单位法人证书”或“执业许可证”或“登记证书”或身份证等证明文件。

（3） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（投标人须同时满足（1）－（2）项）；
（1）①投标人未被列入“信用中国”〈www.creditchina.gov.cn〉网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”。〈www.ccgp.gov.cn〉网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。以采购人或采购代理机构在开标现场查询为准,非法人企业提供承诺函，格式自拟。
（2）（投标人满足以下条件之一即可）①提供近6个月内任意3个月银行资信证明；或②提供2025年度经第三方审计的财务审计报告；或③承诺函，格式自拟。


（4） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供：（1）承诺函，格式自拟。



（5） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供：（1）近6个月内任意3个月已依法缴纳税收的凭据，自然人提供承诺函，格式自拟；
（2）近6个月内任意3个月已依法缴纳社会保险的凭据，依法免税的投标人，应提供相应证明文件，自然人提供承诺函，格式自拟。



（6） 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

提供：承诺函，格式自拟。 




（六）资格要求的其他资料


五、类似业绩
	序号
	采购人
	联系人
	联系电话
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	项目描述

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：本表后按招标文件评标标准要求附投标人类似业绩，并提供相关证明材料。





六、商务、采购需求偏离表
（一）商务条款偏离表
	序号
	主要商务条款
	是否
响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受对合格投标人、合格的质量和其他要求；
	
	

	2
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务；
	
	

	3
	同意接受拟签订的合同文本所列述的各项条款；
	
	

	4
	同意按本项目要求缴付相关款项；
	
	

	5
	响应内容均涵盖采购需求及一切费用和伴随服务；
	
	

	6
	同意接受本项目合同履约期限或相关进度安排要求；
	
	

	7
	同意接受本项目的验收要求及验收标准；
	
	

	8
	同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证；
	
	

	9
	同意接受本项目付款的各项要求。
	
	


备注：
1、 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；
2、 投标人应认真填写本响应表，若评标委员会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个响应方案，评标委员会将按本招标文件相关规定执行；
3、 本表内容不得擅自修改。

（二）采购需求偏离表
	招标文件的要求
	投标文件的响应

	序号
	采购需求要求
	响应情况
	偏离情况
	证明材料
	证明材料页码
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	



备注：具体要求详见“第四章 采购需求”。


七、供货方案
投标人应根据招标文件采购需求及本项目详细评审标准，自行编制，格式自拟。                      
[bookmark: _Toc5252][bookmark: _Toc8620][bookmark: _Toc12693][bookmark: _Toc25505]         






八、政府采购政策
（一）中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）    ；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）    ；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           企业名称（盖章）：
日 期：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]
（二）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目投标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。



（三）监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）
2.证明材料加盖投标人公章。


（四）关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



九、投标人认为需要提供的其他资料
（一）投标保证金缴纳凭证

	投标保证金缴纳凭证



[bookmark: _Toc17537]
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投标人应当仔细核对招标文件中有关“投标无效”和评标标准等条款内容，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标响应符合招标文件要求，并为评标提供充分依据。
第4章 [bookmark: _Toc246587936][bookmark: _Toc303744160][bookmark: _Toc17884_WPSOffice_Level1]
 采购需求
本次采购项目-农机智能装备控制XR实验平台，每套平台包含以下功能模块：
	[bookmark: _Toc28972][bookmark: _Toc2416][bookmark: _Toc13115][bookmark: _Toc30900][bookmark: _Toc1907485289][bookmark: _Toc28263][bookmark: _Toc32168][bookmark: _Toc22727]序号
	设备名称
	主要技术参数
	数量

	1
	AI智能装备故障诊断、预测性维护与健康管理研究平台
	一、平台要求：
农机智能装备控制XR实验平台需依托于行业现场应用需求而研发，需符合农机智能装备数据采集管理及AR场景应用需求的虚实结合科研平台。本平台建设需面向农机智能装备、工业物联网、数字孪生、AR实景孪生领域科学研究与技术攻关，需提供构建虚实融合、软硬协同、数据闭环的高端科研实验环境，支撑高水平科研项目、技术研发与成果转化。
平台以农机智能装备控制、工业现场数据采集、数字孪生、边缘计算、工业互联网为核心研究方向，能提供高保真、可扩展、可二次开发的科研验证环境。可支撑横纵向科研项目申报、关键技术攻关、算法验证，解决智能农机装备在控制算法、数据感知、远程运维、故障诊断、人机交互等场景下的真实科研痛点。平台要求采用模块化分组模式建设，采用不少于5组独立平台，平台包含但不限于以下功能模块：所配置平台要求可以独立使用，也可以全部平台组网联机使用。
二、实验平台功能要求：（以下参数7项）
（1）平台硬件套装支持通过PLC与工业自动化设备单元实现通讯（通讯需满足虚实两个方面、一方面需在平台上完成与设计提供的工业自动化设备模型间的各个元件器的通讯、另一方面需支持在平台上实现与真实工业设备进行通讯，虚实设备联动，从而达到科研方向与企业应用同步的效果）并支持可扩展模拟不同的设备或生产场景，平台支持持续升级更新不同的模拟场景。达到科研过程中与智能装备工业现场多种场景无缝对接。工业设备场景除需满足科研外还需满足提供工业设备机构模型案例支持学生开展毕业设计和线上开展企业实践。平台中工业设备场景需包含数字孪生系统。
（2）平台需支持与学校相关专业现有的实验设备对接，实现一套硬件、双轮驱动，同一平台同时支撑教学实验与科学研究，资源共享、软硬件互通、场景可扩展、功能可升级，解决实验室设备单一、科研条件不足、软硬件脱节等问题。平台需支持与农机智能装备、工业机器人、智能制造等智能设备物联对接，平台可达到与相关设备实现通讯，可开展工业电气自动化、工业物联网、工业大数据分析、工业可视化等多种工业互联网、工业元宇宙相关的科研技术研发。
（3）平台需具备工业级硬件科研支撑体系，搭载双套高性能PLC控制器，支持高速计数、高速脉冲输出、模拟量采集与PROFINET/以太网实时通讯，为先进控制算法、运动控制策略提供硬件验证载体。配套部件集成温湿度、称重、噪声、测距、接近开关等多类型传感器，可开展多源数据采集、信号处理、特征提取、状态监测等研究。科研级智能数据采集网关，支持 Modbus、OPC UA、MQTT 等协议，具备边缘计算、本地解析、远程诊断、PLC程序上下载与监控能力，满足工业物联网、云端协同、远程控制类科研课题需求。 
（4）平台工业元器件模组包括但不限于：直流电机马达包含测试传感器、步进电机马达包含测试传感器、马达旋转防护罩、温湿度传感器、温湿度传感器变送器含数显功能、称重传感器、称重传感器变送器含数显功能、噪声传感器、电流变送器、模拟量接近开关（拉绳式位移传感器）、温度传感器及变送器、加热板、电动缸、温控模块防护罩、开关量接近开关、工业网关、交换机、工业触摸屏、多组按钮及指示灯等。需实现功能：通过端口可以对接近开关、电流传感器、称重传感器、噪声传感器、温湿度传感器、位移传感器等工业元器件的开关量、运行数据等信号进行采集，可以满足数据采集、通讯协议匹配、数据采集网关的配置与测试以及设备数据管理等研究。可以完成按钮指示灯开关量的输入与输出。可以完成马达旋转及转速控制。可以完成温控模块的温度控制等。
（5）可编辑逻辑控制器（1）主要技术参数： 
输入电源：DC24V;
输入点：≥14路（DC24V输入）;
输出点：≥10路（DC24V输出）;
模拟量输入：2路;
用户存储器：100KB工作存储器/4MB负载存储器;
高速计数器：≥6个；
高速脉冲输出：≥4个；
布尔运算执行速度：0.08us;
通讯端口:以太网、PROFINET等；
（6）可编辑逻辑控制器（2）主要技术参数： 
输入电源：DC24V;
输入点：≥16路（DC24V输入）;
输出点：≥16路（DC24V输出）;
模拟量输入：2路;
通讯端口:以太网、PROFINET等；
（7） 人机界面技术参数：
液晶显示屏：≥10.1英寸TFT；
背光类型：LED；
显示颜色：262K；
分辨率：≥1024*600；
显示亮度：≥300cd/m²；
触摸屏：四线电阻式；
输入电压：24V±20%VDC；
以太网接口：1x10/100M自适应；
防护等级：IP65（前面板）。
	4套
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	工业物联网多源传感数据采集与边缘计算研究平台
	一、能网关数据采集（以下参数7项）
（1）需包含工业智能网关，支持不同工业互联网应用要求，数据上传协议支持Modbus、OPCUA、MQTT，组网方式采用工业以太网/WIFI/4G/5G，支持WEB管理界面，用于配置该产品的各项参数；具备本地完成数据解析，将数据推送至云端服务器功能；具备支持边缘计算，可在本地进行数据运算功能；支持远程管理工具，支持远程配置、诊断功能；支持 PLC 程序上传、下载和监控功能；以太网：不少于2路自适应端口；USB 端口：不少于1个；
（2）平台需具备工业级硬件科研支撑体系，搭载双套高性能PLC控制器，支持高速计数、高速脉冲输出、模拟量采集与PROFINET/以太网实时通讯，为先进控制算法、运动控制策略提供硬件验证载体。配套部件集成温湿度、称重、噪声、测距、接近开关等多类型传感器，可开展多源数据采集、信号处理、特征提取、状态监测等研究。科研级智能数据采集网关，支持 Modbus、OPC UA、MQTT 等协议，具备边缘计算、本地解析、远程诊断、PLC程序上下载与监控能力，满足工业物联网、云端协同、远程控制类科研课题需求。 
（3）平台工业元器件模组包括但不限于：直流电机马达包含测试传感器、步进电机马达包含测试传感器、马达旋转防护罩、温湿度传感器、温湿度传感器变送器含数显功能、称重传感器、称重传感器变送器含数显功能、噪声传感器、电流变送器、模拟量接近开关（拉绳式位移传感器）、温度传感器及变送器、加热板、电动缸、温控模块防护罩、开关量接近开关、工业网关、交换机、工业触摸屏、多组按钮及指示灯等。需实现功能：通过端口可以对接近开关、电流传感器、称重传感器、噪声传感器、温湿度传感器、位移传感器等工业元器件的开关量、运行数据等信号进行采集，可以满足数据采集、通讯协议匹配、数据采集网关的配置与测试以及设备数据管理等研究。可以完成按钮指示灯开关量的输入与输出。可以完成马达旋转及转速控制。可以完成温控模块的温度控制等。
（4）平台具备允许多种第三方系统接入。支持系统与实际工业网关对接，包括但不限于可采用:Modbus/TCP等。系统中可支持的采集数据类型包括但不限于:设备运行速度、温度、噪音、位移、转速、功率、装载重量等。（投标文件提供与第三方平台设备对接时运行截图，截图不少于2张，未提供或提供的材料不完全满足要求视为负偏离）
（5）平台处理器要求（总共提供16台）
处理器：i5；
内存：≥16GB；
显卡：≥1GB独显；
存储硬盘：≥128G固态+1TB机械存储硬盘；
显示器：≥21.5英吋液晶显示。
（6）主控服务器要求（总共提供4台）
处理器：i7；
内存：≥32GB；
显卡：≥2GB独显；
存储硬盘：≥128G固态+1TB机械存储硬盘；
显示器：≥21.5英吋液晶显示。
（7）实验桌椅（总共提供20套）
实验桌尺寸：≥1600mm*800mm*810mm；
单台实验桌配套2个凳子；
二、平台科研扩展与兼容能力要求（以下参数3项）
1. 平台需支持与机器人、智能制造装备、农机试验平台等设备对接通信，支持跨系统、跨设备联合科研。
2. 平台要求覆盖智能控制、工业大数据、数字孪生、AR增强现实、工业元宇宙、物联网多学科交叉研究方向。
3. 平台需支持AR三维实景系统可扩展应用智慧农业、智慧交通、平安校园、透明实验室、智慧园区、智慧工厂、“低空经济”等领域的科学研究。（投标文件提供界面截图，内容包含不限于平安校园、低空经济、透明实验室等行业中不少于3个场景的应用截图，每个场景截图不少于3张，未提供或提供的材料不完全满足要求视为负偏离）
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	工业互联网协议解析数据可视化与智能运维研究平台
	一、实验平台数字化研究技术要求：（以下参数6项）
（1）平台数据采集研究可将各类工业自动化设备虚拟化，实现对虚拟场景中的工业自动化设备进行精确的数据采集与验证完整流程的虚实结合研究。保证平台搭建的工业场景及设备能提供面向工业互联网及智能制造技术科研应用。平台提供训练资源，能够拓展项目研究的时间、空间维度和载体内容。（投标文件提供界面截图，内容包含工业自动化设备数据采集与验证虚实结合场景的应用截图，截图不少于3张，未提供或提供的材料不完全满足要求视为负偏离）
（2）平台采用分布式的网络架构，具备可扩展性和可伸缩性，可进行权限区分及内容显示。支持各种智能制造设备场景在平台上运行，应为每个实际综合智能制造场景案例提供运行环境，运行数据的处理能力包括数据的实时存储、处理和分析能力。（投标文件提供界面截图，内容包含智能制造设备场景在平台上运行场景的应用截图，截图不少于3张，未提供或提供的材料不完全满足要求视为负偏离）
（3）可支持半实物仿真，支持多种控制器接入平台，例如各种类型的PLC，各种品牌的机器人控制器等。平台应具备伸缩能力，允许通过扩充硬件数量的方式，提升平台支撑的可运行的应用的数量和计算能力。
（4）平台应具有高可用性和高并发性能，支持多用户在线操作，具备对平台内部的各种设备具有调度算法，能够合理的对计算资源进行分配、回收调度。
（5）平台对应的智能制造工业设备模型均有设备安全运行时对应各项参数的范围，表示形式为参数名称与参数范围相结合，数据的单位采用实际工业设备的工作单位制，提供的标准工业设备场景可参考但不限于：工业自动化裁切机设备，设备工作范围，裁切速度30m/min(可调整)裁切尺寸：200-1220mm。平台元器件包括：电动缸、马达等需与提供的工业设备模型实现数字孪生功能。
（6）平台除需满足单台科研使用外还需支持5套串联使用，每个单元设备承担智能制造生产线中独立功能站点（包括但不限于：智能仓储、输送线、机床上下料、视觉检测、机器人装配、AGV小车输送等），并采用串联的方式将所有站点进行信号交互，通过各自站点的仿真运动画面及数据状态监控，可展示整个智能制造生产线的虚拟生产过程。可支持与学校现有智能制造系统对接给老师提供真实的工业互联网等相关的科研实验。学校现有智能制造设备系统控制器为S7-1200，数据均可开放。（投标文件提供平台串联虚拟生产智能制造生产线运行截图，截图不少于3张，未提供或提供的材料不完全满足要求视为负偏离）
二、平台科研扩展与兼容能力要求（以下参数3项）
1. 平台需支持与机器人、智能制造装备、农机试验平台等设备对接通信，支持跨系统、跨设备联合科研。
2. 平台要求覆盖智能控制、工业大数据、数字孪生、AR增强现实、工业元宇宙、物联网多学科交叉研究方向。
3. 平台需支持AR三维实景系统可扩展应用智慧农业、智慧交通、平安校园、透明实验室、智慧园区、智慧工厂、“低空经济”等领域的科学研究。
三、科研配套与实验支撑
提供面向科研的算法验证、数据采集、系统开发、样机测试、AR实景管控平台支撑模块，可支撑以下方向科研课题：
1.农机智能装备先进控制算法与运动控制研究；
2.工业物联网多源传感数据采集与边缘计算研究；
3.数字孪生建模、虚实同步与仿真优化研究；
4.AR三维实景管控平台不同场景下应用系统研发；
5.工业互联网协议解析、数据可视化与智能运维研究；
6.智能装备故障诊断、预测性维护与健康管理研究；
7.智能产线调度优化、AGV 协同、机器人集群控制研究；
8.智慧温室环境参数采集与温室环境调节控制系统研究；
9.AR三维实景平台对智慧农业中温室、大田等方面管控应用系统研究；
提供面向教学实验内容：
9.1.基于数字孪生的电动缸运行控制实验；
9.2.基于数字孪生的步进电机运行控制实验；
9.3.温湿度传感器数据采集及可视化实验；
9.4.噪声传感器数据采集及可视化实验；
9.5.基于数字孪生的智能生产线运行演示实验；
9.6.基于 XR 技术的智能生产线生产监测实验；
9.7.基于 XR 技术的智能生产线故障诊断实验；
9.8.基于物联网技术相关实验；
9.9.基于工业互联网技术相关实验；
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	智能装备数字孪生建模、虚实同步与仿真优化研究平台
	1、 智慧工厂3D可视化软件技术要求：（以下参数10项）
（投标文件提供软件视频讲解演示，场景需包含但不限于：工业级PCB全自动叠合回流线生产场景、智能制造机加工生产场景、工业机器人焊接/打磨/ 抛光/码垛等应用场景和数控加工场景等，未演示或者演示结果不完全符合要求视为负偏离）
1.软件需以智能制造企业园区实际场景为核心，搭建3D沉浸式软件场景，场景要求包括但不限于：园区厂房、办公楼、道路围墙、植被、天气环境、车间结构、生产设备等；（投标文件需提供相关软件场景截图佐证资料，不少于2张，未提供或提供的材料不完全满足要求视为负偏离）
2.平台要求需基于UE虚幻引擎开发，能够实现在三维虚拟场景中要素全面数字化，并配以高画质的特效渲染，实现现实世界中的车间、设备、工艺、环境及行为活动的高精度、高逼真的数字孪生场景还原。（投标文件需提供相关软件场景车间、设备等对应截图佐证资料不少于2张，及智慧工厂实景孪生AI大数据分析平台软件著作权证书复印件，未提供或提供的材料不完全满足要求视为负偏离）
3.场景建筑物要求1：1还原建筑物形态包括建筑物形态、高度、楼层等结构信息，侧面以及顶面等纹理信息，对建筑物实际情况贴附纹理。
4.能够实现对实体模型、光影、水面、天气的高画质渲染，并可调节太阳光大小、色温、照射强度、环境光亮度等，真实反映对应时刻的太阳光效果，支持阴天、晴天、雨天、下雪、大雾等各类天气情况的渲染模拟，给人们提供沉浸式体验。
5.支持对工厂三维场景的基本操作，能够实现无级放大、缩小、上升、下降、俯视、仰视、旋转，实现对场景的360°全方位操作，并能够以第一人称方式对地图场景进行漫游查看和三维交互浏览、设备定位功能。（投标文件需提供相关软件以第一人称方式对地图场景进行漫游查看和三维交互浏览、设备定位功能对应截图佐证资料不少于2张，及工厂智慧运维MR增强巡检平台软件著作权证书复印件，未提供或提供的材料不完全满足要求视为负偏离）
6.视频AR服务：实现对接入视频的AR实景应用，将视频画面的二维坐标信息对应转换为三维空间坐标信息，实现视频画面中各种属性标签的叠加、标签数据关联、标签信息查询等功能。场景需包含但不限于：工业级PCB全自动叠合回流线生产车间、智能制造机加工生产车间、工业机器人焊接/打磨/ 抛光/码垛等应用车间和数控加工车间等。让学生在不同车间场景下体验不同场景设备带来的岗位技能需求，同时让学生了解并学习不同的技能技术。（投标文件需提供相关软件工业级PCB全自动叠合回流线、智能制造机加工生产车间、工业机器人焊接/打磨/ 抛光/码垛对应截图佐证资料，不少于2张及相关工业机器人平台增强现实AR场景适配控制平台软件著作权证书复印件，未提供或提供的材料不完全满足要求视为负偏离）
7.平台需展示机电液气技术在不同场景中设备上的应用，让学生直观体验工作现场的状态。提供的工业自动化场景设备包括但不限于:工业PCB全自动叠合回流线中自动叠合站包含气动技术气缸、吸盘、电磁阀控制及应用，传输转用站中包含电机、液压系统等技术应用。
8.在系统场景中通过点击各种对象查询其属性，包括设备状态查询、附属设施查询、设备信息查询。能够对工厂系统的重要设备的运行状态以及相关历史属性进行查询，了解工厂的运行状态。
9.提供的软件平台场景要求包含但不限于：工业PCB全自动叠合回流线、智能制造机加工生产线、工业机器人应用设备都具有工艺生产孪生运行动作，可以展示设备的生产加工过程，并能够通过点击设备上方摄像头能够通过视频查看真实工厂生产运营状态包括但不限于工业PCB全自动叠合回流线自动叠合运输等真实工厂生产场景
10.平台系统拓展需包含实时数据采集显示、监控报警、设备资产管理、监控可视化管理、实时联动、智能视频巡更、人员安全帽识别、区域安全警示等功能。
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	智慧农业AR三维实景管控不同场景下应用系统研究平台
	一、AR三维实景管理系统要求（总提供1套）
AR三维实景管理系统要基于AR增强现实、物联网、智能分析、GIS等多种先进技术，可实现不同场景和设备的视频监控、智能报警、安全防控、周界防范等安全防范综合业务管理于一体。在传统视频监控系统的应用基础上，通过AR增强现实和后端标签叠加算法，实现对场景内原有监控摄像机兼容利旧接入，并能将视频画面中的摄像机、道路、生产车间、设备状态等信息，以AR标签形式标注在视频画面中，整体形成视频实景地图。通过将摄像机采集实时视频的“现实”与虚拟的“增强”信息结合起来，使监控人员在实时监控画面上能够直观快速了解目标信息，还可以和不同生产业务系统融合，颠覆传统视频监控系统的应用体验。（投标文件提供已做案例视频演示，内容包含不限于设备数据采集分析、设备标签、多区域场景切换等的应用，未演示或者演示结果不完全符合要求视为负偏离）
1）以智慧农业应用场景为主导的场景应用要求：（以下参数13项）
1．场景模块须包含智慧温室功能模块、智慧大田功能模块、智慧加工厂功能模块、场景硬件控制功能模块、AR三维实景管理系统在内至少5项功能模块；
2．智慧温室功能模块须包含温室视频监控功能、温室设备手动控制功能、温室设备自动控制功能、温室设备状态监测功能、温室传感器数据采集功能、温室报警信息显示功能在内的至少6项基本功能，智慧温室控制须包含动态遮阳、增温补光灯、温室湿帘、外通风、温室加湿、温室灌溉在内的至少6项基本控制。
3．智慧大田功能模块须包含大田视频监控功能、大田耕种管收功能、大田设备控制功能、大田设备状态监测功能、大田传感器数据采集功能、大田报警信息显示功能在内的至少6项基本功能，智慧大田控制须包含动态农机、真水滴灌、真水喷灌、水肥一体化在内的至少4项基本控制。
4. 智慧加工厂功能模块须包含加工厂视频监控功能、加工厂设备控制功能、加工厂设备状态监测功能、加工厂传感器数据采集功能、加工厂出入库信息显示功能在内的至少6项基本功能，智慧加工厂控制须包含通风风机、动态AGV在内的至少2项基本控制。
5. AR三维实景监控数据类型须包含智慧温室数据、智慧大田数据、智能加工数据在内的至少3项基本数据；
6. AR三维实景数据看板功能模块须包含空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、二氧化碳含量、风速、雨雪在内的至少7项基本数据；
7. AR标签添加：需实现通过视频画面可以灵活的在智慧温室功能模块、智慧大田功能模块、智慧加工厂功能模块等功能模块上添加标签，学生可以通过点击添加的标签来学习各个功能模块的内容。AR标签需能实现文字资料、图片资料和视频资料的自由上传下载。（投标文件需提供软件AR标签对应截图资料不少于2个场景的应用截图，未提供或提供的材料不完全满足要求视为负偏离）
8. AR标签管理：平台需实现可通过配置界面，实现对视频画面中AR标签的添加、删除、修改等操作，需支持静态标签和动态标签的管理； 
9. 标签交互查询：需支持在视频画面中对各类AR标签进行点击交互查询，可支持查询标签关联的文本、图片、视频、对接数据等富媒体信息；（投标文件需提供AR标签进行点击交互查询软件对应截图资料，未提供或提供的材料不完全满足要求视为负偏离）
10. 视频实景地图：需支持二维地图、视频AR实景、VR全景地图等多种形式，需提供高点和低点的视角，便于深入分析和管理； 
11. 实时预览：需支持对普通摄像机进行AR视频的实时调阅查看，能够按照指定设备、指定通道查看带有AR标签的实时视频图像；
12. 标签跟随：需基于视频空间感知技术，当摄像机云台转动或摄像机变焦时，视频画面中的AR标签可跟随所标定的背景目标移动；
13. 平台能接入多路摄像头、需实现智能算法，需实现融合视频分析与边缘计算技术，实时识别实验人员规范着装、安全帽规范、违规抽烟、玩手机、区域安防检测等，并在出现异常行为或安全风险时，能够第一时间推送告警信息至管理端，实现“可视化、智能化、自动化”的全方位监控；（投标文件需提供相关软件对应截图佐证资料不少于2张及智慧工厂实景孪生AI大数据分析平台软件著作权证书复印件，未提供或提供的材料不完全满足要求视为负偏离）
2）以校园场景为主导的科研场景要求：（以下参数1项）
系统要能实现以校园内的高点视频画面为载体，运用增强现实技术，打造校园视频实景地图效果，系统支持在场景内的视频画面中标注各类信息，如出入口、公共设施、生产设备、摄像机、操作记录、维护记录等（标签支持关联文字、图片、视频、语音等信息），并支持区域标签、矢量标签等多种方式的标注，同时标签支持搜索、定位，搜索到目标信息时摄像机能够自动聚焦在目标位置，整体效果就是一个生产管理可视化实景地图，能给监控人员带来非常直观的临场感，直观准确的将各项业务功能呈现在用户面前；并且可通过后端标签叠加算法，能够对校园监控视频下的各类校园场景中（教学楼、操场、宿舍、图书馆、校园周边等）的信息进行统一、直观的管理应用，大大提升校园的精细化管理水平，实现校园管理的全面信息化和现代化。（投标文件提供已做案例视频演示，内容包含不限于门禁管理、人员管理、安防管理等的应用，未演示或者演示结果不完全符合要求视为负偏离）
3）智慧农业场景演示平台技术参数要求：（以下参数7项）
（1）智慧农业场景演示平台要求由仿真场景、农业传感器、执行设备、场景控制等组成，场景采用定制化农业模型，模拟农作物种植环境、智能场景以及应用功能。
（2）智慧农业场景演示系统包含：智能温室模块、智慧大田种植模块、智慧加工厂模块、水肥一体化模块、农业环境感知单元、场景化控制单元、智慧农业控制系统等，系统提供AR三维实景管控平台，支持传感器数据采集、监测以及设备控制功能。
（3）模型尺寸：≥2000mm*2000mm*700mm；
（4）展台外观：展台主体及踢脚线为白色烤漆；
（5）展台结构：木质框架结构、预留沙盘检修口；
（6）展台四周设置有高度为260mm、厚度为10mm的钢化玻璃围挡；
（7）站台下部安装氛围灯光组件。
1. 智慧温室模块要求：
（1）材质：参考真实智慧温室等比例进行制作，采用5mm硬质ABS框架式模块化结构，温室外立面5mm浮法亚克力板搭建，具有透光性佳、抗冲击力强，温室地面道路采用ABS板加工业UV喷绘技术制作，地面覆盖真石漆材料并喷涂土壤色彩。
（2）场景：温室内部种植三个阶段农作物（也可安装苗床、栽培架、蘑菇栽培架等），分为初期幼苗、中期作物、后期作物。
（3）功能：温室外部安装动态遮阳系统、外通风系统，内部安装有环境感知单元（传感器设备）、真水灌溉系统、照明系统、补光系统、增温系统、加湿设备、内循环风扇设备，二氧化碳发生器模型、无人采摘机器人模型、无人运输车模型等，利用环境感知单元，实时采集温室各项环境数据，通过中控软件控制温室遮阳、灌溉、补光（可设定温室环境阈值，模拟温室自动化控制）
1）智能温室执行单元要求：
（1）温室卷帘设备（≥1）
输入电压:12V DC；行程：75-150mm；
材质：铝合金+尼龙；工作原理：直线往复伸缩； 
（2）温室通风设备（≥4）
5cm散热风扇；外型尺寸:40*40*15MM；额定电压:DC12V/5V；
（3）温室加湿设备（≥4）
雾化驱动电路板；额定电压DC 5V；额定电流300mA；
功率1.5-2W；谐振频率108-110KHz；水箱容量：1L
（4）温室增温、补光设备（≥2）
产品名称:HJ-RGB灯带(全彩)；供电电压:DC 12V；控制方式:PWM；
 (5）温室灌溉设备（≥1）
灌溉水泵；出水内径: 13MM；流量: 100~800L/H；
扬程: 1.1M；轴芯: 钛白；额定电压: DC12V；线圈功率: 14W；
2）智能温室感知单元要求：
（1）空气温湿度传感器单元
直流供电：DC10-30V；
温度范围：-40~80℃；湿度范围：0~100%RH（非结露）；
输出信号：RS485；通讯协议：ModbusRTU；
（2）土壤温湿度传感器单元
直流供电：DC5-24V；
温度范围：-40~80℃；湿度范围：0~100%RH（非结露）；
输出信号：RS485；通讯协议：ModbusRTU；
（3）光照度传感器单元
直流供电：DC10-30V；测量范围：0-65535Lux；
输出信号：RS485；通讯协议：ModbusRTU；
（4）二氧化碳传感器单元
直流供电：DC10-30V；测量范围：0-5000ppm；
输出信号：RS485；通讯协议：ModbusRTU；
2. 智慧大田模块要求：
（1）材质：参考真实大田种植区进行制作，地面道路采用ABS板加工业UV喷绘技术制作，地面覆盖真石漆材料并喷涂土壤色彩。
（2）场景：大田种植区分为农作物灌溉管理区域、收割演示区域，农作物模型可选种玉米或其他矮株蔬菜等。
（3）功能：智慧大田内安装有农业气象站模型、墒情站模型、虫情站模型、农业无人机、动态农机、环境感知单元、动态执行单元，可以实时采集环境数据，精准控制各节点执行设备。
（4）环境感知单元：大田内安装真实的雨雪传感器、风力风速传感器、土壤温湿度传感器等，利用无线传感网络实时采集环境数据，并在中控界面显示。
（5）节水滴灌演示：节水灌溉系统由真实滴灌管、电磁阀、水流传感器，控制阀等设备组成，通过互联网关进行数据收发处理，在中控触摸屏进行指令控制，该区域可使用管道灯光连接水肥一体化演示系统，通过不同颜色的管道灯光演示水肥一体化的灌溉流程及各节点控制，真水滴灌管是由一条主管道分出多条滴灌带。
（6）喷灌演示：节水灌溉系统由真实喷灌头、电磁阀、水流传感器，控制阀等设备组成，沙盘采用内置水箱、水泵、电磁阀以及液位计等设备，利用循环水技术可通过中控系统手动控制温室内部喷灌，也可以进行模拟控制，设置温湿度等数据，实现无人值守下的自动化喷灌等操作演示。
（7）大田内安装农业无人机模型，通过中控触摸屏控制无人机开启/关闭，并模拟设置无人机作业区域和相关作业种类（如无人机雾化施肥、喷洒农药等），系统自动记录无人机作业信息，无人机可自动实现故障检测及报修。
（8）可在大田内设置动态农机作业区域，终端系统可控制农机动态运行（演示深耕、收割等），并在系统内记录农机作业信息，实现农机的智能化管理。
1）智能大田执行单元要求：
（1）智能虫情测报灯
智能虫情测报灯模型采用3D打印制作，材料为工业树脂，按照真实项目应用产品打印等比例模型，模型上安装LED灯，可在中控平台控制灯光点亮模拟设备工作状态，并在中控平台能显示相关数据内容。
（2）智能无人农机模型
模型采用3D打印制作，材料为工业树脂，外观参考无人农机设备制作等比例模型，能够模拟智慧大田的耕种管收全过程演示。
（3）智能无人机模型
植保无人飞机模型，模型采用3D打印制作，材料为工业树脂，按照真实设备产品制作等比例模型，实现设备在农田作业效果。
（4）杀虫灯模型
智能杀虫灯模型⪖3个（灯光可控制），杀虫灯模型采用3D打印制作，材料为工业树脂，按照真实应用产品打印等比例模型，模型上安装LED灯，可在中控平台控制灯光点亮模拟设备工作状态。
（5）水肥一体设备模型
模型外观参考真实水肥一体化站，侧面配套设施有水肥一体化控制中心，灯光模拟水肥输送效果。
（6）灌溉系统模型
灌溉控制系统模型灌溉控制器、真水喷灌、农田滴灌、电控阀、流量计、可控制开关） 
2）智能大田感知单元要求：
（1）风力风速传感器单元
直流供电：DC10-30V；测量范围：0-70m/s；
输出信号：RS485；通讯协议：ModbusRTU；
（2）光照度传感器单元
直流供电：DC10-30V；测量范围：0-65535Lux 或0-20万Lux；
输出信号：RS485；通讯协议：ModbusRTU；
（3）雨雪传感器单元
脉冲输出型：RS485通讯型；供电电压：DC12～24V ；IP68防护等级；
输出信号：无雨雪触点断开/有雨雪触点闭合；
输出信号：RS485 (工业级标准Modbus-RTU协议)；
3.智慧加工模块要求：
（1）通过AR三维实景管控平台，可采集车间内实时监控数据、安装真实传感器，实时传输车间内温湿度的情况，并且自动判断是否适合车间生产温湿度，自动对其进行各项动作。
（2）制作立体货架、包括叉车，货物，货架，集装箱，通风等。每一个环节到相应位置会出现相应的信息。出库入库的时候，也会有相应的信息出现，安装通风、温湿度检测器等.
4. 智慧农业远程监控模块要求：
（1）摄像头
包含实时监测摄像头4组，摄像头支架4组；像素不低于300万；
5.场景化控制模块要求：
1）场景化控制模块—继电器模组
功能：实现演示台各子系统的电路控制，并且具有电路保护功能，能够实现漏电及过载保护功能，同时对演示台的用电状态具有指示功能。
（1）电源总开关采用工业开关，开关部件（触点）具备自洁能力，防水等级达到IP65，在220V电压下可承载10A电流，机械寿命达100万次；
（2）漏电保护装置电磁脱口类型为C型，机械寿命大于20000次，电气寿命大于10000次，使用环境温度-35-70℃，磁吹式灭弧方式。
2）场景化控制模块—开关电源
演示台及传感器供电，能提供5V、12V、24V电源类型。
6.AR一体机技术参数：
（1）供电电源：AC220V 50HZ；
（2）屏幕尺寸：≥70寸；
（3）接口：HDMI；
（4）安装方式：落地推车或壁挂。
（5） CPU八核64位（4×Cortex-A76+4×Cortex-A55）, 8nm先进工艺，主频高达2.4GHz；
（6）GPU ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU；
（7）支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS；
（8）内存：≥8GB；LPDDR4X，128bit；接口速率3200 Mbps；支持ECC；
（9）算力：NPU 算力高达 6 TOPS，支持 INT4/INT8/INT16 混合运算；ISP 集成 48MP ISP with HDR&3DNR；
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1. 总则
1.1 根据相关法律法规相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。
1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。
1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；
[bookmark: _Toc217446098]（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。
2. 评标方法
本项目评标方法为：综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
3. 评标程序
[bookmark: _Toc217446099]3.1资格审查
资格审查表
	序号
	审查因素
	审查标准

	
	
	

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	（投标人满足以下条件之一即可）：投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
投标人为其他组织或自然人的，应提供有效的“事业单位法人证书”或“执业许可证”或“登记证书”或自然人身份证明等证明文件；

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人同时满足①和②）；
	①以磋商截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，磋商截止时间后，由采购人或采购代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标人信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；
②（投标人满足以下条件之一即可）：提供近6个月内任意3个月银行资信证明或上一年度（2025年）经审计的财务报告或承诺函，格式自拟。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	提供：承诺函，格式自拟；

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人同时满足①和②）；
	提供：①近6个月内任意3个月已依法缴纳税收的凭据，自然人无提供；②近6个月内任意3个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，自然人无提供）。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	提供：承诺函，格式自拟。 

	6
	法律、行政法规规定的其他条件；
	提供：承诺函，格式自拟。 

	7
	本项目不接受联合体。
	无提供任何证明材料。

	8
	本项目为专门面向小微企业（含小型、微型）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策。
	投标人提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。 

	注：如果资格性审查有一项未通过上述审查标准，采购人或采购代理机构将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


3.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照投标无效处理：
3.3在投标文件符合性检查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背招投标基本原则和招标文件规定。



符合性审查表
	序号
	 审  查  标  准
	投标人名称

	
	
	A
	B
	C

	1
	按照招标文件规定和要求签署、盖章；
	
	
	

	2
	投标报价未出现可选择性或可调整的报价且未超限价；
	
	
	

	3
	按招标文件要求缴纳投标保证金。
	
	
	

	4
	合同履约期限、投标有效期、供货地点、质保期、质量要求符合招标文件规定期限；
	
	
	

	5
	投标文件不得附有采购人不能接受的条件；
	
	
	


	6
	其它违反相关法律法规规定及招标文件实质性条款情形。
	
	
	

	7
	按招标文件格式提供授权人身份证明书或授权委托书。
	
	
	

	审查结果（通过√/不通过×）
	
	
	

	备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


[bookmark: _Toc217446103]4. 评标细则及标准
4.1 评委会只对通过符合性检查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评审办法及标准进行评价和比较。评委会成员应依据投标文件规定的评审标准和方法独立对其他因素进行比较评审。
4.2综合评分明细表
4.2.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。
4.2.2评标委员会将按照下述评审标准对通过符合性检查的投标文件进行详细评标，投标人评标得分等于所有评委评审的算术平均值，结果保留两位小数。
4.4.3投标人总分结果保留两位小数。
评审因素权重表
	序号
	1
	2
	3

	评审因素
	经济部分
	商务技术部分
	合计

	权重
	30%
	70%
	100%




详细评审标准
	[bookmark: _Hlk115026609][bookmark: _Toc217446060]序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	1
	报价
	其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：
报价得分 = (评标基准价 / 修正后投标报价) × 30%*100。
备注：
1.投标价格评分采用低价优先法计算，评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
2.评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；
3.修正后投标报价：评标委员会以投标函中投标报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。
	30分

	2
	项目业绩
	投标人2023年1月1日-至投标文件上传截止时间，以合同签订时间或中标（成交）通知书明确的时间为准的类似项目业绩，每提供1项得2分，满分6分。
注：1.须提供合同扫描件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。2.投标人提供虚假证明材料的，按虚假投标处理。
	6分

	3
	技术指标响应
	所投产品的性能、参数和特点全部满足采购需求（57项）得满分40分，本次接受参数负偏离（即不满足或不响应要求）项数最多为10项。当负偏离参数小于等于10项，每负偏离一项扣4分；当负偏离参数大于项10时，技术部分不得分。
注：完全照抄招标参数本项不得分。技术参数要求提供证明材料的，投标人需按照要求提供，未要求的提供响应参数证明材料，否则视为不满足。 
演示要求： 
采购需求中要求演示的内容，将通过“腾讯会议进行。投标人可选择实时线上操作演示或播放提前录制的视频文件，演示总时长不得超过20分钟。为确保演示顺利进行，请投标人提前准备好视频设备（如摄像头、麦克风、音响/耳机等），并确保网络连接稳定。建议在开标前自行完成设备与网络测试。本项目评审期间无法确定具体的演示时间，请各投标人保持在线（授权委托人电话须保持畅通），随时关注开标动态。因自身原因（如设备故障、网络中断、未按时响应等）导致无法完成演示的，均视为自动放弃。演示顺序为投标文件解密正顺序。演示方式：腾讯会议，腾讯会议号：767896535，密码：233666,采购代理机构会在演示开始前联系各投标人进入会议室，各投标人进入会议等候室备注投标人名称即可。
	40分

	4
	实施方案
	根据投标人提供针对本项目制定的项目实施方案进行综合评分，内容包括:①质量保证措施（产品质量保障措施有符合项目要求的质量管理制度和质量保障目标、质量关键控制点、质量检测检验流程）；②交货配送和安装调试计划（产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程，符合项目的备货计划、有明确的周期安排、安装调试验收 计划有具体的流程安排）；③应急预案（有符合采购产品的运输 过程中的应急处理措施、产品质量问题应急预案、遇突发事件 应急预案）。 
提供上述方案且无缺陷，每项得3分，满分9分；每有一处缺 陷扣1.5分，每小项扣完为止；不提供不得对应分值。
（缺陷是指：方案内所填项目名称错误；项目实施地点错误；方案适用错误（如内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称；2、其他标的物内容；3其他标的物方案）；方案内容针对同一事项前后表述不一致；方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）；对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供）
	9分

	5
	技术培训
	提供详细的培训方案，包括: 
1.培训方案（含培训的目的、计划、培训具体内容）； 
2.培训频次、时长及人员（讲师的介绍、培训经历）。 
根据投标人提供方案进行评分，提供上述方案且无缺陷，每项得3分，满分6分；每有一处缺陷扣1.5分，每小项扣完为止；不提供不得对应分值。
（缺陷是指：方案内所填项目名称错误；项目实施地点错误；方案适用错误（如内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称；2、其他标的物内容；3其他标的物方案）；方案内容针对同一事项前后表述不一致；方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）；对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供）。
	6分

	6
	售后服务方案
	“售后服务方案”包含①售后服务措施（售后服务措施有符合项目的售后回访计划）；②售后服务体系（售后服务体系有完善的退换货流程、明确的售后响应时间）；③售后服务团队配置（售后服务团队配置有符合项目要求的售后人员和售后团队机构图，其他售后人员职责分工明确，有售后人员联系方式）。
根据投标人提供方案进行评分，提供上述方案且无缺陷，每项得3分，满分9分；每有一处缺陷扣1.5分，每小项扣完为止；不提供不得对应分值。
（缺陷是指：方案内所填项目名称错误；项目实施地点错误；方案适用错误（如内容中夹杂含有与本项目无关的：1、其他单位名称；2、其他标的物内容；3其他标的物方案）；方案内容针对同一事项前后表述不一致；方案响应中含有不符合本项目明确的采购需求内容（不含实质性要求）；对于明确的方案要求响应文件存在部分未提供）。
	9分


5. 终止招标
采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。
终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告监督部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
[bookmark: _Toc208849022][bookmark: _Toc183582297][bookmark: _Toc217446105][bookmark: _Toc183682432]6. 评标专家在招投标活动中承担以下义务：
6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
6.2 按照法律法规和招标文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。
6.3 保守秘密。不得透露招标文件咨询情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。
6.4 发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向评标工作的组织者或监督部门报告并加以制止。
发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向监督部门报告。
6.5 解答有关方面对招标评标工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑等事宜。
6.6 法律、法规和规章规定的其他义务。
[bookmark: _Toc16140][bookmark: _Toc15627][bookmark: _Toc18152][bookmark: _Toc2789][bookmark: _Toc28372][bookmark: _Toc5889][bookmark: _Toc37255689][bookmark: _Toc26318]

[bookmark: _Toc1469369807]第六章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc30479][bookmark: _Toc1783889396][bookmark: _Toc22965]（仅供参考，具体合同条款以最终签订为准）
[bookmark: _Toc3995]
新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容
1.1 产品名称：
1.2 型号规格：
1.3 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_________（_________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包
6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
七、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：__    ____
8.2 交货方式：___________
8.3 交货地点：__       ___
8.4质量要求：
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十.税费
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。
11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、产品包装、发运及运输
13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。
13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      。
十七、合同生效及其它
17.1合同经双方授权人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  授权人或授权代表：        授权人或授权代表：
  联系电话：                    联系电话：          

 签订日期：      年  月  日
附件1：政府采购促进中小企业发展管理办法
政府采购促进中小企业发展管理办法
第一条  为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
第二条  本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动
中视同中小企业。
第三条  采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
第四条  在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货
物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工
程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
第五条  采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
第六条  主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。
符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：
（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
[bookmark: _GoBack]（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；
（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
（四）框架协议采购项目；
（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。
除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。
第七条  采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
第八条  超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：
（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
（二）要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
（三）要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
第九条  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%— 10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包 的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。
第十条  采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。
第十一条  中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：
（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或 相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；
（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联 合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；
（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；
（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；
（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
第十三条  中标、中标投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、中标结果公开中标、中标投标人的《中小企业声明函》。
适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
第十四条  对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
第十五条  鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。
第十六条  政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行 政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10 个工作日内做出书面答复。
第十七条  各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。
第十八条  主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。
第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。
第二十条  投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
第二十一条  财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。
第二十二条  对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。
第二十三条  关于视同中小企业的其他主体的政府采
购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。
第二十四条  省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。
第二十五条  本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库（2011﹞181号）同时废止。
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[bookmark: _Toc25114][bookmark: _Toc809882805][bookmark: _Toc11231]附件2：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知
财库〔2022〕19号
各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：
　　为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：
　　一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。
　　二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。
　　三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。
　　四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。
　　本通知自2022年7月1日起执行。
　　财 政 部
　　2022年5月30日
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关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部
二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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